{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["Dane firmy","WarunkiGwarancji","Szkolenia","Advisor Advanced Informacje","SSWiN KD Advanced","SSWiN Kontaktrony","SSWiN Detekcja","SSWiN Bezprzewodowe","SSWIN KD Akcesoria","SSWiN FlexZone","CCTV IP","CCTV Analog","Network"],"not_rendered":{"charts":0,"images":210,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":86,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dane firmy","index":0,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CENNIK"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Cennik obowiązuje od 15 stycznia 2023"]
[null,null,null,null,null,"Wszystkie ceny  netto w PLN"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Uwaga: Kopiowanie, powielanie i redystrybucja bez zgody firmy Carrier Fire & Security jest zabronione"]
[]
[null,null,null,"Siedziba firmy",null,null,null,null,null,"Godziny pracy:"]
[null,null,null,"Carrier Fire & Security Polska Sp. z o.o.",null,null,null,null,null,"Od poniedziałku do piątku"]
[null,null,null,"ul. Jana Heweliusza 18, 80- 890 Gdańsk.",null,null,null,null,null,"8.00 - 16.00"]
[null,null,null,"NIP: 583-10-05-698"]
[null,null,null,"REGON: 190476985"]
[null,null,null,"Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku,"]
[null,null,null,"VII Wydz. Gosp. KRS 0000096233,kapitał zakładowy 200 000 PLN"]
[null,null,null,"BH S.A. O/Gdańsk 74 1030 1117 0000 0000 5154 2201"]
[]
[null,null,null,"Kontakt:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 80 Centrala"]
[null,null,null,"tel: 58 301 38 31 Centrala"]
[]
[null,null,null,"Dział Handlowy:",null,null,null,"Wsparcie Techniczne:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12",null,null,null,"tel: 58 760 64 92"]
[null,null,null,"cs.poland@carrier.com",null,null,null,"support.poland@carrier.com"]
[]
[null,null,null,"Składanie zamówień reklamacje:"]
[null,null,null,"orders.pl@carrier.com "]
[]
[null,null,null,"Oddział w Warszawie",null,null,null,"Oddział w Katowicach"]
[null,null,null,"ul. Konstruktorska 13, bud. KBC",null,null,null,"ul. Wrocławska 54"]
[null,null,null,"02-673 Warszawa",null,null,null,"40-217 Katowice"]
[null,null,null,"tel: 22 810 00 03"]
[]
[]
[null,null,null,"Regional Account Managers - Security"]
[null,null,null,"GDAŃSK",null,"Krzysztof Wojczys",null,6.07151301E8,null,"krzysztof.wojczys@carrier.com"]
[null,null,null,"WARSZAWA",null,"Jarosław Gibas",null,6.02330268E8,null,"jaroslaw.gibas@carrier.com"]
[null,null,null,"KATOWICE",null,"Piotr Ratka",null,6.01444061E8,null,"piotr.ratka@carrier.com"]
[null,null,null,"POZNAŃ",null,"Maciej Kułakowski",null,6.01656348E8,null,"maciej.kulakowski@carrier.com"]
[]
[null,null,null,"Informacje o produktach w Internecie",null,null,null,null,null,"https://pl.firesecurityproducts.com "]

{"sheet":"WarunkiGwarancji","index":1,"n_rows":101,"n_cols":2,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Procedura Zwrotów I Napraw Gwarancyjnych Carrier F&S Polska"]
[]
[]
["Wprowadzenie"]
[]
["Procedura zwrotów i napraw gwarancyjnych ma zastosowanie dla sprzętu Carrier F&S, zakupionego bezpośrednio od Carrier F&S. Jeśli sprzęt Carrier F&S został nabyty poprzez dystrybutora, wówczas sprzęt należy zwrócić do miejsca zakupu. "]
["Procedura może ulec zmianie, proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta celem uzyskania najnowszej procedury."]
["W przypadku pytań lub niejasności prosimy Państwa o kontakt z właściwym Przedstawicielem"]
["Regionalnym lub Działem Obsługi Klienta Carrier F&S Polska."]
[]
["Zwrot wyrobów"]
[]
["Zwrot towarów nowych, nieużywanych, w oryginalnych (nieotwieranych) opakowaniach i nadających się do odsprzedaży może nastąpić nie później niż 90 dni od daty sprzedaży, na podstawie numeru RMA nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Każda prośba o RMA jest akceptowana indywidualnie na podstawie procedur Carrier Fire & Security i podlega opłacie za ponowne składowanie (restocking fee) w wysokości 15% wartości zwrotu."]
["Ważne:  Produkty specjalne na zamówienie, zestawy promocyjne, urządzenia z wyprzedaży,software czy akumulatory nie podlegają zwrotom."]
[]
["Zanim dokonają Państwo zwrotu wyrobu, należy w Dziale Obsługi Klienta Carrier F&S Polska uzyskać tzw numer RMA (Return Material Authorization). Dotyczy to zarówno zwrotów gwarancyjnych, pogwarancyjnych jak i zwrotów nowych, nieużywanych produktów.W celu jego otrzymania, należy przesłać drogą mailową dane o wyrobie tj. numer produktu, data zakupu oraz czytelny opis usterki do Działu Obsługi Klienta Carrier F&S Polska. W odpowiedzi otrzymają Państwo numer RMA, który należy załączyć do odsyłanego wyrobu. Zwroty, które nie będą miały przypisanych numerów RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy."]
["Przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie numeru RMA należy upewnić się czy istnieje uaktualnienie"]
["oprogramowania (Firmware) do wskazanego produktu dostępne na stronie"]
["http://www.Carrierfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/. W razie problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy."]
["Po otrzymaniu numeru RMA należy zapakować produkt i dołączyć dokument RMA w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkty należy odesłać na adres:"]
["CEVA LOGISTICS"]
["T.a.v. Returns Carrier"]
["Holtum Noordweg 11-3"]
["6121 RE Born"]
["Netherlands"]
["Urządzenia muszą być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania RMA."]
["Zwracane urządzenia:"]
["- nie mogą nosić znamion użytkowania;"]
["- powinny być opakowane w oryginalne opakowania;"]
["- muszą zawierać wszystkie elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe oraz załączone instrukcje"]
["W przypadku nie spełnienia powyższych warunków wyrób zostanie odesłany na koszt nadawcy."]
["Dział napraw dokona technicznej oceny zwróconego wyrobu."]
["Jeśli zwrócony wyrób będzie zawierał elementy, które nie nadają się do użycia lub naprawy, wówczas skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązania lub zwrotu materiałów."]
["Carrier F&S nie zaakceptuje żadnych dodatkowych kosztów, które wynikną z błędnego, niekompletnego lub nieefektywnego wypełnienia formularza lub braku RMA."]
[]
["Gwarancja naprawy/wymiany"]
[]
["W okresie gwarancji, Carrier F&S dokonuje naprawy bądź wymiany wyrobu, w zależności od jego rodzaju, na własny koszt. Produkt objęty jest gwarancją od daty wyprodukowania."]
["Czas trwania gwarancji zależy od typu wyrobu – patrz tabela nr 1. Każdy produkt objęty jest dodatkowo 6- cio miesięczną gwarancją, od daty wyprodukowania do daty zakupu."]
["Podczas napraw gwarancyjnych Carrier F&S będzie odpowiedzialne za dostarczenie części zamiennych oraz robociznę. Produkt zostanie zwrócony w standardowy sposób stosowany w Carrier F&S."]
[]
["Urządzenia niesprawne od nowości"]
[]
["Carrier F&S zapewni nowy produkt nieodpłatnie w przypadku wykrycia uszkodzenia w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Do dokonania wymiany urządzenia niezbędne jest dostarczenie kopii oryginału faktury oraz czytelnego opisu usterki. *) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta."]
["AKUMULATORY** Na baterie/akumulatory nie nadające się do ponownego ładowania CARRIER Fire &Security udziela gwarancji \"Niesprawny od nowości\" (FFN), jak określono powyżej, a na baterie/akumulatory nadające się do ponownego ładowania rocznej ograniczonej gwarancji wyłącznie w przypadku wad fabrycznych."]
[]
["Naprawy pogwarancyjne"]
[]
["Naprawy pogwarancyjne są płatne, wykonywane po akceptacji kosztów i terminu przez nabywcę."]
["Dla wszystkich napraw pogwarancyjnych, Carrier F&S zastosuje cenę, która zawiera opłatę za części,"]
["robociznę i koszty wysyłki. Naprawy pogwarancyjne dają gwarancję na 12 miesięcy od daty naprawy."]
[]
["Opakowanie przesyłki"]
[]
["Po stronie nabywcy leży odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie wyrobu przed uszkodzeniem w czasie wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku nie zastosowania się do poniższych wymagań:"]
["Wszystkie elektroniczne komponenty powinny zostać zapakowane w oryginalne (w przypadku zwrotu wyrobu) lub zamienne elektrostatyczne i ochronne opakowania"]
["W celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń wszystkie części muszą być zapakowane w kartony"]
["Opakowanie zewnętrzne musi być odpowiednie, aby mogło ochronić zawartość przed ryzykiem wynikającym z transportu"]
["Oryginalnego opakowania nie wolno opisywać ani oklejać"]
[]
["Okres gwarancji"]
[]
["Okres gwarancyjny dla większości sprzętu Carrier F&S znajduje się w Tabeli nr 1. Jeśli na liście brakuje interesujących Państwa pozycji proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta."]
[]
[]
["Ograniczenia Gwarancyjne"]
[]
["1. Carrier F&S zastrzega, że wszelkie produkty są wolne od jakichkolwiek defektów i materiały użyte do ich produkcji pochodzą od producenta. W przypadku produktów pochodzących od Carrier F&S, stosuje się umowę gwarancyjną zawartą w Tabeli nr 1. Carrier F&S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły z przyczyn niezależnych od Carrier F&S, tj. zużycia materiału, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zlej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nie przestrzegania terminów serwisu danego produktu. Gwarancji nie podlegają baterie zastosowane do podłączenia innych, niż objętych gwarancją, produktów."]
["2. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty warunkami ograniczonej gwarancji, Carrier F&S zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów. Carrier F&S zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego gwarancją na nowy lub inny ponaprawowy. Carrier F&S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty (włączając w to koszty robocizny) związane z wymontowaniem, odinstalowaniem lub ponownym zamontowaniem i zainstalowaniem produktu przez oryginalnego nabywcę lub jakiegokolwiek pośrednika działającego w jego imieniu. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją, zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji, na czas pozostały do zakończenia oryginalnej gwarancji lub przez 12 miesięcy, przy czym obowiązuje dłuższy z tych okresów. Aby zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i otrzymać autoryzację umożliwiająca zwrot produktu."]
["3. Poprzedzające punkty tego dokumentu gwarancyjnego zawierają wyczerpującą listę możliwych dla klienta opcji w przypadku wystąpienia defektu, awarii, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania produktu, niezależnie od tytułu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Po wygaśnięciu gwarancji wszelka odpowiedzialność Carrier F&S ulega zakończeniu, a strona kupująca ma jeszcze 30 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, aby pisemnie poinformować Carrier F&S o wszelkich defektach, awariach, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub braku funkcjonowania, które miały miejsce w okresie trwania gwarancji. W żadnym wypadku Carrier F&S nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie bądź celowe zniszczenia produktów powstałe po stronie klienta. W zakresie zgodnym z prawem powyższa gwarancja jest wyłącznym dokumentem gwarancyjnym i przekreśla wcześniejsze ustne, pisemne czy zasugerowane przez przedstawicieli handlowych zobowiązania gwarancyjne Carrier F&S. "]
[]
[]
[]
["Tabela nr 1"]
[]
["Produkty","Gwarancja"]
["Czujniki przewodowe SSWiN","5 lat"]
["Czujniki bezprzewodowe SSWiN","2 lata"]
["Centrale i kontrolery","2 lata"]
["Oprogramowanie SSWiN","1 rok"]
["Akumulatory","Specjalne warunki (AKUMULATORY**)"]
["Czujki zasysające Modulaser ","5 lat"]
["Akcesoria (syreny, karty,itd.)","2 lata"]
["Czujniki przewodowe SAP","2 lata"]
["Czujniki bezprzewodowe SAP","2 lata"]
["Centrala SAP","2 lata"]
["Czujniki liniowe SAP","2 lata"]
["Oprogramowanie SAP","2 lata"]
["Akcesoria SAP","2 lata"]
["Kamery","3 lata"]
["Rejestratory cyfrowe","3 lata"]
["Multipleksery","3 lata"]
["Monitory LCD I CRT","2 lata"]
["Akcesoria","2 lata"]
["Produkty AccesPoint","2 lata"]
["Produkty Automotive","2 lata"]
["Produkty Traccess","2 lata"]
["Urządzenia Visiowave","3 lata"]
["Oprogramowanie","3 miesiące"]
["Urządzenia sieciowe (Network)","3 lata"]
["Urządzenia i karty światłowodowe","5 lat"]

{"sheet":"Szkolenia","index":2,"n_rows":49,"n_cols":1,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Firma Carrier Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w naszej ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bezpłatnych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu."]
[]
["AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA"]
[]
["Dział Security"]
["Od 1 stycznia 2023 uległ zmianie i rozszerzeniu zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez naszą firmę. W celu zapewnienia szerokiej i kompleksowej wiedzy technicznej dotyczącej poszczególnych serii produktowych opracowaliśmy nowy system szkoleń obejmujący wszystkie funkcjonalności z podziałem na poszczególne zakresy. Dzięki takiemu podejściu możliwy jest udział w wybranych szkoleniach zgodnie z ich poziomem zaawansowania. "]
[]
["Prowadzone przez naszą firmę szkolenia są płatne. Pytania dotyczące wycen i możliwości uczestnictwa w szkoleniach należy kierować na adres:"]
["tomasz.zuk@carrier.com"]
[]
["Aktualnie realizujemy następujące szkolenia:"]
[]
["Centrale Advisor Advanced x500 + Aplikacja ATS8500"]
["Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat budowy i konfiguracji central z serii Advisor Advanced x500 z wykorzystania aplikacji ATS8500 SUDL do konfiguracji. Podczas szkolenie zostanie przedstawiona budowa systemu wraz ze wszystkimi komponentami służącymi do jej rozbudowy. W ramach przeprowadzonych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję poznać także podstawową aplikację służącą do uruchomienia i konfiguracji systemy – ATS8500 SUDL. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek."]
["Zakres szkolenia\n•\tAdvisor Advanced x500 wprowadzenie\n•\tBudowa systemu, dostępne moduły\n•\tUruchomienie centrali i wstępna konfiguracja\n•\tRóżne tryby pracy centrali\n•\tOdpytanie i uruchomienie stacji ZAZ oraz modułów MZD\n•\tInstalacja aplikacji ATS8500\n•\tGraficzny interfejs użytkownika aplikacji ATS8500\n•\tDodawania i konfiguracja urządzeń\n•\tGrupy alarmowe, grupy drzwi, grupy pięter, grupy użytkowników\n•\tUżytkownicy i ich identyfikatory (karty, piny)\n•\tPodstawowa i zaawansowana kontrola dostępu\n•\tWyjścia, filtry, flagi\n•\tDiagnostyka i konserwacja systemu\n•\tRozwiązywanie problemów"]
[]
["Kontroler kontroli dostępu CDC4 – tryb standardowy"]
["Szkolenie umożliwia uczestnikom uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniu Centrale Advisor Advanced x500 + Aplikacja ATS8500 o zagadnienia zaawansowanej kontroli dostępu realizowanej przez moduł CDC4 w trybie standardowym. Podczas szkolenie zostaną szczegółowo przedstawione dostępne opcje i ustawienia związane w pracą kontrolera czterech drzwi. Konfiguracja będzie realizowana za pomocą aplikacji ATS8500 SUDL. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek"]
["Zakres szkolenia \n•\tTryby pracy kontrolera CDC4 (standardowy i rozszerzony)\n•\tPołączenie kontrolera z aplikacją ATS8500\n•\tAktualizacja firmware i ustawienia początkowe\n•\tProgramowanie ustawień drzwi (urządzenia, adresowanie, kolejność działań)\n•\tMapowanie wejść, mapowanie wyjść\n•\tUrządzenia na magistrali lokalnej (stacje ZAZ i moduły MZD)\n•\tDiagnostyka i konserwacja systemu\n•\tRozwiązywanie problemów"]
[]
["Kontroler kontroli dostępu CDC4 – tryb rozszerzony"]
["Szkolenie umożliwia uczestnikom uzupełnienie wiedzy zdobytej na szkoleniu Centrale Advisor Advanced x500 + Aplikacja ATS8500  oraz Aplikacja ATS8600 o zagadnienia zaawansowanej kontroli dostępu realizowanej przez moduł CDC4 w trybie rozszerzonym. Podczas szkolenie zostanie szczegółowo przedstawiony rozszerzony tryb pracy kontrolera wraz ze skutkami praktycznymi zmiany trybu. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposób pracy z kontrolerem w trybie rozsze3rzonym za pomocą aplikacji ATS8600. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek. \nZakres szkolenia \n•\tTryby pracy kontrolera CDC4 (standardowy i rozszerzony)\n•\tZmiana trybu pracy na tryb rozszerzony\n•\tPołączenie kontrolera z aplikacją ATS8600\n•\tProgramowanie ustawień drzwi (urządzenia, adresowanie, kolejność działań)\n•\tMapowanie wejść, mapowanie wyjść\n•\tUrządzenia na magistrali lokalnej (stacje ZAZ i moduły MZD)\n•\tDiagnostyka i konserwacja systemu\n•\tRozwiązywanie problemów"]
[]
["Advisor Management Software ATS8600"]
["Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji do pracy z systemami bezpieczeństwa. Podczas szkolenie zostaną przedstawione i dokładnie omówione wszystkie etapy pracy z aplikacją – począwszy od instalacji poprzez konfigurację a skończywszy na codziennej pracy operatorów systemu. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek. \nZakres szkolenia\n•\tWprowadzenie, architektura rozwiązania, składniki aplikacji\n•\tInstalacja \n•\tGraficzny interfejs użytkownika\n•\tInstalacja sterowników i licencji\n•\tDodawania i konfiguracja urządzeń\n•\tOsoby, poziomy dostępu i role\n•\tIdentyfikatory\n•\tRegiony , mapy i obsługa alarmów \n•\tAkcje automatyczne\n•\tDiagnostyka i konserwacja systemu\n•\tRozwiązywanie problemów"]
[]
["Dział CCTV/IFS"]
[]
["Aplikacja TruVision Navigator"]
["Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy na temat wykorzystania aplikacji TruVision Navigator do pracy z urządzeniami CCTV marki TruVision. Podczas szkolenie zostaną przedstawione i dokładnie omówione wszystkie etapy pracy z aplikacją – począwszy od instalacji poprzez konfigurację a skończywszy na codziennej pracy operatorów systemu. Zdobyta wiedza teoretyczna będzie poparta ćwiczeniami praktycznymi o oparciu o aplikację oraz w pełni wyposażone zestawy szkoleniowe w formie walizek. \n\nZakres szkolenia\n•\tWprowadzenie do TruVision Navigator\n•\tInstalacja jednostanowiskowa i klient serwer\n•\tPodstawowa konfiguracja po uruchomieniu\n•\tIntuicyjne narzędzia do dodawania i konfiguracji urządzeń\n•\tTworzenie i administracja zakładkami. Eksport nagrań.\n•\tTworzenie raportów o stanie systemu\n•\tElastyczne tworzenie widoków i sekwencji\n•\tWsparcie dla pracy z wieloma monitorami\n•\tTworzenie i obsługa map\n•\tPrzeglądanie i wyszukiwanie wideo przy użyciu miniaturek\n•\tWsparcie dla analityki wideo dla kamer TruVision\n•\tIntegracja z kamerami do rozpoznawania tablic (LPR)\n•\tPowiadomienia i alarmy analityki video\n•\tIntegracja z enkoderem TVE-DEC12\n•\tIntegracja z przełącznikami IFS\n•\tIntegracja OH z Advisor Advanced – powiadomienia i akcje\n•\tAplikacja TVRMobile – omówienie konfiguracji.\n•\tDiagnostyka i konserwacja systemu\n•\tRozwiązywanie problemów"]
[]
["Zaawansowana konfiguracja sieci IP, zarządzanie przełącznikami"]
["W dobie systemów CCTV IP znajomość zagadnień związanych z sieciami IP stała się koniecznością. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z działaniem sieci lokalnych w kontekście ich wykorzystania w systemach CCTV IP. Podczas szkolenia, które ma formę warsztatów praktycznych omawiane są takie tematy i technologie jak: stos protokołów TCP/IP, adresacja w sieciach IP, przełączanie w warstwie L1/L2, VLANy, połączenia magistralowe (trunks), zapobieganie pętlom (STP, RSTP), metody diagnostyki sieci, metody zabezpieczania przełączników. "]
[]
["Szkolenia są dostępne po rejestracji, której można dokonać na naszej stronie: https://pl.firesecurityproducts.com/pl/page/pl-webinaritech-calendar"]
[]
["Dział Fire"]
[]
["System sygnalizacji pożaru FP / 2X - dwudniowe szkolenie obejmuje swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy 2X jak i popularny system FP1200/2000. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzeń, projektowaniem, konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych oraz podstawy obsługi obu systemów . "]
[]
["Systemy zasysające ModuLaser i detekcja liniowa ciepła - dwudniowe szkolenie obejmuje podstawy doboru modułowych czujek zasysających Edwards Modulaser oraz liniowych czujek ciepła Alarmline. Podczas zajęć kursanci będą korzystali z programów narzędziowych do projektowania i konserwacji urządzeń."]
[]
["Szkolenia są dostępne po rejestracji, której można dokonać na naszej stronie:"]
["https://pl.firesecurityproducts.com/pl/page/pl-webinaritech-calendar"]
[]
["https://pl.firesecurityproducts.com/pl/support/pl"]
[]
["UWAGA:"]
["Carrier Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny."]

{"sheet":"Advisor Advanced Informacje","index":3,"n_rows":134,"n_cols":14,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,6,70,7],[69,8,70,9],[68,2,68,3],[68,4,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,9],[69,1,70,1],[69,2,70,3],[69,4,70,5],[61,4,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,9],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[20,2,20,4],[25,2,25,4],[30,2,30,4],[48,4,48,5],[61,2,61,3],[63,6,64,7],[63,8,64,9],[62,2,62,3],[62,4,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[63,1,64,1],[63,2,64,3],[63,4,64,5],[67,6,67,7],[67,8,67,9],[76,7,76,8],[77,7,77,8],[78,7,78,8],[79,7,79,8],[80,7,80,8],[81,7,81,8],[65,1,66,1],[65,2,66,3],[65,4,66,5],[65,6,66,7],[65,8,66,9],[67,2,67,3],[67,4,67,5],[71,2,71,3],[71,4,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,9]]}
[]
[null,"Podzespoły i akcesoria przeznaczone dla systemu ATS Master znajdują się na końcu arkusza \"Advisor Advanced\""]
[]
[null,null,null,null,null,"LEGENDA:"]
[null,null,null,null,null,"PIR - Pasywny czujnik podczerwieni"]
[null,null,null,null,null,"MF - Mikrofalowy czujnik rucnu"]
[null,null,null,null,null,"AM - Antymasking, maskowanie czujnika"]
[null,null,null,null,null,"US - Ultradźwiękowy czujnik"]
[null,null,null,null,null,"OC - otwarty kolektor"]
[null,null,null,null,null,"RTE - przycisk rządania wyjścia"]
[null,null,null,null,null,"SM - Secure Mode"]
[null,null,null,null,null,"SC - Secure Channel"]
[null,null,null,null,null,"MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia"]
[null,null,null,null,null,"MTO - towar dostępny do 8 tygodni"]
[null,"Porównanie wybranych parametrów central Advisor Advanced"]
[null,null,"ATS1500A(-IP)","ATS3500A(-IP)","ATS4500A-IP"]
[null,"Atestacja w klasie","EN50131 Grade 3, VdS, spełnia wymogi normy obronnej"]
[null,"Pamięć zdarzeń","25 tys.  (10 tys. SSWiN + 10 tys. SKD + 5 tys. inne)\nmożliwa anonmimizacja logów"]
[null,"Ilość magistral systemowych \nATS LAN (4)",1.0,1.0,2.0]
[null,"Linie w systemie \n(płyta / max płyta / system) (5)","8 / 16 / 32","8 / 16 / 128","8 / 16 / 512"]
[null,"Wyjścia w systemie \n(płyta / max płyta / max system) (5)","5 / 21 / 128"]
[null,"ZAZ na magistrali systemowej ",8.0,16.0,32.0]
[null,"MZD na magistrali systemowej",7.0,15.0,30.0]
[null,"Obszary w systemie",4.0,8.0,64.0]
[null,"Grupy obszarów","NIE","NIE",64.0]
[null,"Użytkownicy","2000 (max 65 tys.)"]
[null,"Grupy użytkowników",16.0,64.0,128.0]
[null,"Inteligentna kontrola dostępu","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Drzwi standard (w centrali)",4.0,8.0,16.0]
[null,"Drzwi inteligentne\n(kontrolery: ATS125x (1) / CDC4 (2))","28 / 28 (56 (3))","48 / 48 (96 (3))","48 / 48 (96 (3))"]
[null,"Okna czasowe (przedziały czasu / dni specjalne / akcje)","24 (4 / 8 / 20)"]
[null,"Secure Mode (6)","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Secure Channel (7)","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Zdalna aktualizacja FW","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Obsługa chmury UltraSync","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Ethernet  na płycie ","Opcja","Opcja","TAK"]
[null,"PSTN  (5)","Opcja","Opcja","Opcja"]
[null,"1) Na każdy adres kontrolera klasycznego przypadają 4 drzwi"]
[null,"2) Na każdy adres kontrolera zaawansowanego przypadają 4 drzwi w trybie klasycznym lub 8 w trybie rozszerzonym"]
[null,"3) Ilość drzwi w trybie pracy rozszerzonym kontrolera CDC4"]
[null,"4) Pierwsza magistrala obsługuje inteligentną kontrolę dostępu, maksymanlna liczna kontrolerów drzwi to 12"]
[null,"5) Płytę centrali Avanced można rozbudować o dotkowe wejścia, wyjścia i linię telefoniczną za pomocą wewnętrznych modułów rozszerzeń"]
[null,"6) Secure Mode - szyfrowane karty Mifare Desfire EV1/EV2 (odczyt obszaru aplikacji z kart Mifare Desfire)"]
[null,"7) Secure Channel - szyfrowanie transmisji na magistrali ATS LAN, pomiędzy urządzeniami systemu Advisor Advanced"]
[]
[]
[]
[null,"Porównanie wybranych parametrów stacji ZAZ"]
[null,null,"ATS1135","ATS1136","ATS1110A-N",null,"ATS118x","ACI40xN","ATS1190\nATS1192","ATS1197","ATS1151","ATS1156","ATS1155","ATS1170"]
[null,"Klawiatura","√","√","√","√","√ / x","√ / x","x","√","√","√","√","x"]
[null,"Czytnik HiTag2","√","x","x","√","x","x","√","√","x","x","x","x"]
[null,"Czytnik Mifare Classic &\nMifare Desfire (CSN)","x","√","x","x","√","√","x","x","x","x","x","x"]
[null,"Czytnik kart magnet.","x","x","x","x","x","x","x","x","x","√","x","x"]
[null,"Interfejs Wiegand","x","x","x","x","x","√","√","√","x","x","x","√"]
[null,"Secure Mode (1) & \nSecure Channel (2)","x","√","x","x","√","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1) Secure Mode - szyfrowane karty Mifare Desfire EV1/EV2 (odczyt obszaru aplikacji z kart Mifare Desfire)"]
[null,"2) Secure Channel - szyfrowanie transmisji na magistrali ATS LAN, pomiędzy urządzeniami systemu Advisor Advanced"]
[]
[]
[]
[null,"Porównanie wybranych parametrów MZD"]
[null,null," ATS1201  ",null," ATS1201E",null,"ATS1210",null,"ATS1210E"]
[null,"Zgodność z \nEN50131 Grade 3","NIE",null,"TAK",null,"NIE",null,"TAK"]
[null,"Ilość linii (na płycie / maks.)","8 / 32",null,"8 / 32",null,"8 / 8",null,"8 / 16"]
[]
[null,"Ilość wyjść (na płycie / maks.)","8 / 32",null,"8 / 32",null,"8 / 16",null,"8 / 16"]
[]
[null,"Wyjście syreny","TAK",null,"TAK",null,"NIE",null,"NIE"]
[null,"Obsługa czujek z AM","NIE",null,"TAK",null,"NIE",null,"TAK"]
[null,"Konfigurowanie opcji","DIP switch",null,"Programowo",null,"DIP switch",null,"Programowo"]
[]
[null,"Zasilanie","Własny zasilacz\nbuforowy",null,"Własny zasilacz buforowy",null,"Wymaga zewn. zasilania +12V",null,"Wymaga zewn. zasilania +12V"]
[]
[]
[]
[null,"Porównanie ekspanderów wejść i wyjść"]
[null,null,"Ilość wejść","Ilość wyjść przekaźnik.","Ilość wyjść OC","Moduł zegarowy","Łączenie kaska-\ndowe (1)","PCB"]
[null,"ATS1202",8.0,"---","---","---","TAK"]
[null,"ATS1810","---",4.0,"---","NIE","TAK"]
[null,"ATS1811","---",8.0,"---","TAK","TAK"]
[null,"ATS1820","---","--",16.0,"TAK (2)","TAK"]
[null,"ATS1821","---","--",8.0,"TAK","NIE"]
[null,"1) Nie zaleca się łączyć ze sobą kaskadowo różnych typów ekspanderów zegarowych"]
[null,"2) Ekspander tworzą dwa moduły zegarowe (2 x 8 wyjść)"]
[]
[]
[]
[null,"Maksymalne ilości ekspanderów, które można podłączyć do urządzeń danego typu"]
[null,null,"Advisor Advanced","ATS1201","ATS1201E","ATS1210","ATS1210E","ATS1250","ATS1251","CDC4"]
[null,"ATS1202",0.0,3.0,3.0,0.0,1.0,0.0,3.0,0.0]
[null,"ATS1810","1 lub 2 (1)",2.0,2.0,2.0,2.0,1.0,1.0,1.0]
[null,"ATS1811",0.0,4.0,4.0,2.0,2.0,6.0,6.0,8.0]
[null,"ATS1820",0.0,2.0,2.0,1.0,1.0,3.0,3.0,4.0]
[null,"ATS1821",0.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0]
[null,"1) Możliwość podłączenia jednego ekspandera do wewnętrznego modułu rozszerzeń ATS624 (przekaźnikowy) lub dwóch ekspanderów do modułu ATS626 (otwarty kolektor)"]
[]
[]
[]
[null,"Tabela kompatybilności urządzeń na magistrali ATS LAN (systemowej dla central lub lokalnej dla kontrolerów drzwi)"]
[null,null,"Advisor Advanced","CDC4","ATS Master","ATS125x"]
[null,"ATS1135","√","x","x","x"]
[null,"ATS1136","√","x","x","x"]
[null,"ATS1100","x","x","√","√"]
[null,"ATS1105","x","x","√","√"]
[null,"ATS1110","x","x","√","√"]
[null,"ATS1115","x","x","√","√"]
[null,"ATS1111","x","x","√","√"]
[null,"ATS1116","x","x","√","√"]
[null,"ATS1110A","√","x","x","√"]
[null,"ATS1115A","√","x","x","√"]
[null,"ATS1151","√","√","√","√"]
[null,"ATS1156","√","√","√","√"]
[null,"ATS1155","√","√","√","√"]
[null,"ATS1190","√","√","√","√"]
[null,"ATS1192","√","√","√","√"]
[null,"ATS1197","√","√","√","√"]
[null,"ATS1160N","√","√","√","√"]
[null,"ATS1161N","√","√","√","√"]
[null,"ATS1180","√","√","√","√"]
[null,"ATS1181","√","√","√","√"]
[null,"ATS1182","√","√","√","√"]
[null,"ATS1183","√","√","√","√"]
[null,"ATS1184","√","√","√","√"]
[null,"ATS1170","√","√","√","√"]
[null,"ATS1201/3/4","√","√","√","x"]
[null,"ATS1201/3/4E","√","√","√","x"]
[null,"ATS1210","√","√","√","x"]
[null,"ATS1210E","√","√","√","x"]
[null,"ATS1250","√","x","√","x"]
[null,"ATS1251/2/3/4","√","x","√","x"]
[null,"CDC4","√","x","x","x"]
[null,"ATS1235","√","x","√","x"]
[null,"ATS1236","√","x","x","x"]
[null,"ATS1238","√","x","x","x"]

{"sheet":"SSWiN KD Advanced","index":4,"n_rows":365,"n_cols":7,"rows_kept":365,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Centrale Advisor Advanced ATSx500",null,"",""]
[null,"ATS1500A-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (z Ethernet/IP)",2029.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-LP","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa z tworzywa (z Ethernet/IP)",2476.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-SM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, mała obudowa metalowa (z Ethernet/IP)",2261.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (z Ethernet/IP)",2271.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+ATS7700)",3202.0,"EOL","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (+Ethernet/IP)",3481.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",3705.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500A-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (+Ethernet/IP)",4957.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500A-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",5154.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500A-IP-LM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, duża obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",5501.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500AV-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (z Ethernet/IP) + VDS",2366.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500AV-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (z Ethernet/IP) + VDS",1658.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500AV-IP-LM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń,  duża obudowa metalowa (+Ethernet/IP) + VDS",5178.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500AV-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (+Ethernet/IP) + VDS",3185.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500AV-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+Ethernet/IP) +VDS",3731.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500AV-IP-LM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, duża obudowa metalowa (+Ethernet/IP) +VDS",5595.0,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500AV-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (+Ethernet/IP) + VDS",4800.0,"MTO","3*"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Wewnętrzne moduły rozszerzeń dla central Advisor Advanced",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS608","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wejść (8 linii)",255.0,"MTS",2.0]
[null,"ATS626","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (16 wyjść otwarty kolektor)",290.0,"MTS",2.0]
[null,"ATS624","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (4 wyjścia przekaźnikowe)",498.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS670","Moduł rozszerzenia magistrali systemowej dla central ATS3500 (zdublowanie) i ATS4500 (rozbudowa)",620.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS7700","Moduł wewnętrznego rozszerzenia- komunikator PSTN do central ATS1500A, 3500A, 4500A",499.0,"MTS",3.0]
[null,null,null,"",""]
[null,"Stacje zazbrajania (ZAZ) dla systemu Advisor Advanced",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1135","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, ATS LAN, 4 LED statusu sustemu, wbudowany czytnik kart HiTag2, buzzer, RTE, OC, system Advisor Advanced",657.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1136","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, ATS LAN, 4 LED statusu sustemu, wbudowany czytnik kart Mifare Classic / Mifare Dessfire EV1/EV2, Secure Mode, Secure Channel, RTE, OC, buzzer, system Advisor Advanced",792.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1110A-N","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów",963.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1115A-N","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów, wbudowany czytnik kart HiTag2",1270.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1135BPL","Ramka do manipulatora ATS1135 i ATS1136 (opakowanie 10 sztuk)",1256.0,"MTS"]
[null,"ATS1180","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1372.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1181","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, klawiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1921.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1182","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn, typ quattro",1537.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1183","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, klawiatura płaska (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn, typ quattro",2001.0,"EOL",3.0]
[null,"ATS1184","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, klawiatura wypukła (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn, typ quattro",2084.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS118x-CVR-SP","Ramka krótka dla czytników ATS1160, ATS1161, ATS1160N, ATS1161N, ATS1180 i ATS1181 (140 x 49 x 10 mm)",98.0,"MTS"]
[null,"ATS118x-CVR-LP","Ramka krótka dla czytników ATS1160, ATS1161, ATS1160N, ATS1161N, ATS1180 i ATS1181 (170 x 80 x 10 mm)",104.0,"MTS"]
[null,"ATS118x-CVR-SQ","Ramka dla czytników  ATS1182, ATS1183 i ATS1184 (86 x 86 x 10 mm)",118.0,"MTS"]
[null,"ATS1160S","Zamienna naklejka do czytników ATS1160 / ATS1160N / ATS1180",66.0,"MTS"]
[null,"ATS1161S","Zamienna naklejka do czytników ATS1161 / ATS1161N / ATS1181",66.0,"MTS"]
[null,"ATS1151","Klawiatura w obudowie metalowej, 3 LED statusu, ATS LAN, buzzer, zewn/wewn",2040.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1156","Klawiatura w obudowie metalowej, 3 LED statusu, ATS LAN, buzzer, wbudowany czytnikiem kart magnet. ACT600, OC, zewn/wewn",2371.0,"MTO",3.0,"S"]
[null,"ATS1155","Klawiatura w obudowie metalowej, 4 LED statusu (montowane dodatkowo, nie są wbudowane w klawiaturę), ATS LAN< buzzer, RTE, OC, bezpieczna (klawiatura podłączana przewodem do elektroniki sterującej), wandaloodporna, IP67 zewn/wewn",2473.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1190","Czytnik HiTag2, ATS LAN lub Wiegand, 2 LED statusu, buzzer, z przewodem 2.5 m, IP54 zewn/wewn",1416.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1190X4","Paczka 4 czytników ATS1190",4756.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1192","Czytnik HiTag2, ATS LAN lub Wiegand, 2 LED statusu, buzzer, z przewodem 2.5 m, IP54 zewn/wewn, zwiększona wytrzymałość",1482.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1192X4","Paczka 4 czytników ATS1192",5019.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1197","Czytnik HiTag2, klawiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN lub Wiegand, 3 LED statusu, buzzer, IP66 zewn/wewn",2020.0,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1170","Interfejs czytnika Wieganda (magistrala Wiegand, sterowanie 2 LED i buzzer, blokowanie czytnika, wejście RTE, wyście przekaźnikowe, ATS LAN, pamięć 20 ostatnich kart, płytka PCB",538.0,"MTS",null,"S"]
[null,"ACI406N","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 CSN, Wiegand, 3 LED statusu, buzzer, z przewodem 3 m, IP67 zewn/wewn",978.0,"MTS",null,"S"]
[null,"ACI407N","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 CSN, klawiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), Wiegand, 3 LED statusu, buzzer, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1835.0,"MTS"]
[null,"ACA-Weather-s","Osłona przeciwdeszczowa czytnika/manipulatora dla ACI406N, ACI407N, ACI420, ACI420-W, ACI420-PIN, ACI420-PIN-W, ATS1160N, ATS1161N, ATS1180, ATS1181",452.0,"MTS"]
[null,"ACA-Weather-w","Osłona przeciwdeszczowa czytnika/manipulatora dla ACI421, ACI421-W, ACI421-PIN, ACI421-PIN-W, ATS1182, ATS1183, ATS1184",452.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Karty HiTag2 do czytników rodziny ATS119x i ATS1135 oraz akcesoria do kart",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1481","Karta konfiguracyjna do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)",142.0,"MTS"]
[null,"ATS1471-5","Brelok Hi-Tag2 (opakowanie 5 sztuk)",471.0,"MTS"]
[null,"ATS1473-5","Brelok okrągły HiTag2 (opakowanie 5 sztuk)",257.0,"MTS"]
[null,"ATS1475","Karta HiTag2  (opakowanie 10 sztuk)",395.0,"MTS"]
[null,"ATS1475X10","Karta HiTag2  (opakowanie 100 sztuk)",3149.0,"MTO"]
[null,"ATS1476","Karta dualna (z niezapisanym paskiem magnetycznym) (opakowanie 10 sztuk)",446.0,"MTS"]
[null,"ATS1477","Brelok okrągły HiTag2 (opakowanie 10 sztuk)",455.0,"MTS"]
[null,"ATS1495","Karta dualna (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",637.0,"MTS"]
[null,"ATS1497","Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",790.0,"MTS"]
[null,"ATS1480","Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')",142.0,"MTS"]
[null,"ATS1621","Programator do kart HiTag2",1742.0,"MTS"]
[null,"ATS1870","Czytnik numeru seryjnego kart USB formatu HiTag2 oraz Mifare Classic / Desfire",1918.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Karty Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 do czytników rodzny ATS116xN, ATS118x, ACI40xN i ATS1136 oraz akcesoria do kart",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1482","Karta konfiguracyjna do adresowania czytników Mifare ATS116xN / ATS118x",142.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1483","Karta konfiguracyjna wyłączająca trybu chronionego w czytnikach rodziny ATS118x",142.0,"MTS"]
[null,"ACT407E","Karta Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 25 sztuk)",397.0,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1451","Brelok Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",386.0,"MTS"]
[null,"ATS1452","Karta z zawieszką Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",352.0,"MTS"]
[null,"ATS1453","Brelok okrągły Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",242.0,"MTS"]
[null,"ATS1455","Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)",372.0,"MTS"]
[null,"ATS1457","Brelok okrągły slim Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)",431.0,"MTS"]
[null,"ATS1458B","Opaska czarna Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",410.0,"MTS"]
[null,"ATS1458W","Opaska biała Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",410.0,"MTO"]
[null,"ATS1459","Brelok Ultra z zawieszką Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",444.0,"MTS"]
[null,"ATS1497","Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",790.0,"MTS"]
[null,"ATS1495","Karta dualna (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",637.0,"MTS"]
[null,"ATS1870","Czytnik numeru seryjnego kart USB formatu HiTag2 oraz Mifare Classic / Desfire",1918.0,"MTS"]
[null,"ACT455","Karta Mifare Desfire, EV2, niezapisana, (paczka 25 szt.)",560.0,"MTO"]
[null,"ACT457","Brelok  Mifare Desfire EV2, niezapisany, (paczka 25 szt.)",749.0,"MTO"]
[null,"ACT459","Brelok ULTRA Mifare Desfire EV2, niezapisany, (paczka 25 szt.)",1012.0,"MTO"]
[null,"ATS1460","Karta Mifare Desfire EV1 w formie nalepki, 3x3cm",228.0,"MTS"]
[null,"ATS Programmer no SW","Programator kart w trybie Secure do czytników serii ATS118x oraz ACL42x - wymaga dodatkowego oprogramowania.",4110.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD) zaawansowane, do central pracujących w trybach zgodności z EN50131 (Grade 2/3)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1201EMBC","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 3A, płytka PCB bez obudowy",1617.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1201E","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32), wbudowany zasilacz buforowy 3A, wyjście syreny, wyjścia zasilające, obudowa metalowa ATS1641 - rozmiar MM (315 x 388 x 85 mm (W x H x D) )",1855.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1204E","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32), wbudowany zasilacz buforowy 3A, wyjście syreny, wyjścia zasilające, duża obudowa metalowa ATS1642 - rozmiar LM (475 x 460 x 160 mm (W x H x D) )",2894.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1210E","Moduł 8 wejść (maks. 16) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w obudowie plastikowej ATS1644 (124 x 87 x 34 mm (W x H x D) )",817.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1210LE","Moduł 8 wejść (maks. 16) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w dużej obudowie plastikowej ATS1647 (120 x 240 x 40 mm (W x H x D) )",977.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS1211E","Moduł 8 wejść (maks. 16) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w metalowej obudowie ATS1643 (166 x 126 x 37 mm (W x H x D) )",1232.0,"MTS",3.0]
[null,null,null,"",""]
[null,"Kontrolery dostępu zaawansowane (4-8 drzwi)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"CDC4","Zaawansowany kontroler 4-8 drzwi, tryb klasyczny (do 48 drzwi na centralę) lub rozszerzony (do 96 drzwi na centralę), Ethernet, USB, zasilacz 12V, 2 x akumulator, dwie niezależne magistrale wewnętrzne (protokoły: ATSLAN, OSDPv2, Aperio, SALLIS), do 32 dowolnie mapowalnych czytników,  8 wejść na płycie, 4 przekaźniki z możliwością rozbudowy, obudowa beżowa metal 409 x 593 x 112 mm",6025.0,"MTS"]
[null,"CDC4-MBC","Zaawansowany kontroler 4-8 drzwi, tryb klasyczny (do 48 drzwi na centralę) lub rozszerzony (do 96 drzwi na centralę),  Ethernet, USB, zasilacz 12V, 2 x akumulator, dwie niezależne magistrale wewnętrzne (protokoły: ATSLAN, OSDPv2, Aperio, SALLIS), do 32 dowolnie mapowalnych czytników,  8 wejść na płycie, 4 przekaźniki z możliwością rozbudowy, płyta PCB bez obudowy",4216.0,"MTS"]
[null,"CDC-2DWIF","Interfejs CDC 2-drzwiowy Wiegand z 2 przekaźnikami i 4 wejściami (tylko płytka) dla serii CDC4",1262.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Ekspandery wejść i wyjść do rozbudowy systemu",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1202","Moduł 8 wejść do MZD i centrali Master ",373.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1810","Moduł 4 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do MZD i centrali Advanced / Master",416.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1811","Moduł 8 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do MZD i centrali Master",789.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Dodatkowe elementy magistrali systemowej",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1740","Separator / wzmacniacz magistrali RS485 - PCB",777.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1743","Konwerter światłowodowy magistrali - PCB",2332.0,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1744","Rozdzielacz magistral RS485: 1 port wejściowy -> 4 porty wyjściowe, niezależna terminacja",883.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"ATS1745","Konwerter magistral RS485 na Ethernet (łączenie ZAZ/MZD z centralą po sieci LAN)",1041.0,"MTS",2.0,"S"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Urządzenia komunikacyjne do centrali",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS7200E","Moduł głosowy do central (2+6 komunikatów)",619.0,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS7340","Modem GSM do raportowania, powiadamiania, sterowania i programowania centrali ATS Advanced - 4G LTE",1753.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS7340-SIM","Modem GSM do raportowania, powiadamiania, sterowania i programowania centrali ATS Advanced - 4G LTE - wersja z karta SIM do usługi UltraSync",1457.0,"MTS",3.0]
[null,"ATS7700","Moduł wewnętrznego rozszerzenia- komunikator PSTN do central ATS1500A, 3500A, 4500A",499.0,"MTS",3.0]
[null,"UC140","Komunikator UltraSync z interfejsem 2G/4G",1285.0,"MTS"]
[null,"UC240","Komunikator UltraSync  z interfejsami 2G/4G i IP",1499.0,"MTS"]
[null,"TDA1400-4","Moduł wewnętrznego rozszerzenia- komunikator IP/4G do central ATS Advanced/ATS Master, IRIS SecureApps",2556.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Obudowy",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1640","Metalowa, pusta obudowa centrali / modułów - rozmiar MM+ (315 x 445 x 85 mm (W x H x D) )",615.0,"MTS"]
[null,"ATS1641","Metalowa, pusta obudowa centrali / modułów - rozmiar MM (315 x 388 x 85 mm (W x H x D) )",496.0,"MTS"]
[null,"ATS1642","Metalowa, pusta obudowa centrali / modułów - rozmiar LM (475 x 460 x 160 mm (W x H x D) )",1173.0,"MTS"]
[null,"ATS1643","Metalowa obudowa do modułów (166 x 126 x 37 mm (W x H x D) )",427.0,"MTS"]
[null,"ATS1647","Plastikowa obudowa duża do modułów (120 x 240 x 40 mm (W x H x D) )",146.0,"MTS"]
[null,"ATS-MM-TK","Styki sabotażowe dla obudów MM oraz MM+",317.0,"MTS"]
[null,"ATS-METAL-STUDS","Metalowy kołek montażowy do mocowania urządzeń w obudowach metalowych + śruba (opakowanie 100 sztuk)",326.0,"MTS"]
[null,"ATS-SPACERS-HIGH","Metalowy kołek montażowy do mocowania urządzeń w obudowach metalowych + śruba (opakowanie 25 sztuk)",42.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Pozostałe akcesoria",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1330","Dodatkowa listwa dystrybucji zasilania i magistrali",204.0,"MTS"]
[null,"ATS1840","Płytka rozdzielcza zasilania z bezpiecznikami",331.0,"MTS"]
[null,"ATS1340","Puszka połaczeniowa do drzwi z przekaźnikiem i zaciskami (dla kontroli dostępu ZAZ)",651.0,"MTS"]
[null,"ATS1631","Wtyk z przewodami do złącz rozszerzeń modułów wejsć / wyjść ",59.0,"MTS"]
[null,"ATS1630","Przewód do programowania centrali ATS Master z portu RS232 (port serwisowego J18 centrali)",177.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"ATS8500 - oprogramowanie do konfiguracji systemu ATS Master oraz Advisor Advanced \n(program jest bezpłatny dla instalatorów systemów)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS8500-2","Narzędzie narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master (USB)",1769.0,"MTS"]
[null,"ATS8520-2","Narzędzie narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master + moduł operatorów (USB)",1749.0,"MTS"]
[null,"ATS8550-2","Wielostanowiskowe narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master (USB)",191.0,"MTS"]
[null,"ATS8551","ATS8550 - klucz licencyjny \"Intro\"",6367.0,"MTO"]
[null,"ATS8552","ATS8550 - klucz licencyjny \"Midsize\"",31835.0,"MTO"]
[null,"ATS8553","ATS8550 - klucz licencyjny \"Fullsize\"",191009.0,"MTO"]
[null,"ATS8554","ATS8550 - klucz licencyjny \"Enterprise\"",318349.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"ATS8600 - program do wizualizacji i zarządzania systemami: \nAdvisor Advanced, ATS Master, CDC4, TruVision, FP, 2X, FlexZone",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS8600","Starter Edition - obsługa do 2 urządzeń z każdej kategorii",7183.0,"MTS"]
[null,"ATS8610","Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii",30604.0,"MTS"]
[null,"ATS8611","Aktualizacja wersji Starter (ATS8600) do Business (ATS8610)",22818.0,"MTO"]
[null,"ATS8690","Aktualizacja ATS8600 do najnowszej wersji",4898.0,"MTO"]
[null,"ATS8693","Aktualizacja ATS8600 + ATS8605 do najnowszej wersji",6085.0,"MTO"]
[null,"ATS8691","Aktualizacja ATS8610 do najnowszej wersji",20877.0,"MTO"]
[null,"ATS8692","Aktualizacja ATS8610 + ATS8640 do najnowszej wersji",22390.0,"MTO"]
[null,"Rozszerzenie licencji, umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe urządzenia (sterowniki)",null,"",""]
[null,"ATS8605","Rozszerzenie licencji do ATS8600, zawiera obsługę FlexZone",2363.0,"MTO"]
[null,"ATS8640","Rozszerzenie licencji do ATS8610, zawiera moduł wartownika i obsługę FlexZone",2363.0,"MTO"]
[null,"Sterowniki urządzeń - zamawiane na każde dodatkowe urządzenie",null,"",""]
[null,"ATS8651","Dodatkowa licencja sterownika – Advisor Advanced",2911.0,"MTO"]
[null,"ATS8652","Dodatkowa licencja sterownika – ATS Master",4002.0,"MTO"]
[null,"ATS8643","Dodatkowa licencja sterownika – Video (Truvision)",3032.0,"MTO"]
[null,"ATS8644","Dodatkowa licencja sterownika – Fire FP1200/ FP2000",3032.0,"MTO"]
[null,"ATS8645","Dodatkowa licencja sterownika – Fire: 2010-2,Kilen KFP",3032.0,"MTO"]
[null,"ATS8647","Dodatkowa licencja sterownika – FlexZone",3446.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Stacja monitorowania Osborne - Hoffman",null,"",""]
[null,"OH-NETREC-100","Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 100 kont)",8212.0,"MTO"]
[null,"OH-NETREC-1000","Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 1000 kont))",16407.0,"MTO"]
[null,"OH-NETREC-SOFTWARE","Licencja na aplikację - odbiornik OH do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 10000 kont)",38023.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Urzadzenia i akcesoria przeznaczone dla systemu ATS Master",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1115-N","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów, wbudowany czytnik kart HiTag2",1177.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,0.0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Karty i Czytniki Aritech - OSDP V2 , Mifare Desfire i BLE (13.56MHz)",null,null,""]
[null,"ACI420","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, wąska obudowa typu Slim, IP67/IK09, interfejs OSDP V2 wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",1420.0,"MTS"]
[null,"ACI420-W","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, wąska obudowa typu Slim, IP67/IK09, interfejs Wieganda, wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",1420.0,"MTS"]
[null,"ACI420-PIN","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE z klawiaturą PIN, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, wąska obudowa typu Slim, IP67/IK09, interfejs OSDP V2 wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",2012.0,"MTS"]
[null,"ACI420-PIN-W","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE z klawiaturą PIN, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, wąska obudowa typu Slim, IP67/IK09, interfejs Wieganda, wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",2002.0,"MTS"]
[null,"ACI421","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, obudowa standardowa, IP67/IK09, interfejs OSDP V2 wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",1484.0,"MTO"]
[null,"ACI421-W","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, obudowa standardowa, IP67/IK09, interfejs Wieganda, wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",1484.0,"MTO"]
[null,"ACI421-PIN","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE z klawiaturą PIN, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, obudowa Standardowa, IP67/IK09, interfejs OSDP V2 wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",2120.0,"MTO"]
[null,"ACI421-PIN-W","Czytnik Mifare Desfire EV1/2/3, BLE z klawiaturą PIN, Odczytuje CSN oraz karty szyfrowane i indentyfikatory mobilne, obudowa Standardowa, IP67/IK09, interfejs Wieganda wspiera SecureMode, konfiguracja kartami konfigurującymi",2110.0,"MTO"]
[null,"ACI42x-A1-A4","ACI42x - Address card 1-4",332.0,"MTS"]
[null,"ACI42x-A5-A8","ACI42x - Address card 5-8",332.0,"MTS"]
[null,"ACT455","Karta Mifare Desfire, EV2, niezapisana, (paczka 25 szt.)",560.0,"MTO"]
[null,"ACT457","Brelok  Mifare Desfire EV2, niezapisany, (paczka 25 szt.)",749.0,"MTO"]
[null,"ACT459","Brelok ULTRA Mifare Desfire EV2, niezapisany, (paczka 25 szt.)",1012.0,"MTO"]
[null,"ATS1460","Karta Mifare Desfire EV1 w formie nalepki, 3x3cm",228.0,"MTS"]
[null,"ATS Programmer no SW","Programator kart w trybie Secure do czytników serii ATS118x oraz ACL42x - wymaga dodatkowego oprogramowania",3905.0,"MTS"]
[null,"ACA-Weather-s","Osłona przeciwdeszczowa czytnika/manipulatora dla ACI406N, ACI407N, ACI420, ACI420-W, ACI420-PIN, ACI420-PIN-W, ATS1160N, ATS1161N, ATS1180, ATS1181",452.0,"MTS"]
[null,"ACA-Weather-w","Osłona przeciwdeszczowa czytnika/manipulatora dla ACI421, ACI421-W, ACI421-PIN, ACI421-PIN-W, ATS1182, ATS1183, ATS1184",452.0,"MTS"]
[null,null,null,null,""]
[null,"Karty i czytniki HID iClass oraz MultiClass (13.56 MHZ)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"900NTNNEK00342","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",946.0,"MTS"]
[null,"900NTNTEK00342","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",946.0,"MTS"]
[null,"900NTPNEK0033V","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1140.0,"MTO"]
[null,"900NTPTEK0033V","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1140.0,"MTO"]
[null,"900PTNNEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1179.0,"MTS"]
[null,"900PTNTEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1179.0,"MTO"]
[null,"900PTPNEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1373.0,"MTO"]
[null,"900PTPTEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1373.0,"MTO"]
[null,"910NTNNEK00342","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1678.0,"MTS"]
[null,"910NTNTEK00342","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1678.0,"MTO"]
[null,"910NTPNEK0033V","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1872.0,"MTO"]
[null,"910NTPTEK0033V","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1872.0,"MTO"]
[null,"910PTNNEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1911.0,"MTO"]
[null,"910PTNTEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1911.0,"MTO"]
[null,"910PTPNEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",2105.0,"MTO"]
[null,"910PTPTEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",2105.0,"MTO"]
[null,"920NTNNEK00342","Czytnik HID iClass SE R40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1678.0,"MTS"]
[null,"920NTNTEK00342","Czytnik HID iClass SE R40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1678.0,"MTO"]
[null,"920PTNNEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1911.0,"MTS"]
[null,"920PTNTEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1911.0,"MTS"]
[null,"921NTNNEK00343","Czytnik HID iClass SE R40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",3069.0,"MTS"]
[null,"921NTNTEK00343","Czytnik HID iClass SE R40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",3069.0,"MTS"]
[null,"921PTNNEK00345","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",3302.0,"MTS"]
[null,"921PTNTEK00345","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",3302.0,"MTS"]
[null,"940NTNTEK00000","Czytnik HID iClass SE R90, SE rev E, no Prox, STD, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (STD 1 SECURITY, LED czerwony i zielony, buzzer, IPM OFF, 32BIT)",4410.0,"MTO"]
[null,"2000HPGGMN","Karta HID iClass SR 2k bit (2 obszary aplikacji),  ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC,  biały, błyszczący kolor, bez zawieszki)",28.0,"MTO"]
[null,"2002HPGGMN","Karta HID iClass SR 16k bit (16 obszarów aplikacji), ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC,  biały, błyszczący kolor, bez zawieszki)",51.0,"MTO"]
[null,"2004HPGGMN","Karta HID iClass SR 32k bit (32 obszary aplikacji),  ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC,  biały, błyszczący kolor, bez zawieszki)",53.0,"MTO"]
[null,"2050HNNMN","Brelok okrągły HID iClass SR 2k bit (2 obszary aplikacji), ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz",36.0,"MTO"]
[null,"2080HPMSMV","Karta HID iClass SR 2k bit (2 obszary aplikacji),  ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC, gładki, biały front z matowym wykończeniem, miejsce na zawieszkę)",19.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Karty i breloki HID Proximity",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ACT725-37","Karta PROX II SC 37",21.0,"MTS"]
[null,"ACT736-37","Karta DUO PROXIMITY SC 37",50.0,"MTS"]
[null,"ACT745-37","Brelok PROXKEY III SC 37",56.0,"MTS"]
[null,"ACT786-37","Karta ISOPROX II SC37",52.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Karty i czytniki HID Proxy (125 kHz)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ACT790-35","Aktywny identyfikator zbliżeniowy HID Prox (z baterią, żywotność od 2 do 5 lat) do samochodów, kod systemowy 35, wymiary 10x7 cm",308.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czytniki rodziny HID Signo",null,"",""]
[null,"Profil 00 (Standard): SEOS, iClass , Mifare DESFire EV1/EV2, Mifare Classic, HID Proximity, Indala Proximity, EM4102 Proximity",null,"",""]
[null,"20NKS-00-000000","Czytnik Signo 20, Mullion, 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: przewód",1295.0,"MTO"]
[null,"20TKS-00-000000","Czytnik Signo 20, Mullion, 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: terminal",1295.0,"MTO"]
[null,"20KNKS-00-000000","Czytnik Signo 20K, Mullion, 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: przewód",2761.0,"MTO"]
[null,"20KTKS-00-000000","Czytnik Signo 20K, Mullion, 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: terminal",2761.0,"MTO"]
[null,"40NKS-00-000000","Czytnik Signo 40, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: przewód",1676.0,"MTO"]
[null,"40TKS-00-000000","Czytnik Signo 40, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: terminal",1676.0,"MTO"]
[null,"40KNKS-00-000000","Czytnik Signo 40K, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: przewód",2761.0,"MTO"]
[null,"40KTKS-00-000000","Czytnik Signo 40K, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz & 125 kHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: terminal",2761.0,"MTO"]
[null,"Profil 01 (SEOS): SEOS ",null,"",""]
[null,"20NKS-01-000000","Czytnik Signo 20, Mullion, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: przewód",981.0,"MTO"]
[null,"20TKS-01-000000","Czytnik Signo 20, Mullion, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: terminal",981.0,"MTO"]
[null,"20KNKS-01-000000","Czytnik Signo 20K, Mullion, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: przewód",2367.0,"MTO"]
[null,"20KTKS-01-000000","Czytnik Signo 20K, Mullion, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: terminal",2367.0,"MTO"]
[null,"40NKS-01-000000","Czytnik Signo 40, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: przewód",1282.0,"MTO"]
[null,"40TKS-01-000000","Czytnik Signo 40, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: terminal",1282.0,"MTO"]
[null,"40KNKS-01-000000","Czytnik Signo 40K, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: przewód",2367.0,"MTO"]
[null,"40KTKS-01-000000","Czytnik Signo 40K, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: terminal",2367.0,"MTO"]
[null,"Profil 02 (Smart): SEOS, iClass , Mifare DESFire EV1/EV2, Mifare Classic",null,"",""]
[null,"20NKS-02-000000","Czytnik Signo 20, Mullion, 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: przewód",1138.0,"MTO"]
[null,"20TKS-02-000000","Czytnik Signo 20, Mullion, 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: terminal",1138.0,"MTO"]
[null,"20KNKS-02-000000","Czytnik Signo 20K, Mullion, 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: przewód",2564.0,"MTO"]
[null,"20KTKS-02-000000","Czytnik Signo 20K, Mullion, 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: terminal",2564.0,"MTO"]
[null,"40NKS-02-000000","Czytnik Signo 40, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: przewód",1479.0,"MTO"]
[null,"40TKS-02-000000","Czytnik Signo 40, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, podłączenie: terminal",1479.0,"MTO"]
[null,"40KNKS-02-000000","Czytnik Signo 40K, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: przewód",2564.0,"MTO"]
[null,"40KTKS-02-000000","Czytnik Signo 40K, montaż ścienny (zakrywa puszke elektryczną), 13,56 MHz, interfejsy: NFC, BLE, OSDP / Wiegand, klawiatura, podłączenie: terminal",2564.0,"MTO"]
[null,"Akcesoria - podstawy montażowe",null,"",""]
[null,"20-K-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 20, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"20-S-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 20, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"20KT-K-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 20K, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"20KT-S-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 20K, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"40-K-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 40, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"40-S-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 40, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"40KT-K-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 40K, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"40KT-S-MP","Podstawa montażowa czytnika Signo 40K, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"Akcesoria - dystanse ścienne (0,5 cala = 1,27 cm, 1 cal = 2,54 cm)",null,"",""]
[null,"20-K-05","Dystans ścienny czytnika Signo 20 / Signo 20K, długość 0,5 cala, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"20-S-05","Dystans ścienny czytnika Signo 20 / Signo 20K, długość 0,5 cala, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"20-K-10","Dystans ścienny czytnika Signo 20 / Signo 20K, długość 1 cal, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"20-S-10","Dystans ścienny czytnika Signo 20 / Signo 20K, długość 1 cal, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"40-K-05","Dystans ścienny czytnika Signo 40 / Signo 40K, długość 0,5 cala, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"40-S-05","Dystans ścienny czytnika Signo 40 / Signo 40K, długość 0,5 cala, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,"40-K-10","Dystans ścienny czytnika Signo 40 / Signo 40K, długość 1 cal, kolor czarny",157.0,"MTO"]
[null,"40-S-10","Dystans ścienny czytnika Signo 40 / Signo 40K, długość 1 cal, kolor srebrny",157.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czytniki radiowe i karty dalekiego zasięgu (UHF 868 MHz) - seria HID iClass SE U90",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"RDRSEU908K00000","Czytnik  radiowy 868MHZ HID iCLASS SE U90, SE",7183.0,"MTO"]
[null,"600TGGNN","Karta radiowa 868MHz do czytnika HID ISO Biała",46.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czytniki i akcesoria rodziny ACL500",null,"",""]
[null,"Czytniki kart i klawiatury",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ACL580","Klawiatura, obudowa z tworzywa ABS, tryb pracy \"standalone\", obsługo do 1000 pinów, zgodny z ACL870",858.0,"MTS"]
[null,"ACL580WI","Klawiatura, obudowa aluminium, tryb pracy \"standalone\", obsługo do 1000 pinów, zgodny z ACL870",1351.0,"MTS"]
[null,"ACL580FI","Klawiatura, obudowa ze stali, montaż podtynkowy, tryb pracy \"standalone\", obsługo do 1000 pinów, zgodny z ACL870",1212.0,"MTS",null," "]
[null,"ACL585","Klawiatura, obudowa z aluminium wąska, wandaloodporny, tryb pracy \"standalone\", obsługo do 1000 pinów, zgodny z ACL870",1063.0,"MTS",null," "]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czytniki i akcesoria rodziny ACL800",null,"",""]
[null,"Czytniki kart i klawiatury",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ACL875FL-KP-S","Klawiatura samodzielna, montaż wtynkowy, srebrny",774.0,"MTO"]
[null,"ACL875SU-S","Klawiatura samodzielna, montaż natynkowy, srebrny",876.0,"MTO"]
[null,"ACL875SU-B","Klawiatura samodzielna, montaż natynkowy, czarny",749.0,"MTS"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-S","Czytnik EM/CASI/HID Prox, interfejs Wiegan, HID Pass-Through, montaż natynkowy, srebrny",704.0,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-B","Czytnik EM/CASI/HID Prox, interfejs Wiegan, HID Pass-Through, montaż natynkowy, szarny",596.0,"MTS"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-S","Czytnik Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, srebrny",807.0,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-B","Czytnik Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, czarny",677.0,"MTS"]
[null,"ACL800FLW-RDMF","Czytnik Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż wtynkowy, bez modułu eletroniki",721.0,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDPX-S","Klawiatura z czytnikiem kart EM/CASI/HID, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, srebrny",1137.0,"MTO"]
[null,"Czytniki biometryczne",null,"",""]
[null,"ACL800SUW-BC-S","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 9500 wzorców, srebrny",3337.0,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCMF-S","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 9500 wzorców, srebrny",3965.0,"MTO"]
[null,"Przyciski wyjścia",null,"",""]
[null,"ACL800-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia, samodzielny, montaż natynkowy, srebrny",479.0,"MTS"]
[null,"ACL800-PB-B","Dotykowy przycisk wyjścia, samodzielny, montaż natynkowy, czarny",411.0,"MTS"]
[null,"ACL870FL-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż wtynkowy, samodzielny lub do stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL (bez ramki)",555.0,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż natynkowy, samodzielny lub stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL, srebrny",653.0,"MTO"]
[null,"Ramki montażowe",null,"",""]
[null,"ACL800FL-1F-EU-S","Pojedyncza ramka EU Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), srebrna",80.0,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-S","Podwójna ramka EU pozioma, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), srebrna",159.0,"MTO"]
[null,"Moduły",null,"",""]
[null,"ACL800FL-CONV-W","Konwerter  RS485 na TCP/IP do serii , montaż na szynę DIN",633.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czytiki biometryczne i akcesoria rodziny Sigma",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"SMA-L-BIO","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-Bio, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",3965.0,"MTO"]
[null,"SMA-L-PROX","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-Prox, z czytnikiem kart HID Prox, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5178.0,"MTO"]
[null,"SMA-L-MULTI","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-Multi, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",4224.0,"MTS"]
[null,"SMA-L-ICLASS","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-iCLASS, z czytnikiem kart HID iClass, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5128.0,"MTO"]
[null,"SMA-LP-PROX","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-Prox, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, z czytnikiem kart HID Prox, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5877.0,"MTO"]
[null,"SMA-LP-MULTI","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5351.0,"MTS"]
[null,"SMA-LP-ICLASS","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-iClass, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, z czytnikiem kart HID iClass, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5761.0,"MTO"]
[null,"SMA-MULTI-WR","Czytnik biometryczny SIGMA, wyświetlacz dotykowy, kod pin, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, RCP, 3tys użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",6998.0,"MTO"]
[null,"SMA-ICLASS-WR","Czytnik biometryczny SIGMA, wyświetlacz dotykowy, kod pin, z czytnikiem kart HID iClass, RCP, 3tys użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",7526.0,"MTO"]
[null,"SMA-DB-3K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 3tys użytk., wymagany numer seryjny czytnika",572.0,"MTO"]
[null,"SMA-DB-10K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 10tys użytk., wymagany numer seryjny czytnika",780.0,"MTO"]
[null,"SMA-DB-50K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 50tys użytk., wymagany numer seryjny czytnika",1562.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-FRW","Uniwersalna ramka ścienna w kolorze czarnym, w zestawie okrągłe podkładki do ramek CBI, zgodna z  produktami SIGMA",934.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-FRW","Uniwersalna ramka ścienna - czarna. Pasuje do wszystkich produktów MA SIGMA Lite i Lite Plus",272.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-PROT-USB","Osłona złącza USB - kolor czarny",298.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-PROT-USB","Osłona złącza USB - kolor czarny",298.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-TOOLS","Zestaw nakrętek i śrub z wkrętakiem i kluczem Torx dla instalacji MA SIGMA",234.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-PROT-SENSOR","Akcesoria do zabezpieczenia czujnika, kolor czarny. Może być stosowany w obu produktach SIGMA and SIGMA Lite",272.0,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-PIGTAIL","Tylna płyta ze złączami i wtykiem RJ45. Pasuje do wszystkich produktów MA SIGMA Lite i Lite Plus (śruby w zestawie)",1141.0,"MTO"]
[null,"SMA-MWC-MDPI","MorphoWave™ Compact - kompaktowy czytnik biometryczny czterech palców - Bio/Card/PIN/BioPIN (20K użytkowników oraz 40K z licencją) Mifare/Mifare DESFire EV1/Proximity/HID iCLASS/iCLASS SEOS, IP65, Certyfikaty: CE, CB, FCC",28426.0,"MTO"]
[null,"SMA-MWC-MD","MorphoWave™ Compact- kompaktowy czytnik biometryczny czterech palców  - Bio/Card/PIN/BioPIN (20K użytkowników oraz 40K z licencją) Mifare/Mifare DESFire EV1, IP65, Certyfikaty: CE, CB, FCC",26986.0,"MTO"]
[null,"SMA-MWC-DB-40K","MorphoWave™ Compact - rozszerzenie licencji do 40K użytkowników (20K bez licencji)",4898.0,"MTO"]
[null,"SMA-MM-PRO","Aplikacja MorphoManager PRO, do 100000 użytk. W bazie, obsługa do 5000 czytników, do 1000000 zdarzeń KD, 1 SM-MSO-300, Win 7/8/10, SQL Server",5169.0,"MTO"]
[null,"SMA-MM-LIGHT","Aplikacja MorphoManager LIGHT, do 100000 użytk. W bazie, obsługa do 5000 czytników, do 1000000 zdarzeń KD, 1 SM-MSO-1300, Win 7/8/10, SQL Server",3698.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czytniki rozpoznające twarz rodziny VisionPass",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"SMA-VP-MD","Stylowy czytnik z technologią rozpoznawania twarzy, pamięć do 20/40 tys. użytkowników, dotykowy, 7\" wyświetlacz, funkcja anti-pass back, możliwość pracy samodzielnej, bezkontaktowa, higieniczna obsługa (nie wymaga użycia rąk), przetwarzanie w czasie rzeczywistym (wystarczy 1 sekunda do rozpoznania użytkownika spośród 40 tys.), możliwości personalizacji (rozpoczecie/kończenie zadania, wiadomości dedykowane dla użytkowników, wideo, tapety, powiadomienia), wydajność w trudnych warunkach oświetleniowych (silne światło słoneczne oraz zaciemnienie), szerokokątna detekcja (osoby o wzroście 1.2 - 2,0 m a także przejście boczne)",20426.0,"MTO"]
[null,"SMA-VP-MDPI","Stylowy czytnik z technologią rozpoznawania twarzy, pamięć do 20/40 tys. użytkowników, dotykowy, 7\" wyświetlacz, funkcja anti-pass back, możliwość pracy samodzielnej, bezkontaktowa, higieniczna obsługa (nie wymaga użycia rąk), przetwarzanie w czasie rzeczywistym (wystarczy 1 sekunda do rozpoznania użytkownika spośród 40 tys.), możliwości personalizacji (rozpoczecie/kończenie zadania, wiadomości dedykowane dla użytkowników, wideo, tapety, powiadomienia), wydajność w trudnych warunkach oświetleniowych (silne światło słoneczne oraz zaciemnienie), szerokokątna detekcja (osoby o wzroście 1.2 - 2,0 m a także przejście boczne), wbudowany czytnik formatów kart: SEOS, iClass, Mifare DESFire EV1/EV2, Mifare Classic, Proximity",23012.0,"MTO"]
[null,"SMA-VP-DB-40K","Rozszerzenie bazy danych VisionPass do 40 tys. użytkowników ",3741.0,"MTO"]

{"sheet":"SSWiN Kontaktrony","index":5,"n_rows":119,"n_cols":7,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Czujki magnetyczne, do zastosowan specjalnych, certyfikowane z EN50131-2-6 klasa/grade 4",null,""]
[null,"DC418","Czujka magnetyczna Hi-Security z przewodem 400cm, z trybami nauki położenia magnesu, klasa 4 wg EN50131-2-6",1201.0,"MTS","4/IIIA"]
[null,"DC428","Czujka magnetyczna Hi-Security z przewodem 400cm, z trybami nauki położenia magnesu, klasa 4 wg EN50131-2-6, zewnętrzna, po montażu na podłodze",1392.0,"MTS","4/IIIA"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) nawierzchniowe",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DC148","Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm, Białyiałyiała,przykręcana,54*13*12,5mm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm stal/17mm inne",172.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC148S60","Czujka magnetyczna z przewodem 4x6m, Białyiałyiała,przykręcana,54*13*12,5mm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm stal/17mm inne",198.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC148R4.7","Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm, Białyiałyiała,przykręcana,54*13*12,5mm, z rez. 4k7 i sab.,szczelina 12 mm stal/17mm",187.0,"MTS","3/III"]
[null,"IM9700FENFBB-G3","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi (6), NC, szczelina 34mm, sabotaż, atest NFA2P Grade III",200.0,"MTO","3/III"]
[null,"DC101","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, Biały",50.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC101S60","Czujka magnetyczna przewód 4x600cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, Biały",69.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC101R4.7","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, Biały, rezystor EOL 4k7",67.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC103","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, nawierzchniowa, przykręcana, NC, szczelina 15-31mm, do drzwi stalowych, polaryzowana (High-Security), niewilekie wymiary",198.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC105","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, kombinowana (wpuszczana-nawierzchniowa), NC, szczelina 12mm, Biały",56.0,"MTS","2/II"]
[null,"EMK46ATLSA","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x200cm, szczelina 22 mm, kolor biały",53.0,"MTS",2.0]
[null,"EMK46ATLSAB","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x200cm, szczelina 22 mm, kolor brązowy",53.0,"MTO",2.0]
[null,"EMK46ATLSA4","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x400cm, szczelina 22 mm, kolor biały",62.0,"MTS",2.0]
[null,"EMK46ATLSA4B","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x400cm, szczelina 22 mm, kolor brązowy",62.0,"MTO",2.0]
[null,"EMK46ATLSA6","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x600cm, szczelina 22 mm, kolor biały",71.0,"MTS",2.0]
[null,"IM1640PSG","Czujka magentyczna z przewodem w pancerzu 4x85cm, przykręcana, na metalowe podłoże, sabotaż, NC, szczelina 25mm, atest NFA2P",89.0,"MTS","2/II"]
[null,"IM1640PAG","Czujka magentyczna z przewodem w pancerzu 4x60cm, przykręcana, NC, szczelina 25mm, atest NFA2P",98.0,"MTS","2/II"]
[null,"MM102","Czujka magnetyczna przykręcana, 5 zacisków śrubowych, NC, szczelina 20mm, Biały",14.0,"MTS"]
[null,"MM115","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, Biały",30.0,"MTS"]
[null,"DC102","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC, szczelina 18mm, Biały",40.0,"MTS",null,"C"]
[null,"DC102R4.7","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC, szczelina 18mm, Biały, rezystor EOL 4k7",51.0,"MTS"]
[null,"DC123","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC/NO, szczelina 18mm, Biały",67.0,"MTS"]
[null,"DC137","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, obudowa jak DC102, NC, szczelina 37mm, Biały",53.0,"MTS"]
[null,"DC104","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC/NO, szczelina 9-31mm, Biały",240.0,"MTS"]
[null,"DC116","Czujka magnetyczna zaciski śrubowe, nawierzchniowa, przykręcana, NC, szczelina 31mm, do drzwi stalowych",73.0,"MTS"]
[null,"DC134","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, obudowa ozdobna, NC, sz. 37mm",58.0,"MTS"]
[null,"DC142","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, obudowa jak DC116, NC, szczelina 75mm",87.0,"MTS"]
[null,"IM1440FENF02BC","Czujka magentyczna z przewodem 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 11mm",24.0,"MTS"]
[null,"IM1440FENF05BC","Czujka magentyczna z przewodem 4x500cm, przykręcana, NC, szczelina 11mm",29.0,"MTO"]
[null,"IM1640PAG01JB","Czujka magentyczna z przewodem w pancerzu 4x100cm, przykręcana, na metalowe podłoże, NC, szczelina 25mm, atest NFA2P",114.0,"MTS"]
[null,"IM9700FENFBB","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi (6), NC, szczelina 34mm, sabotaż",39.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) wpuszczane",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DC128","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 15mm, Biały",142.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC128S60","Czujka magnetyczna przewód 4x600cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 15mm, Biały",167.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC128R4.7","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 15mm, Biały, rezystor EOL 4k7",158.0,"MTS","3/III"]
[null,"EMK46ATLSA","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x200cm, szczelina 22 mm, kolor biały",53.0,"MTS",2.0]
[null,"EMK46ATLSAB","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x200cm, szczelina 22 mm, kolor brązowy",53.0,"MTO",2.0]
[null,"EMK46ATLSA4","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x400cm, szczelina 22 mm, kolor biały",62.0,"MTS",2.0]
[null,"EMK46ATLSA4B","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x400cm, szczelina 22 mm, kolor brązowy",62.0,"MTO",2.0]
[null,"EMK46ATLSA6","Uniwersalna czujka magnetyczna powierzchniowa lub wpuszczana, przewód 4x600cm, szczelina 22 mm, kolor biały",71.0,"MTS",2.0]
[null,"DC106","Czujka magnetyczna przewód 4x250cm, wpuszczana, NC, szczelina 12mm, Biały",60.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC106R4.7","Czujka magnetyczna przewód 4x250cm, wpuszczana, NC, szczelina 12mm, Biały, rezystor EOL 4k7",83.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC105","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, kombinowana (wpuszczana-nawierzchniowa), NC, szczelina 12mm, Biały",56.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC120","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 18mm, Biały",85.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC120S60","Czujka magnetyczna przewód 4x600cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 18mm, Biały",128.0,"MTS","2/II"]
[null,"MM101","Czujka magnetyczna wpuszczana, 5 zacisków śrubowych, NC, szczelina 12mm",14.0,"MTO"]
[null,"MM110","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana, NC, szczelina 15mm",30.0,"MTS"]
[null,"DC121","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 12mm, Biały",52.0,"MTS"]
[null,"DC127","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, obudowa jak DC121, NC, szczelina 31mm, Biały",69.0,"MTS"]
[null,"IM1340FENF02BC","Czujka magentyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, do stolarki PCV, szczelina 7mm",27.0,"MTS"]
[null,"IM1340TINF02BC","Czujka magentyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, do stolarki drewnianej, szczelina 7mm",30.0,"MTS"]
[null,"IM1340TINF05BC","Czujka magentyczna przewód 4x500cm, wpuszczana-wciskana, NC, do stolarki drewnianej, szczelina 7mm",64.0,"MTS"]
[null,"1078CT-N","Czujka magnetyczna, zaciski, wpuszczana do drzwi stalowych, NC",37.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) wpuszczane, do drzwi stalowych",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DC138","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 12mm, ABS",154.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC138S60","Czujka magnetyczna przewód 4x600cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 12mm, ABS",179.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC138R4.7","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 12mm, ABS, rezystor EOL 4k7",169.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC107","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, Biały",101.0,"MTS","2/II","C"]
[null,"DC107S60","Czujka magnetyczna przewód 4x600cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, Biały",91.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC107R4.7","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, Biały, rezystor EOL 4k7",105.0,"MTS","2/II"]
[null,"1076D-N","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, Biały",113.0,"MTS"]
[null,"1076D-G","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, Szary",137.0,"MTS"]
[null,"DC124","Czujka magnetyczna przewód 5x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC/NO, szczelina 9mm, Biały",114.0,"MTS","2/II"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) przemysłowe, bramowe, roletowe",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DC408","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, obudowa poliamid, NC, szczelina 34mm",397.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC408R4.7","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, obudowa poliamid, NC, szczelina 34mm, rezystor EOL 4k7",414.0,"MTS","3/III"]
[null,"DC111","Czujka magnetyczna przew. w panc. 6x200cm, \"high security\", metal., NC/NO, polaryz., szcz.  5-15mm,do drzwi stalowych",979.0,"MTS","3/III"]
[null,"IM1740FENF*81-G3","Czujka magentyczna przewód w pancerzu 4x100 cm, NC, szczelina 84mm, atest NFA2P Grade III",397.0,"MTO","3/III"]
[null,"DC108","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium, NC, szczelina 75mm",217.0,"VMI","2/II","S"]
[null,"DC108R4.7","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium, NC, szczelina 75mm, rezystor EOL 4k7",199.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC115","Czujka magnetyczna przewód w panc. 5x200cm. metal., NC/NO, polaryzowana, szczelina 9-62mm, do drzwi stalowych",424.0,"MTS","2/II"]
[null,"DC118","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm., obudowa DC115, NC, szczelina 75mm, do drzwi stalowych",301.0,"VMI","2/II","C"]
[null,"MM106","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x40cm, aluminium, NC, szczelina 50 mm",125.0,"MTS"]
[null,"MM108","Czujka magnetyczna przewód 4x100cm, aluminium, NC, szczelina 50 mm",126.0,"MTS"]
[null,"DC109","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium \"heavy duty\", NC, szczelina 75mm",290.0,"MTS"]
[null,"DC140","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, powłoka antykorozyjna, NC, szczelina 75mm",290.0,"MTS"]
[null,"IM1740FENF*81","Czujka magentyczna przewód w pancerzu 4x60 cm, NC, szczelina 84mm",127.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) specjalne",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DC301","Czujnik ostatniego banknotu, NC/NO, w kolorze czarnym",333.0,"MTO"]
[null,"DC113","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, mechaniczna krańcowa (rolka), pionowa, NC",119.0,"MTS"]
[null,"DC114","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, mechaniczna krańcowa, regulowany trzpień,  NC",118.0,"MTS"]
[null,"DC501","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, miniaturowa, NC",79.0,"MTS"]
[null,"DC141","Czujka magnetyczna przewód  4x200cm, miniaturowa, samoprzylepna, NC, szczelina 25mm",85.0,"MTS"]
[null,"IM1820TINF*8","Miniaturowa czujka magnetyczna do drzwi przesuwanych, przewód 2x85 cm,  montaż na klej, NC, szczelina 14mm",27.0,"MTS"]
[null,"5501-M","Detektor wilgoci, nie wymaga zaislania zewnętrznego, do 4 sond 5515-G",370.0,"MTS"]
[null,"5515-G","Sonda detektora wilgoci i zalania, nie wymaga zaislania zewnętrznego, do 4 sond 5551-G na jeden analizator 5501-M",153.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) akcesoria",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DC193","Uchwyt \"L\", do DC102/104/123/129/130/137",43.0,"MTS"]
[null,"DC1901","Pusta obudowa, do DC101/103/105, Biały ",6.0,"MTS"]
[null,"DC1906","Płytka dystansowa do DC101/103/105, Biały",4.0,"MTS"]
[null,"DC1906T","Płytka dystansowa do DC102/104/123/129/130/137, Biały",8.0,"MTO"]

{"sheet":"SSWiN Detekcja","index":6,"n_rows":171,"n_cols":7,"rows_kept":171,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Czujniki ruchu PIR z optyką lustrzaną, unikalnym algorytmem obróbki VE (Vector Enhanced) i lustrem wielokurtynowym",null,""]
[null,"VE1012","Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",233.0,"MTS",2.0]
[null,"VE1012AM","Czujka PIR+AM, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC",423.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"VE1012PI","Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC, odporna na zwierzęta do 20kg",245.0,"MTS",2.0]
[null,"VE1016","Czujka PIR, 9 kurtyn 16m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",296.0,"MTS",2.0]
[null,"VE1016AM","Czujka PIR+AM, 9 kurtyn 16m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC",538.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"VE1120","Czujka PIR,11 kurtyn 20m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",372.0,"MTS",2.0]
[null,"VE1120AM","Czujka PIR+AM, 11 kurtyn 20m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC",691.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"VE735","Czujka PIR, 11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, wyjścia przekaźnikowe NC",786.0,"MTS",2.0,"C"]
[null,"VE735AM","Czujka PIR+AM, 11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, NC",1068.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"VE736","Czujka PIR, 11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, NC/NO",984.0,"MTS",2.0,"C"]
[null,"VE736AM","Czujka PIR+AM,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, NC/NO",1298.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"VE710","Laser kalibracyjny do ustawiania kurtyny o duzym zasięgu w czujce VE735/736",290.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki ruchu PIR z obróbką 5D",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"EV1012","Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC",195.0,"MTS",2.0]
[null,"EV1012AM","Czujka PIR+AM,12m 9 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC",404.0,"MTS",3.0]
[null,"EV1012PI","Czujka PIR, 12m 9 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC, odporna na zwierząta do 20kg",206.0,"MTS",2.0]
[null,"EV1116","Czujka PIR, 16m 11 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC",265.0,"MTS",2.0]
[null,"EV1116AM","Czujka PIR+AM,16m 11 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC",521.0,"MTS",3.0]
[null,"EV669","Czujka sufitowa PIR 20m 360st",735.0,"MTS",2.0]
[null,"360FM","Uchwyt do montażu sufitowego / podtynkowego czujek EV669 oraz DD669",34.0,"MTS"]
[null,"SB01","Uchwyt ścienny/sufitowy do czujek rodziny VE1000/EV80/EV100 (zakres ruchu ± 45º w poziomie, 0º do  -5º w pionie)",52.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki ruchu PIR dualne (część PIR z optyką lustrzaną + MF)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"DD1012","Czujka dualna, PIR+MW, 12m, 9 kurty",291.0,"MTS",2.0]
[null,"DD1012AM","Czujka dualna, PIR+MF+AM, 12m, 9 kurtyn",567.0,"MTS",3.0]
[null,"DD1012AM-D","Czujka dualna, PIR+MW+AM, 12m, 9 kurtyn, VdS",681.0,"MTS",3.0]
[null,"DD1012-D","Czujka dualna, PIR+MW, 12m, 9 kurtyn, VdS",347.0,"MTS",2.0]
[null,"DD1012PI","Czujka dualna, PIR+MW, 12m,9 kurtyn,odporna na zwierzęta do 20kg",300.0,"MTS",2.0]
[null,"DDV1016","Czujka dualna wektorowa, PIR+MW, 15m, 9 kurtyn",413.0,"MTS",2.0]
[null,"DDV1016-D","Czujka dualna wektorowa, PIR+MW, 15m, 9 kurtyn, VdS",506.0,"MTS",2.0]
[null,"DDV1016AM","Czujka dualna wektorowa,PIR+MW+AM, 15m, 9 kurtyn",730.0,"MTS",3.0]
[null,"DDV1016AM-D","Czujka dualna wektorowa,PIR+MW+AM, 15m, 9 kurtyn, VdS",881.0,"MTS",3.0]
[null,"DD669","Czujka dualna sufitowa PIR+MW 20m 360st",918.0,"MTS",2.0,"C"]
[null,"DD666-D","Czujka dualna sufitowa PIR+MW 20m 360st, VdS",1042.0,"MTS",2.0,"C"]
[null,"DD669AM","Czujka dualna sufitowa PIR+MW+AM 20m 360st",1159.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"DD666AM-D","Czujka dualna sufitowa PIR+MW+AM 20m 360st, VdS",1285.0,"MTS",3.0,"S"]
[null,"360FM","Uchwyt do montażu sufitowego / podtynkowego czujek EV669 oraz DD669",34.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Zewnętrzne czujniki ruchu PIR i dualne",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"6910P","Miniaturowa czujka zewnętrzna PIR, zasięg 15x13 m",799.0,"MTS"]
[null,"6920P","Miniaturowa czujka zewnętrzna dualna PIR+MF, zasięg 15x13 m",1382.0,"MTS"]
[null,"6930AMP","Dualna kurtynowa czujka zewnętrzna z AntyMaskingiem, PIR+MW+AM (10.525 GHz)",968.0,"MTS"]
[null,"6930AMP-SB","Wspornik montazowy do czujek 6930AMP",106.0,"MTO"]
[null,"DI601","Zewnętrzna czujka PIR, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",866.0,"MTS",2.0]
[null,"DI601AM","Zewnętrzna czujka PIR+AM, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",1236.0,"MTS",3.0]
[null,"DDI602-F2","Zewnętrzna czujka dualna, PIR+MW, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",1484.0,"MTS",2.0]
[null,"DDI602AM-F2","Zewnętrzna czujka dualna, PIR+MW+AM, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",1866.0,"MTS",3.0]
[null,"DI601-WT","Tester do czujek DI601 i DI602",587.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki stłuczenia szyby",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"GS300","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 2 m",152.0,"MTS",2.0]
[null,"GS301","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 6 m",175.0,"MTO",2.0]
[null,"GS302","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 20 m",346.0,"MTO",2.0]
[null,"GS310","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 2 m",152.0,"MTO",2.0]
[null,"GS311","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 6 m",175.0,"MTO",2.0]
[null,"GS312","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 20 m",353.0,"MTO",2.0]
[null,"GS320","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 2 m",187.0,"MTO",2.0]
[null,"GS321","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 6 m",233.0,"MTO",2.0]
[null,"GS322","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 20 m",411.0,"MTO",2.0]
[null,"GS903N","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa",437.0,"MTS"]
[null,"GS913N","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, montaż podtynkowy/wpuszczany",552.0,"MTS"]
[null,"5815NT","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa",286.0,"MTS"]
[null,"R5815NT","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa, obudowa okrągła",306.0,"MTS"]
[null,"R5815NT-ART","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa, obudowa okrągła",384.0,"MTS"]
[null,"5815NT-ART","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa",368.0,"MTS"]
[null,"GS930","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC",346.0,"MTS"]
[null,"GS960","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna, zasięg do 9m",387.0,"MTS",2.0]
[null,"GS960AM","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna, AM, zasięg do 9m",768.0,"MTS",3.0]
[null,"GS960-RB","Rezystor EOL do akustycznych czujek stłuczenia szkła serii GS960",46.0,"MTS"]
[null,"GS330","Interfejs do czujek pasywnych z wyjściem przekaźnikowym",423.0,"MTS",2.0]
[null,"GS331","Tester ręczny do czujek rodziny GS3xx",1518.0,"MTO"]
[null,"GS905","Tester do akustycznych czujek stłuczenia szkła serii GS930",887.0,"MTS"]
[null,"GS960-TR","Tester do akustycznych czujek stłuczenia szkła serii GS960",1040.0,"MTS"]
[null,"GS313","Klej do czujek pasywnych na szybę laminowaną (w zestawie klej i materiały czyszczące)",301.0,"MTS",2.0]
[null,"GS303","Klej do czujek pasywnych (w zestawie klej i materiały czyszczące)",301.0,"MTO",2.0]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki inercyjne (wstrząsowe)",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"GS600","Czujka inercyjna miniaturowa z przewodem 2m (4 żyły)",184.0,"MTS"]
[null,"GS610","Czujka inercyjna z zaciskami, płaska, zasięg do 6m",173.0,"MTS"]
[null,"GS612","Czujka inercyjna zasięg do 6m, z zaciskami",161.0,"MTS"]
[null,"GS613","Czujka inercyjna zasięg do 6m, z czujką magnetyczną",193.0,"MTS"]
[null,"GS614","Układ analizujący do czujek serii GS (bez rezystora końca linii)",241.0,"MTS"]
[null,"GS615","Układ analizujący do GS (z rezystorem końca linii)",326.0,"MTS"]
[null,"GS620N","Czujka inercyjna z układem analizującym, wyjście NC, zasięg do 6m, LED, 12V",293.0,"MTS",null,"C"]
[null,"GS710","Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzór, zasięg do 6m",165.0,"MTS"]
[null,"GS711","Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzór, zasięg do 6m, z czujką magnetyczną",208.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Czujniki sejsmiczne i akcesoria",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"VV600-PLUS","Czujka sejsmiczna, skarbcowa",907.0,"MTS","3/II","S"]
[null,"VV602-PLUS","Czujka sejsmiczna, do kas i wrzutni",907.0,"MTS","3/II","S"]
[null,"VVS300-PLUS","Czujka sejsmiczna, skarbcowa",954.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VVS302-PLUS","Czujka sejsmiczna, do kas i wrzutni",954.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VV700RA","Programowalna czujka sejsmiczna wraz z  wyjściem NC",1312.0,"MTS","3/II","S"]
[null,"VVK700","Pakiet programowy do czujek VV700 (SCM700 + VVI740)",510.0,"MTS",null,"S"]
[null,"SCM700","Oprogramowanie komputerowe do czujek VV700",208.0,"EOL",null,"S"]
[null,"VVI740","Przewód do programowania czujek VV700",375.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VM600P","Płytka montażowa do VV600 / VV700 na podłożu niemetalowym",69.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VM602P","Metalowa puszka do montażu VV600 / VV700 w ścianie",596.0,"MTO",null,"S"]
[null,"VM603P","Obudowa hermetyczna, do montażu czujnika VV600 / VV700",622.0,"MTO",null,"S"]
[null,"VM704P","Płytka montażowa do VV600 / VV700, spawana",119.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VM611P","Metalowa puszka do montażu VV600 / VV700 w podłodze",861.0,"MTO",null,"S"]
[null,"VM651P","Przenośna (dzień/noc), magnetyczna podstawa montażowa do VV600 / VV700",582.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VM652P","Podstawa montażowa do VV600 / VV700 z sygnalizacją zasłonięcia otworu klucza",502.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VM653P","Płytka dystansowa 5mm do VM652P",81.0,"MTO",null,"S"]
[null,"VM654P","Kabel w pancerzu, 7x200 cm",199.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VM655P","Puszka połączeniowa (20 zacisk. śrub.) w obud. czujek serii VV600, styk sabotaż",502.0,"MTS",null,"S"]
[null,"VVM300","Płytka montażowa do VVS300 na podłożu niemetalowym",74.0,"MTS"]
[null,"VVM302","Metalowa puszka do montażu VVS300 w ścianie",576.0,"MTO"]
[null,"VVM303","Obudowa hermetyczna, do montażu czujnika VVS300",588.0,"MTO"]
[null,"VVM351","Przenośna (dzień/noc), magnetyczna podstawa montażowa do VVS300",590.0,"MTO"]
[null,"VVM352","Podstawa montażowa do VVS300 z sygnalizacją zasłonięcia otworu klucza",375.0,"MTO"]
[null,"VVM353","Płytka dystansowa 5mm do VM652P",69.0,"MTO"]
[null,"VVM354","Kabel w pancerzu, 7x200 cm",215.0,"MTO"]
[null,"VT705P","Nadajnik testu do czujek sejsmicznych serii VV600 / VV700 (wkładany do czujki)",166.0,"MTS",null,"S"]
[null,"Uwaga: Do czujki VV700RA należy stosować akcesoria czujek serii VV600/602-PLUS",null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Przyciski napadowe",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"UM1D","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy NO, natynkowy",231.0,"MTS"]
[null,"UM1D50","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy NO, wtynkowy",212.0,"MTS"]
[null,"UM2DLED","Przycisk napadowy ręczny, przełaczany NC/NO, wskaźnik LED, natynkowy",306.0,"MTS"]
[null,"HB191","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy przycisk, kasowany kluczykiem",79.0,"MTS"]
[null,"HB194","Przycisk napadowy ręczny podwójny przycisk, kasowany kluczykiem",91.0,"MTS"]
[null,"HB304","Przycisk napadowy ręczny, przełączany NC/NO, wskaźnik LED, natynkowy",206.0,"MTO"]
[null,"HB191KEY","Kluczyk do przycisków napadowych HB191 / HB194",12.0,"MTS"]
[null,"3045-W","Przycisk napadowy, montaż natynkowy, brak diody LED, zaciski śrubowe",188.0,"MTS"]
[null,"3040-W","Przycisk napadowy, montaż natynkowy, wskaźnik LED, biały, przewodowy",193.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Przełączniki - stacyjki",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"KA150","Stacyjka bistabilna z zestawem trzech kluczy standardowych, podwójny kontakt NC/NO",435.0,"MTS"]
[null,"KA150SN","Stacyjka bistabilna z zestawem trzech kluczy z specjalnym numerem, podwójny kontakt NC/NO",437.0,"MTO"]
[null,"KA157","Stacyjka monostabilna z zestawem trzech kluczy standardowych, podwójny kontakt NC/NO",435.0,"MTS"]
[null,"KA901","Klucz z specjalnym numerem (1 szt)",120.0,"MTO"]
[null,"KA178","Metalowa obudowa 90x38x32, kolor biały, ze stacyjką monostabilną, w zestawie dwa klucze standardowe, styk sabotażowy",305.0,"MTO"]
[null,"KL838","Metalowa obudowa 92x52x65, stal nierdzewna, dla stacyjek KA150/KA157, styk sabotażowy, zielona oraz czerwona dioda sygnalizacyjna",787.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Zewnętrzne bariery podczerwieni serii SB",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"SB250-N","Bariera IR, 2-wiązki 20cm, zasięg:100m wewn. 50 m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką",2315.0,"MTS"]
[null,"SB2100-N","Bariera IR, 2-wiązki 20cm, zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką",2603.0,"MTS"]
[null,"SB450-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm, zasięg:100m wewn. 50 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką",3575.0,"MTS"]
[null,"SB4100-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm, zasięg:200m wewn. 100 m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką",4206.0,"MTS"]
[null,"SB4200-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm, zasięg:200m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach, z grzałką",4918.0,"MTS"]
[null,"Akcesoria do barier podczerwieni serii SB",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"SB10","Słupek o długości 1 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2329.0,"MTO"]
[null,"SB11","Kit montażowy do słupka o długości 1 m do montażu dwustronnego",1826.0,"MTO"]
[null,"SB15","Słupek o długości 1.5 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2658.0,"MTS"]
[null,"SB16","Kit montażowy do słupka o długości 1.5 m do montażu dwustronnego",1931.0,"MTO"]
[null,"SB20","Słupek o długości 2 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2932.0,"MTS"]
[null,"SB21","Kit montażowy do słupka o długości 2 m do montażu dwustronnego",2082.0,"MTO"]
[null,"SB25","Słupek o długości 2.5 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",3452.0,"MTO"]
[null,"SB26","Kit montażowy do słupka o długości 2.5 m do montażu dwustronnego",2260.0,"MTO"]
[null,"SB30","Słupek o długości 3 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",4165.0,"MTO"]
[null,"SB31","Kit montażowy do słupka o długości 3 m do montażu dwustronnego",2701.0,"MTO"]
[null,"SB18","Czujnik wspinania się po słupku bariery",2849.0,"MTO"]
[null,"SB52","Zasilacz 230/12Vac/dc do barier serii SB",1438.0,"MTS"]
[null,"SB53","Podstawa do słupków serii SB z kotwami do montażu w betonie",1535.0,"MTS"]

{"sheet":"SSWiN Bezprzewodowe","index":7,"n_rows":59,"n_cols":7,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Urządzenia Gen2 pracujące w paśmie 868 MHz",null,"",""]
[null,"ATS1235","MZD radiowy pasmo 868 MHZ, obsługa do 32 urządzeń i 16 breloków",777.0,"MTS"]
[null,"TX-1011-03-1","Kontaktron 868MHz GEN2 biały",330.0,"MTS",2.0]
[null,"TX-1011-03-3","Kontaktron 868MHz GEN2 brązowy",330.0,"MTS",2.0]
[null,"TX-2213-03-1","Czujka ruchu PIR 12m 868gen2",436.0,"MTS"]
[null,"TX-2214-03-1","Czujka ruchu PIR 16m 868gen2",540.0,"MTS"]
[null,"TX-2311-03-1","Czujka ruchu PIR 12m PI 868gen2",436.0,"MTS"]
[null,"TX-3011-03-1","Przycisk napadowy biały, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2",330.0,"MTS"]
[null,"TX-3011-03-2","Przycisk napadowy czarny, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2",330.0,"MTS"]
[null,"TX-4131-03-2","Pilot , cztery programowalne klawisze, 868MHz GEN2 ",327.0,"MTS"]
[null,"TX-5011-03-1","Czujka inercyjna, 868MHz GEN2",534.0,"MTS"]
[null,"TX-5011-03-3","Czujka inercyjna, 868MHz GEN2, brązowa",561.0,"MTS"]
[null,"TX-6010-03-1","Czujka optyczna dymu i ciepła 868MHz GEN2",652.0,"MTS"]
[null,"TX-7001-05-1","Wewnętrzna syrena 868Gen2",600.0,"MTS"]
[null,"TX-7211-05-1","Zewnętrzna syrena 868Gen2",1041.0,"MTS"]
[null,"TX-2413-03-1","Wewnętrzna czujka ruchu PIR 12m 868gen2",605.0,"MTS"]
[null,"TX-2511-03-1","Wewnętrzna czujka ruchu PIR 12m PI 868gen2",605.0,"MTS"]
[null,"TX-2810-03-4","Zewnętrzna czujka ruchu PIR 868Gen2 ",1289.0,"MTS"]
[null,"TX-2821-03-4","Zewnętrzna czujka ruchu PIR 868Gen2, wariant radiowy czujki 6910P",1350.0,"MTO"]
[null,"ATS1238","MZD radiowy pasmo 868 MHZ, obsługa do 32 urządzeń, 16 breloków i 8 kamer-PIR (moduł na magistralę MIBUS)",942.0,"MTS"]
[null,"ATS7072","Moduł przedłużenia magistrali MIBUS, pozwala na wyniesienie do 100 m od centrali modułu ATS1238",666.0,"MTO"]
[null,"TX-2344-03-1-N","PIRCAM - czujka ruchu radiowa z wbudowaną kamerą (maks. 8 kamer na moduł ATS1238)",1371.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Urządzenia pracujące w paśmie 433 MHz",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ATS1236","MZD radiowy pasmo 433 MHZ (Legacy oraz LoNa), obsługa do 32 urządzeń i 16 breloków, wbudowne 2 linie i 1 przekaźnik",852.0,"MTS"]
[null,"RF-9011-07-1","Bezprzewodowy repeater 433MHz, zgodnie z Advisor Advanced,​ ZeroWire, zasilanie bateryjna 3,6V (bateria w zestawie), ",823.0,"MTS"]
[null,"RF320I4B-N","Bezprzewodowa czujka magnetyczna lub nadajnik do czujnika przewodowego typu NO/NC), obudowa brązowa",420.0,"MTO"]
[null,"RF320I4-N","Bezprzewodowa czujka magnetyczna lub nadajnik do czujnika przewodowego typu NO/NC), obudowa biała",420.0,"MTO"]
[null,"RF352I4","Pilot radiowy, 2 przyciski, 433MHz",481.0,"MTS"]
[null,"RF354I4","Pilot radiowy, 4 przyciski, 433MHz",520.0,"MTS"]
[null,"RF360I4","Bezprzewodowy przycisk napadowy, kroploszczelny, uchwyt do paska lub wisiorek na szyje",623.0,"MTS"]
[null,"RF4012I4","Bezprzwodowa czujka ruchu PIR 12m",377.0,"MTS"]
[null,"RF4012I4PI","Bezprzwodowa czujka ruchu PIR PI 12m",377.0,"MTS"]
[null,"RF4016I4","Bezprzwodowa czujka ruchu PIR 16m",472.0,"MTS"]
[null,"RF4112I4","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR 12m ",520.0,"MTS"]
[null,"RF4112I4PI","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR PI 12m",520.0,"MTS"]
[null,"RF430I4","Bezprzwodowa, mini czujka ruchu PIR zewnętrzna",1080.0,"MTS"]
[null,"RF440I4","Bezprzwodowa, duża czujka ruchu PIR zewnętrzna",1234.0,"MTS"]
[null,"RF581I4","Bezprzewodowy czujnik dymu i ciepła",652.0,"MTS"]
[null,"RF620I4-N","Bezprzewodowy czujnik inercyjny, obudowa biała",623.0,"MTS"]
[null,"RF903I4","Bezprzewodowy czujnik zbicia szyby",960.0,"MTS"]
[null,"RF-4200-01-1","Osobisty przycisk napadowy, jako wisiorek lub zegarek, kolor biały",340.0,"MTS"]
[null,"RF-4200-01-2","Osobisty przycisk napadowy, jako wisiorek lub zegarek, kolor czarny",340.0,"MTS"]
[null,"RF-DD1012-K4","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR 12m LoNa",576.0,"MTS"]
[null,"RF-DD1012PI-K4","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR PI 12m LoNa",576.0,"MTS"]
[null,"RF-1110-07-1","Miniaturowy kontaktron, technologia bezprzewodowa LoNa, kolor biały",253.0,"MTS"]
[null,"RF-1110-07-3","Miniaturowy kontaktron, technologia bezprzewodowa LoNa, kolor mahoń",253.0,"MTS"]

{"sheet":"SSWIN KD Akcesoria","index":8,"n_rows":152,"n_cols":6,"rows_kept":152,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Klasa wg PN-EN 50131"]
[null,"Sygnalizatory wewnętrzne",null,""]
[null,"AS210N","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaż na oderwanie i otwarcie",101.0,"VMI",3.0]
[null,"AS210N-L","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny o zwiększonej mocy (112dB), sabotaż na oderwanie i otwarcie",116.0,"MTS",3.0]
[null,"AB300","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, biały",164.0,"MTS"]
[null,"AB301","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, bursztynowy",164.0,"MTS"]
[null,"AB302","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, niebieski",164.0,"MTS"]
[null,"AB303","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, czerwony",164.0,"MTS"]
[null,"AS270","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 1 tonowy",147.0,"VMI",2.0]
[null,"AS271","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, 1 tonowy, optyka typu flash",242.0,"MTS",2.0]
[null,"AS272","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 2 tonowy, miejsce na akumulator BS170",219.0,"MTS",2.0]
[null,"AS273","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, 2 tonowy, miejsce na akumulator BS170",275.0,"MTS",2.0]
[null,"AS270-D","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 1 tonowy, wersja VdS",162.0,"MTS"]
[null,"AS280G3","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, metalowa obudowa, wersja NFA2P GRADE 3",162.0,"MTS",3.0]
[null,"AI672","Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED",43.0,"VMI"]
[null,"AI673","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, (2xLED/buzzer), 6-28V DC, 4mA",47.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Sygnalizatory zewnętrzne",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"AB300","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, biały",164.0,"MTS"]
[null,"AB301","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, bursztynowy",164.0,"MTS"]
[null,"AB302","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, niebieski",164.0,"MTS"]
[null,"AB303","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, czerwony",164.0,"MTS"]
[null,"AS510","Sygnalizator akustyczno - optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (możliwość podłączenia akumulatora)",322.0,"MTS"]
[null,"AS505","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z bursztynowym kloszem (w komplecie akumulator)",448.0,"MTS"]
[null,"AS506","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator)",448.0,"MTS"]
[null,"AS507","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z niebieskim kloszem (w komplecie akumulator)",425.0,"MTS"]
[null,"AS508","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z bursztynowym kloszem i metalowym wzmocnieniem (w komplecie akumulator)",469.0,"MTS"]
[null,"AS525","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z niebieskim kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",474.0,"MTO"]
[null,"AS526","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z czerwonym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",461.0,"MTO"]
[null,"AS527","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z bursztynowym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",397.0,"MTS"]
[null,"AS610","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy",666.0,"VMI",3.0]
[null,"AS630","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy",835.0,"VMI",3.0]
[null,"ASFD1","Moduł do AS610/630 wykrywający zapiankowanie głośnika",83.0,"MTS"]
[null,"AS631V","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz czerwony, wersja VdS",1034.0,"MTS"]
[null,"AS700","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy, nowy wygląd, zwiększona wytrzymałosć, 112dB, zasilanie bateryjne, niski pobór pradu",642.0,"EOL"]
[null,"AS620RF","Syrena bezprzewodowa -w komplecie z nadajnikiem i zestawem baterii",1988.0,"MTS"]
[null,"AS620RF-TR","Dodatkowy (zapasowy) nadajnik do syreny AS620RF",514.0,"MTO"]
[null,"AS620RF-BP","Dodatkowa (zapasowa) bateria do syreny AS620RF",154.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Żelowe akumulatory bezobsługowe 12 V",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"BS121N","Akumulator bezobsługowy  1.2 Ah, 97x49x51 mm, zaciski konektorowe",77.0,"VMI"]
[null,"BS122N","Akumulator bezobsługowy  2.3 Ah, 178x34x60 mm, zaciski konektorowe",105.0,"VMI"]
[null,"BS123N","Akumulator bezobsługowy  3.2 Ah, 134x34x98 mm, zaciski konektorowe",151.0,"VMI"]
[null,"BS127N-A","Akumulator bezobsługowy  7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe",135.0,"VMI"]
[null,"BS129N","Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe",487.0,"VMI"]
[null,"BS130N","Akumulator bezobsługowy 12 Ah, 151x98x94 mm, zaciski konektorowe",320.0,"VMI"]
[null,"BS131N","Akumulator bezobsługowy  18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe",393.0,"VMI"]
[null,"BS132N","Akumulator bezobsługowy  45 Ah, 166x196x169 mm, zaciski śrubowe",803.0,"VMI"]
[null,"BS133N","Akumulator bezobsługowy  65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe",1479.0,"VMI"]
[null,"BS134N","Akumulator bezobsługowy  34 Ah, zaciski śrubowe",651.0,"VMI"]
[null,"BS170-N","Pakiet akumulatorów litowych do syren AS27x (3x CR123A - 9V 1700mA) 2 szt",202.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Zasilacze",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"PM811N-G2","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 2",801.0,"MTS",2.0]
[null,"PM812N-G2","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 2",929.0,"MTS"]
[null,"PM812N-G3","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 3",1172.0,"MTS"]
[null,"PM841","Zasilacz 12V DC, 1A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah",489.0,"MTS"]
[null,"PM842","Zasilacz 12V DC, 2A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah",638.0,"MTS"]
[null,"PM844-A","Zasilacz 12V DC, 1A+4A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 17Ah",1463.0,"MTS"]
[null,"PM861","Zasilacz impulsowy 24VDC-1A",917.0,"MTS"]
[null,"PM862","Zasilacz impulsowy 24VDC-2A",1223.0,"MTS"]
[null,"PM863","Zasilacz impulsowy 24VDC-3A",1535.0,"MTS"]
[null,"PM865","Zasilacz impulsowy 24VDC-5A",2061.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Puszki instalacyjne",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ES058W","5 zacisków śrubowych, styk sabotażowy, biała",10.0,"MTS"]
[null,"ES059W","8 zacisków śrubowych, styk sabotażowy, biała",14.0,"MTS"]
[null,"ES060W","24 zaciski typu kostka, styk sabotażowy, biała",51.0,"MTS"]
[null,"ES070W","6 zacisków śrubowych, sabotaż kontaktronowy, biała",72.0,"MTS"]
[null,"ES071W","14 zacisków śrubowych, sabotaż kontaktronowy, biała",96.0,"MTS"]
[null,"ES011","Puszka  9 zacisków + 2 sabotażowe",79.0,"MTS"]
[null,"ES022","Puszka  20 zacisków + 2 sabotażowe",87.0,"MTS"]
[null,"ES10DAW","Puszka  22 złącz do lutowania, styk sabotazowy",100.0,"MTS"]
[null,"ES20DAW","Puszka  30 złącz do lutowania, styk sabtażowy",168.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Przewody - długość 100m, na szpuli",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"WC104W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 2*0.22",440.0,"MTO"]
[null,"WC106W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 4*0.22",524.0,"MTS"]
[null,"WC108W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 6*0.22",615.0,"MTS"]
[null,"WC112W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 10*0.22",851.0,"MTS"]
[null,"WS104W","Przewód, szpula 100m, ekran, 4*0.22, biały",268.0,"MTS"]
[null,"WS106W","Przewód, szpula 100m, ekran, 6*0.22, biały",342.0,"MTS"]
[null,"WS108W","Przewód, szpula 100m, ekran, 8*0.22, biały",600.0,"MTS"]
[null,"WRG59","Przewód wizyjny koncentryczny, szpula 100m",566.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Elektromagnesy serii FE100 i akcesoria",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"FE110US","Elektromagnes 1500 N, 12/24V DC,  bez czujnika, 166*38*22mm",566.0,"MTS"]
[null,"FE130MM","Elektromagnes 3000 N, 12/24V DC, wpuszczany, z czujnikiem, 228*38*27mm",608.0,"MTO"]
[null,"FE130MS","Elektromagnes 3000 N, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, z czujnikiem, 250*47*26mm",715.0,"MTS"]
[null,"FE130MD","Elektromagnes podwójny 2 x 3000 N, 12/24V DC, z czujnikiem, 500*47*26mm",1511.0,"MTS"]
[null,"FE160MS","Elektromagnes 6000 N, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, z czujnikiem, 266*73*40 mm",918.0,"MTS"]
[null,"FE130L","Uchwyt L do serii FE130",203.0,"MTS"]
[null,"FE160L","Uchwyt L do serii FE160",229.0,"MTS"]
[null,"FE110ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE110",203.0,"MTS"]
[null,"FE130ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE130",283.0,"MTS"]
[null,"FE160ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE160",365.0,"MTS"]
[null,"FE130GB","Zestaw do montażu na szybie dla serii 130",162.0,"MTO"]
[null,"Elektromagnesy serii FE300 i akcesoria",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"FE321","Elektromagnes 3000 N, 12/24V DC, aluminiowa obudowa, bez czujnika, 268*50*25mm",972.0,"MTS"]
[null,"FE323-N","Elektromagnes 2430 N, 12/24V DC, duża dioda LED statusu, przekaźnik",912.0,"MTS"]
[null,"FE323N-LB","Uchwyt L do 323N",229.0,"MTO"]
[null,"FE323N-ZB","Uchwyt Z do 323N",419.0,"MTO"]
[null,"FE310","Elektromagnes 1800 N, 12/24V DC, stalowa obudowa, z czujnikiem, 162*32*23mm, przedni montaż",809.0,"MTO"]
[null,"FE390","Elektromagnes 15200 N, 12/24V, czujnik zamknięcia i pozycji drzwi, wczesna detekcja wyważania",1892.0,"MTO"]
[null,"FE370","Elektromagnes 6000 N, 12/24V DC, aluminiowa obudowa, bez czujnika, 268*73*40mm",1174.0,"MTS"]
[null,"FE371-N","Elektromagnes 5400 N, 12/24V DC, duża dioda LED statusu, przekaźnik",1052.0,"MTS"]
[null,"FE372","Magnetic Lock for 6000 N - 12/24 VDC - 2 Relays/LED Monitored",1741.0,"MTS"]
[null,"FE31Z","Uchwyt L do urządzeń 1800 N",310.0,"MTO"]
[null,"FE32L","Uchwyt L do urządzeń 3000 N",229.0,"MTS"]
[null,"FE32Z","Uchwyt Z do urządzeń 3000 N",419.0,"MTS"]
[null,"FE32A","Uchwyt do montażu na powierzchni płaskiej dla urządzeń 3000 N",419.0,"MTS"]
[null,"FE37L","Uchwyt L do urządzeń 6000 N",243.0,"MTS"]
[null,"FE37Z","Uchwyt Z do urządzeń 600 N",472.0,"MTS"]
[null,"FE37A","Uchwyt do montażu na powierzchni płaskiej dla urządzeń 600N",499.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Przyciski wyjścia i przyciski wyjścia awaryjnego",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ACA001","Przycisk wyjścia, NC/NO",147.0,"MTS"]
[null,"DM788GR","Puszka natynkowa do przycisku, zielona",28.0,"EOL"]
[null,"DM711","Szybka (z symbolem) (opakowanie 10 sztuk)",65.0,"MTS"]
[null,"DMN700B","Przycisk niebieski konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",89.0,"EOL"]
[null,"DM788B","Puszka natynkowa z zaciskami śrubowymi, niebieska",28.0,"MTS"]
[null,"DMN700Y","Przycisk żółty konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",87.0,"EOL"]
[null,"DMN787Y","Puszka natynkowa, żółta, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",35.0,"MTS"]
[null,"DMN700W","Przycisk biały konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",87.0,"EOL"]
[null,"DM788W","Puszka natynkowa,biała, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",27.0,"EOL"]
[null,"DMN700G","Przycisk zielony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",89.0,"EOL"]
[null,"DMN702G","Przycisk zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką",268.0,"MTS"]
[null,"DMN700GE","Przycisk zielony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67",794.0,"EOL"]
[null,"DMN787G","Puszka natynkowa, zielona, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",35.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Bezdotykowe przyciski wyjścia",null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"ACA-Touch","Bezdotykowy przycisk wyjścia, wersja standard, biały, wersja natynkowa lub podtynkowa, wymiary 86  x 86 x 20 mm",311.0,"MTS"]
[null,"ACA-Touch-slim","Bezdotykowy przycisk wyjścia, wersja slim, biały, wersja natynkowa lub podtynkowa, wymiary 86  x 55 x 20 mm",311.0,"MTS"]
[null,"ACA-Steel","Bezdotykowy przycisk wyjścia, wersja standard, stalowy, wersja natynkowa lub podtynkowa, wymiary 86  x 86 x 30 mm",303.0,"MTS"]
[null,"ACA-Steel-slim","Bezdotykowy przycisk wyjścia, wersja slim, stalowy, wersja natynkowa lub podtynkowa, wymiary 115  x 40 x 30 mm",303.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"Przyciski wyjścia z serii ACL800",null,"",""]
[null,"ACL800-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia, samodzielny, montaż natynkowy, srebrny",479.0,"MTS"]
[null,"ACL800-PB-B","Dotykowy przycisk wyjścia, samodzielny, montaż natynkowy, czarny",411.0,"MTS"]
[null,"ACL870FL-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż wtynkowy, samodzielny lub do stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL (bez ramki)",555.0,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż natynkowy, samodzielny lub stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL, srebrny",653.0,"MTO"]

{"sheet":"SSWiN FlexZone","index":9,"n_rows":49,"n_cols":5,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"Zewnętrzny system ochrony obwodowej \"FlexZone\" (przewód sensorowy)",null,""]
[null,"DF104","Centrala FlexZone-4 w obudowie metalowej. Obsługuje 4 strefy detekcji.",21914.0,"MTS"]
[null,"DF160","Centrala FlexZone-60 w obudowie metalowej. Obsługuje 60 stref detekcji.",31044.0,"MTO"]
[null,"DF955-C1","Karta sieciowa światłowodowa multi-mode (MMFO)  do sieci G2 Silver",5218.0,"MTO"]
[null,"DF955-C2","Karta sieciowa EIA-422 (miedź) do sieci G2 Silver.",5478.0,"MTO"]
[null,"DF955-C3","Karta sieciowa światłowodowa single-mode (SMFO)  do sieci G2 Silver",5478.0,"MTO"]
[null,"DF955-C4","Karta Ethernet 10/100BASE-TX /RJ45, PoE, do sieci G2 Silver",5478.0,"MTO"]
[null,"DF215","Przwód sensorowy FlexZone, rolka 150m",11566.0,"MTS"]
[null,"DF800","Zestaw do łączenia odcinków przewodu",731.0,"MTS"]
[null,"DF801","Terminator przewodu FlexZone",1096.0,"MTS"]
[null,"DF860","Zaciski mocujące przewód (paczka 1000 sztuk)",974.0,"MTS"]
[null,"DF962","Moduł ze złączami do obejścia bramy przesuwnej",6696.0,"MTO"]
[null,"DF950-CM","Oprogramowanie do konfiguracji UCM (Universal Configuration Module).W komplecie przewód USB.",1096.0,"MTO"]
[null,"DF501","Karta sieciowa Mini Network Interface Unit (USB /RS-422 & MMFO).Do montażu DIN.",6437.0,"MTO"]
[null,"DF502","Karta sieciowa Mini Network Interface Unit (USB /RS-422 & SMFO).Do montażu DIN.",6377.0,"MTO"]
[null,"DF955-SW","Oprogramowanie do zarządzania (Network Mamager).",10348.0,"MTO"]
[null,"DF400","Karta modułu UltraLink z 8wejściami/8 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.",9617.0,"EOL"]
[null,"DF432","Karta modułu UltraLink z 32 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.",11016.0,"MTO"]
[null,"DF205","Przewód do przedłużenia magistrali UltraLink, 58 cm",608.0,"MTO"]
[null,"DF648","Zasilacz do modułów I/O UltraLink do montażu DIN, 48 VDC, 40W, 85 – 264 VAC",1278.0,"MTO"]
[null,"DF410","Bezprzewodowy moduł obejścia bramy, zasilany bateryjnie w szarej obudowie",5478.0,"MTO"]
[null,"DF420","Bezprzewodowy moduł obejścia bramy, zasilany solarnie, w szarej obudowie",5478.0,"MTO"]
[null,"DF955-C5","Odbiornik do modułów bezprzewodowych obejścia bramy",8696.0,"MTO"]
[null,null,null,null,""]
[null,"Zewn. system ochrony obwodowej \"Flex\" (przewód sensorowy)",null,null,""]
[null,"DF950-CM","Oprogramowanie do konfiguracji centrali +dokumentacja na CD (eng) centralek  FlexPS/PI",1096.0,"MTO"]
[null,"DF861","Obudowa do centrali FlexPS",1118.0,"MTO"]
[null,"DF860","Zaciski mocujące przewód (paczka 1000 sztuk)",974.0,"MTS"]
[null,"DF863","Terminatory - zestaw (sk-9)",307.0,"MTS"]
[null,"DF868","Hermetyczna puszka połączeniowa do  łącenia przewodu Armour-FLEX i terminatorów DF828",2416.0,"MTO"]
[null,"DF962","Moduł ze złączami do obejścia bramy przesuwnej",6696.0,"MTO"]
[null,null,null,null,""]
[null,"Akcesoria sieciowe do central Flex",null,null,""]
[null,"DF955-C1","Karta sieciowa światłowodowa Multi-mode (MMFO) do central Flex",5218.0,"MTO"]
[null,"DF955-C2","Karta sieciowa przewodowa EIA-422 do central Flex",5478.0,"MTO"]
[null,"DF955-SW","Oprogramowanie na CD  do zarządzania i konfiguracji sieci central Flex",10348.0,"MTO"]
[null,"DF955-U","Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza",20833.0,"MTO"]

{"sheet":"CCTV IP","index":10,"n_rows":654,"n_cols":5,"rows_kept":654,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[361,6,367,6]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ"]
[]
[null,1.0,"KOMPONENTY SYSTEMÓW TELEWIZJI CYFROWEJ IP"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"SD - Standard Resulution (rozdzielczość standardowa, max wspierana przez kamerę VGA; 4CIF; D1)"]
[null,"HD - High Resulution (rozdzielczość megapikselowa, max wspierana przez kamerę 1,3; 2; 3 lub 5MPX)"]
[null,"AI - Auto Iris"]
[null,"BLC - kompensacja światła padającego z naprzeciwka (Back Light Compensation)"]
[null,"C,CS - typ gniazda obiektywu"]
[null,"DD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu Direct Drive"]
[null,"ES - elektroniczna migawka"]
[null,"IR - możliwość obserwacji w podczerwieni"]
[null,"IR LED - doświetlenie pola obserwacji w podczerwieni wbudowanymi diodami IR LED"]
[null,"P/T/Z - Pan/Tilt/Zoom"]
[null,"VD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu VideoDrive"]
[null,"XP4 (WDR) - Wide Dynamic Range: kamery XP4 dynamika do max 120dB"]
[null,"Analityka Obrazu"]
[null,"Algorytmy podstawowe (seria kamer 11, 53, 56):"]
[null,"Detekcja Ruchu, Sabotaż kamery, Maski Prywatności, Przekroczenie linii;"]
[null,"Algorytmy zaawansowane dodatkowo posiadają (seria kamer 12, 54, 55):"]
[null,"Rozpoznawanie Twarzy, Wykrywanie Zdarzeń Audio, Detekcja Intruza, Wykrycie Utraty Ostrości, Wykrycie Zmiany Sceny, Obiekt pojawiający i znikający z obszaru, Liczenie osób"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,"1.1","KAMERY IP (SD/HD), OBIEKTYWY I AKCESORIA"]
[]
[null,null,"Konfigurowalne parametry kodeka kamery:"]
[null,null,"- typ kodeka (H264, MPEG4)"]
[null,null,"- kodowanie przy użyciu trybu dual streaming"]
[null,null,"- typy strumieni – tylko wideo, lub wideo + audio"]
[null,null,"- rozdzielczość (zależna od typu zastosowanego przetwornika) od 640x480 do 2560x1920"]
[null,null,"- zajętość pasma transmisji, pozwalająca zdefiniować czy dynamicznie przydzielamy pasmo czy mamy na stałe przydzieloną szerokość pasma"]
[null,null,"- szybkość zapisu (frame rate) dla standardu PAL do 25fps"]
[null,null,"- adres mulicastowy, port RTSP"]
[null,null,"Wewnętrzny port dla kart SD/SDHC (do 32GB) do celów lokalnego nagrywania (z wyłączeniem wersji niskoprofilowej)"]
[null,null,"Możliwość zdalnego przeglądania obrazów bieżących/nagranych oraz pełnej konfiguracji kamery poprzez stronę WWW"]
[null,null,"Dodatkowe analogowe wyjście sygnału wideo"]
[null,null,"Programowalne wejście i wyjście typu I/O, audio oraz RS485"]
[null,null,"Możliwość ustawienia harmonogramów dla rejestracji zdarzeń w kamerze"]
[null,null,"Reakcja na alarm; wysłanie emaila na predefiniowane konto, aktywacja wyjścia kamery, rozpoczęcie nagrywania na pamięci wewnętrznej"]
[null,null,"Definiowalny czas opóźnienia aktywacji wyjścia przekaźnikowego od 5s do 10 min lub reakcja wyjścia mapująca wejście"]
[null,null,"Definiowalny czas pre i pos alarmu dla potrzeb nagrywania"]
[null,null,"Detekcja ruchu z możliwością zdefiniowania 396 stref oraz poziomu czułości"]
[null,null,"Maski prywatności pozwalające zamaskować fragmenty obrazu np. okna prywatnych posesji"]
[]
[]
[null,"1.1.1","KAMERY ZINTEGROWANE SZYBKOOBROTOWE P/T/Z IP"]
[]
[null,null,"Parametry kamer zintegrowanych serii TruVision  PTZ IP HD w wersji z zoom'em optycznym x20:"]
[null,null,"W standardzie analiza obrazu: tryb śledzenia obiektu, dynamiczna analiza ruchu"]
[null,null,"Definicja skalowalnych obszarów (ROI): Zmiana parametrów kompresji, nazwa, maski prywatności"]
[null,null,"Wbudowany zaawansowany koder H264 zgodny z  ONVIF / PSIA / CGI"]
[null,null,"Kamera dualna, CMOS 1/3\", zoom optyczny x20, cyfrowy do x16, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe"]
[null,null,"Rozdzielczości:1080p (wersja 2MPX), 960p, 720p, 4CIF, CIF, QCIF, mechaniczny filtr IR"]
[null,null,"Szybkość obrotu 540°/s Pan/Preset , 400°/s Tilt/ Preset"]
[null,null,"Protokoły: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE"]
[null,null,"Obiektyw: 4.7mm (wide) do 94mm (tele); F1.6 - 3.5"]
[null,null,"Czułość: 0.05 Lux/ F1.6 (Kolor), 0.005 Lux/F1.6 (cz-b)"]
[null,null,"Elektroniczna migawka: od 1/25 do 1/100.000 sek"]
[null,null,"Temperatura pracy : -30°C do 65°C (dla modeli zewn.)"]
[null,null,"Funkcja Pan 360 st. Funkcja Tilt z Auto Flip automatycznie obracająca obraz o 180 stopni przy przejściu przez najniższy punkt trasy"]
[null,null,"Slot na kartę pamięci SDHC do 32GB"]
[null,null,"Pełna zgodność z rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi platformy Tru Vision"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVGP-M01-0403-PTZ-G","Kamera TruVision 4Mpx obrotowa PTZ, 2560x1440 @ 25 fps, H.265/H.265+,, WDR 120dB, 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), zoom optyczny 32x, IR 200m, IP66, zasilanie 24VAC/Hi-PoE, uchwyt ścienny i zasilacz w zestawie,  kolor szary",8667.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0402-PTZ-G","Kamera TruVision 4Mpx obrotowa PTZ, 2560x1440 @ 25 fps, H265.H.265+, WDR 120dB, 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), zoom optyczny 25x, IR 100m, IP66, zasilanie 24VAC/PoE+, uchwyt ścienny i zasilacz w zestawie,  kolor szary",5236.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-PTZ-G","Kamera TruVision 4Mpx obrotowa PTZ, 2560x1440 @ 25 fps, H265.H.265+, WDR 120dB, 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), zoom optyczny 25x, IR 150m, IP66, zasilanie 24VAC/PoE+, uchwyt ścienny i zasilacz w zestawie,  kolor szary",5696.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0201-PTZ-G","Kamera TruVision 2Mpx obrotowa PTZ, 1920x1080 @ 25 fps, H265.H.265+, WDR 120dB, 0.005 Lux @ (F1.3, AGC ON), zoom optyczny 10x, IR 50m, IP66, zasilanie 24VAC/PoE+, uchwyt ścienny i zasilacz w zestawie,  kolor szary",2958.0,"MTS"]
[null,"TVGP-P01-0201-PTZ-G","Kamera TruVision 2Mpx obrotowa PTZ, 1920x1080@25 kl/s, H.265/H.265+, WDR 140dB, 0.002 Lux @ (F1.2,​ AGC ON), IR 400m, zoom optyczny 25x, Extreme Low Light, IP66, IK10, zasilanie Hi-PoE/24VAC ",10035.0,"MTS"]
[null,"TVGP-P01-0401-PTZ-G","Kamera TruVision 4Mpx obrotowa PTZ, 2560x1440 @ 25kl/s, H.265/H.265+, WDR 140dB, 0.001 Lux @ (F1.2,​ AGC ON), IR 400m, zoom optyczny 42x, Extreme Low Light, IP67, IK10,  zasilanie Hi-PoE/24VAC ",16008.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.1.1","Akcesoria montażowe do kamer zintegrowanych PTZ IP","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-FM-01","Uchwyt do sufitu podwieszanego do kamery TVGP-M01-0402-PTZ-G",212.0,"MTO"]
[null,"TVP-PMB-01","Adapter słupowy do kamer TruVision serii P/M ",585.0,"MTO"]
[null,"TVP-CMB-01","Adapter narożnikowy do kamer TruVision serii P/M",585.0,"MTO"]
[null,"TVP-WMB","Uchwyt ścienny do kamer TruVision PTZ",666.0,"MTS"]
[null,"TVP-WM-CM","Adapter kątowy (narożny) do wspornika  TVP-WMB",512.0,"MTS"]
[null,"TVP-WM-PM","Uchwyt na rurę do wspornika  TVP-WMB",512.0,"MTS"]
[null,"ATD-6814-PSU","Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer serii Legend/Ultraview PTZ w wersji zewnętrznej",790.0,"MTS"]
[null,"TVP-CBB","Puszka montażowa do kamer TruVision PTZ TVP-5103",171.0,"EOL"]
[null,"TVP-CCBWM","Uchwyt ścienny z adapterem do kamer TruVision PTZ TVP-5103",307.0,"EOL"]
[null,"TVP-CFM","Uchwyt do montażu w suficie podwieszanym do kamer TruVision PTZ TVP-5103",254.0,"MTO"]
[null,"TVP-CWM","Uchwyt ścienny wewnętrzny do kamer TruVision PTZ TVP-5101",242.0,"MTO"]
[null,"TVP-CB1","Pierścień montażowy TruVision do kamery PTZ TVP-5103 (używać z TVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW, TVD-M2-WM)",110.0,"MTO"]
[null,"UVP-SN100","Uchwyt typu łabędzia szyja do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",1604.0,"MTO"]
[null,"UVP-C30","Uchwyt sufitowy 30 cm do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",823.0,"MTS"]
[null,"UVP-C60","Uchwyt sufitowy 60 cm do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",897.0,"MTO"]
[null,"UVP-C180","Regulowany uchwyt sufitowy od 100 do 180 cm do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",1730.0,"MTO"]
[null,"TVP-SAM","Ramię obrotowe do kamer TVP1104/1122/5102/5104/5105",3819.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.2","Kamery TruVision™ IP w obudowie standardowej","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-5401","Kamera standardowa TruVision IP, H.265/H.264, 2.0MPx, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",3817.0,"MTO"]
[null,"TVC-5711","Kamera standardowa IP TruVision, H.265, 2MP, Super Low Light, WDR, True D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3-af)/12VDC/24VAC",3227.0,"MTO"]
[null,"TVC-5712","Kamera standardowa IP TruVision, H.265, 4MP, Super Low Light, WDR, True D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3-af)/12VDC/24VA",3412.0,"MTS"]
[null,"TVC-5713","Kamera standardowa IP TruVision, H.265, 8MP/4K, Super Low Light, WDR, True D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3-af)/12VDC/24VAC",4550.0,"MTO"]
[null,"TVC-5714","Kamera standardowa IP TruVision, H.265, 12MP, Super Low Light, WDR, True D/N, Auto Back Focus, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3-af)/12VDC/24VAC",5841.0,"MTO"]
[]
[null,"1.1.2.1","Obiektywy do kamer megapikselowych (HD) 1.3MPX-5MPX",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"YV2.8x2.8SA-SA2L","Obiektyw do kamer 3Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.2, Auto Iris DC",703.0,"EOL"]
[null,"YV10x5HR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 1.3 Mpx 1/3\" 5-50mm F1.6, Auto Iris DC, IR",1034.0,"EOL"]
[null,"TVL-002","Obiektyw TruVision 3 MPX, 5 - 50mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.7,  format obrazu 1/2.7\", automatyczne sterowanie przesłony (Auto-iris), dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 3 MPX (nie dla kamer standardowych serii TruVision z technologią Super Low Light)",1889.0,"MTO"]
[null,"TVL-003","Obiektyw TruVision 8 MPX, 3.8 - 16mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości 4 MPX do 8MPx oraz z technologią Super Low Light",1659.0,"MTO"]
[null,"TVL-004","Obiektyw TruVision 8 MPX, 11 - 40mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 8MPx oraz z technologią Super Low Light",2479.0,"MTO"]
[null,"TVL-005","Obiektyw TruVision 1.3 - 3MPX, zmiennoogniskowy 2,7 - 12 mm, F1.2, typu CS, format obrazu 1/2.7, automatyczna przysłona, dedykowany do współpracy z promiennikami IR.",1035.0,"MTO"]
[null,"TVL-006","Obiektyw TruVision 12 MP, 10 - 50mm zmiennoogniskowy, F1.2, typu CS, czuły na IR",3574.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.2.2","Uchwyty do kamer standardowych IP z rodziny TruVision™","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-OH2-H","Obudowa zewnętrzna, odchylana pokrywa,długość 445mm-maks.długość kamery 300mm,uchwyt ścienny,grzałka 24Vac,IP67",1004.0,"EOL"]
[null,"TVC-OH3-HT","Obudowa zewnętrzna kamery TruVision z oświetlaczami podczerwieni i grzejnikiem, klasa IK10 i IP67",2747.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.3","Kamery TruVision™ IP w obudowach zewnętrznych tubowych metalowych z IR LED i obiektywem stałoogniskowym","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5503","Kamera tubowa TruVision 4MPx, H.265, IP, obiektyw stałoogniskowy 4mm, pełny tryb D/N, WDR, 30M IR, analityka obrazu, obsługa kart SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1117.0,"MTS"]
[null,"TVB-5603","Kamera tubowa TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 4mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1170.0,"EOL"]
[null,"TVGP-M01-0201-BUL-G","Kamera TruVision 2MP tubowa, 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 4mm, podświetlenie IR 30m, IP67, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",752.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-BUL-G","Kamera TruVision 4MP tubowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 4mm, podświetlenie IR 30m, IP67, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",813.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0801-BUL-G","Kamera TruVision 4k tubowa, 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 4mm, podświetlenie IR 30m, IP67, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1207.0,"MTS"]
[]
[null,"1.1.4","Kamery TruVision™ IP w obudowach zewnętrznych tubowych metalowych z IR LED i obiektywem zmiennoogniskowym","",""]
[]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5711","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 2MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",4560.0,"MTS"]
[null,"TVB-5712","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 2MP, obiektyw motor-zoom 8-32mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 100m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5041.0,"MTO"]
[null,"TVB-5713","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 4MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",4693.0,"MTS"]
[null,"TVB-5714","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 4MP, obiektyw motor-zoom 8-32mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 100m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5226.0,"MTS"]
[null,"TVB-5715","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 8MP/4K, obiektyw motor-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5400.0,"MTS"]
[null,"TVB-5716","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 8MP/4K, obiektyw motor-zoom 8-32mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 100m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5943.0,"MTO"]
[null,"TVB-5717","Kamera TruVision IP w obudowie tubowej, H.265, 12MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3-at )/12VDC, grzałka, IP67, IK10",6660.0,"MTO"]
[null,"TVGP-M01-0202-BUL-G","Kamera TruVision 2MP tubowa, 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 60m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1738.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0402-BUL-G","Kamera TruVision 4MP tubowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 60m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1930.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0802-BUL-G","Kamera TruVision 4k tubowa, 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 60m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",2330.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.5","Kamery TruVision™ IP w obudowie zewnętrznej kopułowej z IR LED i obiektywem stałoogniskowym","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-5502","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 8MPX/4K, 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP67,IK10, PoE / 12VDC, BNC",1588.0,"MTS"]
[null,"TVD-5503","Kamera kopułowa TruVision 4MPx, H.265, IP, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb  D/N, WDR, 30M IR, analityka obrazu,obsługa kart SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1209.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0201-DOM-G","Kamera TruVision 2MP kopułowa, 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",812.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0201-DOM-W","Kamera TruVision 2MP kopułowa, 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",812.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-DOM-G","Kamera TruVision 4MP kopułowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",915.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-DOM-W","Kamera TruVision 4MP koułowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",915.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0801-DOM-G","Kamera TruVision 4k kopułowa, 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1233.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0801-DOM-W","Kamera TruVision 4k kopułowa, 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",1233.0,"MTS"]
[]
[]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.6","Kamery TruVision™ IP w obudowach kopułowych z IR LED i obiektywem zmiennoogniskowym","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-5402","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 3.0 MPx , obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",3817.0,"EOL"]
[null,"TVD-5403","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 5.0 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, DWDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",4681.0,"EOL"]
[null,"TVD-5711","Wewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 2MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3- af) / 12VDC, wewnętrzna, IK10",3606.0,"MTO"]
[null,"TVD-5712","Wewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 4MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3- af)/12VDC, wewnętrzna, IK10",3791.0,"MTS"]
[null,"TVD-5713","Wewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 8MP/4K, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3- af)/12VDC, wewnętrzna, IK10",4406.0,"MTO"]
[null,"TVD-5714","Wewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 12MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE (802.3- af)/12VDC, wewnętrzna, IK10",5635.0,"MTO"]
[null,"TVD-5604","Kamera kopułowa TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",1704.0,"EOL"]
[null,"TVD-5604H","Kamera kopułowa TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, złącza wyprowadzone w postaci wiązki przewodów",1704.0,"EOL"]
[null,"TVD-5715","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 2MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",4509.0,"MTS"]
[null,"TVD-5716","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 2MP, obiektyw motor-zoom 8-32 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5123.0,"MTO"]
[null,"TVD-5717","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 4MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",4918.0,"MTS"]
[null,"TVD-5718","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 4MP, obiektyw motor-zoom 8-32 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5430.0,"MTO"]
[null,"TVD-5719","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 8MP/4K, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",5635.0,"MTO"]
[null,"TVD-5720","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 8MP/4K, obiektyw motor-zoom 8-32 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 50m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",6128.0,"MTO"]
[null,"TVD-5721","Zewnętrzna kamera kopułowa TruVision IP, H.265, 12MP, obiektyw motor-zoom 2,8-12 mm, Super Low Light, WDR, True D/N, 30m IR, Audio, Alarm, BNC, gniazdo micro SD/SHDC, Inteligencja, PoE + (802.3- at)/12VDC, grzałka, IP67, IK10",6793.0,"MTO"]
[null,"TVGP-M01-0202-DOM-G","Kamera TruVision 2MP kopułowa, 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1758.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0202-DOM-W","Kamera TruVision 2MP kopułowa, 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",1758.0,"MTO"]
[null,"TVGP-M01-0402-DOM-G","Kamera TruVision 4MP kopułowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1930.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0402-DOM-W","Kamera TruVision 4MP kopułowa, 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",1930.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0802-DOM-G","Kamera TruVision 4k kopułowa, 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",2330.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0802-DOM-W","Kamera TruVision 4k kopułowa, 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",2330.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.7.1","Uchwyty do kamer kopułowych IP z rodziny TruVision™","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-CB3","Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP",85.0,"MTS"]
[null,"TVD-CB5A","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowie zewnętrznej wzmocnionej",116.0,"MTO"]
[null,"TVD-CB6","Pierścień montażowy (135 mm/5 in.) dla zmotoryzowanych kamer turret serii S6. Do montażu w połączeniu z TVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW.",123.0,"MTS"]
[null,"TVD-CB7","Pierścień montażowy (155 mm/6 in.) dla zmotoryzowanych kamer kopułkowych serii S6. Do montażu w połączeniu z TTVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW.",123.0,"MTS"]
[null,"TVD-CB8","Pierścień montażowy TruVision do wewnętrznych kamer kopułowych serii 7",107.0,"MTO"]
[null,"TVD-CB9","Pierścień montażowy TruVision do zewnętrznych kamer kopułowych serii 7",143.0,"MTS"]
[null,"TVD-CBW","Uchwyt ścienny TruVision kompatybilny z pierścieniem montażowym TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7",210.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-AD","Płyta montazowa TruVision LWB do puszki TVD-SNB-BB",103.0,"MTO"]
[null,"TVD-PPB","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2",238.0,"MTS"]
[null,"TVD-SNB","Uchwyt typu \"łabędzia szyja\" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2",184.0,"MTS"]
[null,"TVD-M2-WM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny",165.0,"MTS"]
[null,"TVD-M2-FM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (do sufitu podwieszanego)",220.0,"MTO"]
[null,"TVD-M-CMA","Adapter narożny TruVision do TVD-SNB (lub kamer tubowych TVC-IP)",124.0,"MTS"]
[null,"TVD-VFM2","Uchwyt wewnętrzny do kamer kopułowych TVD-5604,5605,5606 (do sufitu podwieszanego)",287.0,"MTS"]
[null,"DR-RWM-AD","Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)",41.0,"MTS"]
[null,"TVD-SNB-BB","Puszka montażowa do uchwytu TruVision TVD-SNB",317.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB1","Puszka montażowa do kamer kopułowych TruVision (zgodna z TVD-11/31)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB3","Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB3A","Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-1","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/ IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-2","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-S","Osłona przeciwdeszczowa do uchwytu TruVision  TVD-LWB",67.0,"MTS"]
[null,"TVD-VFM","Adapter montażowy do sufitów podwieszanych dla kamer kopułowych TruVision",113.0,"MTO"]
[null,"TVB-2G-AD","Adapter montażowy do uchwytu LWB dla kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",77.0,"MTO"]
[null,"TVB-BB1","Puszka montażowa do kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",67.0,"MTS"]
[null,"TVB-CM","Adapter narożny TruVision do kamer tubowych zmiennoogniskowych serii S6",658.0,"MTO"]
[null,"TVB-PM","Puszka montażowa TruVision do zmiennoogniskowych kamery kopułowowych serii S6 z wiązką przewodów",512.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB4","Puszka montażowa TruVision do zmiennoogniskowej kamery kopułowej serii S6 z wiązką przewodów",180.0,"MTS"]
[null,"TVD-CB3A","Pierścień montażowy 3-calowy TruVision do zmiennoogniskowych kamer serii S6 z wiązką przewodów",107.0,"MTO"]
[null,"TVD-VFM3","Adapter montażowy do sufitów podwieszanych TruVision do kamer kopułowych zmiennoogniskowych serii S6 z wiązką przewodów",360.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-8CV","Przezroczysta kopułka zapasowa TruVision do kamery kopułowej zewnętrznej S7",188.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-8SV","Przydymiona kopułka zapasowa TruVision do kamery kopułowej zewnętrznej S7",188.0,"MTO"]
[null,"TVD-M-PMA-SS","Adapter do montażu na słupie dla kamer TVB serii 4/5/6 (stal nierdzewna)",251.0,"MTS"]
[null,"TVD-BS-1C","Przezroczysta kopułka zapasowa TruVision do kamery niskoprofilowej",42.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-2C","Kopułka zapasowa TruVision, przezroczysta (dla serii IP 11/31)",64.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-2S","Kopułka zapasowa TruVision, przydymiona (dla serii IP 11/31)",62.0,"EOL"]
[null,"TVD-BS-3C","Kopułka zapasowa TruVision, przezroczysta (dla serii 11/31, 12/32, 53 IP VF i serii TVD-6/7 VF kamer analogowych)",84.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-3S","Kopułka zapasowa TruVision, przydymiona (dla serii 11/31, 12/32, 53 IP VF i serii TVD-6/7 VF kamer analogowych)",84.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-5C","Kopułka zapasowa TruVision, przezroczysta (dla serii 11/31 i 12/32 kamer IP z moto zoom )",106.0,"MTO"]
[null,"TVD-BS-5S","Kopułka zapasowa TruVision, przydymiona (dla serii 11/31 i 12/32 kamer IP z moto zoom )",106.0,"MTO"]
[null,"TVP-BS-4C","Kopułka zapasowa TruVision do TVP-5103, przezroczysta 4 cale",266.0,"MTO"]
[null,"TVP-BS-6C","Kopułka zapasowa TruVision do TVP-5104, przezroczysta 6 cali",231.0,"MTO"]
[null,"TVP-BS-6CV","Kopuła zapasowa TruVision do kamer PTZ, przeźroczysta, wandaloodporna, 6 cali",231.0,"MTO"]
[null,"TVP-BS-6S","Kopuła zapasowa TruVision do kamer PTZ, przyciemniana, 6 cali",184.0,"MTO"]
[null,"TVD-VFM3-W","Adapter montażowy do sufitów podwieszanych TruVision do kamer kopułowych zmiennoogniskowych serii S6 (TVGP-M01-xx) z wiązką przewodów, kolor biały",297.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB4-W","Puszka montażowa TruVision do zmiennoogniskowej kamery kopułowej serii S6 (TVGP-M01-xx) z wiązką przewodów, kolor biały",185.0,"MTS"]
[null,"TVD-CB3A-W","Pierścień montażowy 3-calowy TruVision do zmiennoogniskowych kamer serii S6 (TVGP-M01-xx)  z wiązką przewodów, kolor biały",111.0,"MTO"]
[null,"TVD-CBW-W","Uchwyt ścienny TruVision kompatybilny z pierścieniem montażowym TVD-CB3A oraz  TVD-CB3-W, kolor biały",217.0,"MTO"]
[null,"TVD-PPB-W","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB3-W, TVD-CB3A-W, kolor biały",218.0,"MTO"]
[null,"TVD-CB3-W","Pierścień montażowy do kamer z obiektywem o stałej ogniskowej serii TVGP_M01-xx, kolor biały",87.0,"MTO"]
[null,"TVD-BB1-W","Puszka montażowa do kamer kopułowych z obiektywem stałoogniskowym serii TVGP-M01-xx, kolor biały",99.0,"MTO"]
[null,"TVW-BB1-W","Puszka montażowa do kamer niskoprofilowych TruVision serii 6 oraz serii TVGP-M01-xx, kolor biały",148.0,"MTO"]
[null,"TVD-CB3B-W","Pierścienn montażowy do kamer z obiektywem stałoogniskowym serii TVGP-M01-xx, kolor biały",66.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.8","Kamery TruVision™ IP w niskoprofilowej zewnętrznej wandaloodpornej obudowie kopułowej","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVW-5604","Kamera niskoprofilowa 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, czarna",1038.0,"EOL"]
[null,"TVW-5605","Kamera niskoprofilowa 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, szara",1175.0,"EOL"]
[null,"TVGP-M01-0201-WED-G","Kamera TruVision 2MP kopułowa (niskoprofilowa), 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK18, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",984.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-WED-B","Kamera TruVision 4MP kopułowa (niskoprofilowa), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 30m, IP67, IK8, PoE 802.3af/12VDC, kolor czarny",1119.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-WED-G","Kamera TruVision 4MP kopułowa (niskoprofilowa), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 30m, IP67, IK8, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1119.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-WED-W","Kamera TruVision 4MP kopułowa (niskoprofilowa), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 30m, IP67, IK8, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",1119.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.9.1","Uchwyty do kamer niskoprofilowych IP z rodziny TruVision™","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-CB2","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowach kopułowych niskoprofilowych,",127.0,"MTO"]
[null,"TVW-DVM","Uchwyt dwukierunkowy do kamer niskoprofilowych TruVision",329.0,"EOL"]
[null,"TVW-AWB-1","Puszka montażowa zewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",205.0,"MTO"]
[null,"TVW-AWB-2","Puszka montażowa wewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",128.0,"MTS"]
[null,"TVW-2G-AD","Adapter montażowy uchwytu dwukierunkowego do kamer niskoprofilowych TruVision",252.0,"MTO"]
[null,"TVW-BB1","Puszka montażowa do kamer niskoprofilowych TruVision serii 6",143.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.10","Kamery TruVision™ IP kopułowe (typu Turret)","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVT-5503","Kamera kopułowa TruVision 4MPx, H.265, IP, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30M IR, analityka obrazu, obsługa kart  SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1117.0,"MTS"]
[null,"TVT-5601","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, szara",793.0,"EOL"]
[null,"TVT-5602","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, biała",793.0,"EOL"]
[null,"TVT-5603","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, czarna",793.0,"EOL"]
[null,"TVT-5607","Kamera kopułowa (turret) TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, szara",1195.0,"EOL"]
[null,"TVT-5608","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, Alarmy, obsługa microSD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, szara",1606.0,"EOL"]
[null,"TVT-5610H","TruVision 4MPx, H.265/H.264, Kamera turret IP zmiennoogniskowa z wiązką przewodów, moto zoom 2.8 ~ 12mm, True D/N, WDR, 30m IR, Audio, I/O, gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3- af)/12VDC, IP67, IK10, biała",1733.0,"EOL"]
[null,"TVGP-M01-0201-TUR-B","Kamera TruVision 2MP kopułowa (turret), 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, PoE 802.3af/12VDC, kolor czarny",819.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0201-TUR-G","Kamera TruVision 2MP kopułowa (turret), 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",819.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0201-TUR-W","Kamera TruVision 2MP kopułowa (turret), 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",819.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0202-TUR-G","Kamera TruVision 2MP kopułowa (turret), 1920 x 1080 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1657.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-TUR-B","Kamera TruVision 4MP kopułowa (turret), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor czarny",889.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-TUR-G","Kamera TruVision 4MP kopułowa (turret), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",889.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0401-TUR-W","Kamera TruVision 4MP kopułowa (turret), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, podświetlenie IR 30m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",889.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0402-TUR-G","Kamera TruVision 4MP kopułowa (turret), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1788.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0402-TUR-W","Kamera TruVision 4MP kopułowa (turret), 2688 x 1520 @ 25/30 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",1788.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0801-TUR-G","Kamera TruVision 4k kopułowa (turret), 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor szary",1233.0,"MTS"]
[null,"TVGP-M01-0802-TUR-G","Kamera TruVision 4k kopułowa (turret), 3840 x 2160 @ 20 fps, H.265/H.265+, WDR 120 dB, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm, IR 40m, IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, kolor biały",2287.0,"MTS"]
[]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.11","Kamery TruVision™ IP \"FishEye\" o kącie widzenia 360° oraz wieloobiektywowe","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVF-5201","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0 MPx, WDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE+ (803.at) /12VDC",3852.0,"MTS"]
[null,"TVF-5202","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 12.0 MPx, WDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE+ (803.at) /12VDC",5420.0,"MTS"]
[null,"TVF-5203","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0MPx, DWDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, IP67, IK10, PoE + (802.3-at) /12VDC",4160.0,"MTS"]
[null,"TVF-5204","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 12.0MPxL, DWDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, IP67, IK10, PoE + (802.3-at) /12VDC",5912.0,"MTS"]
[null,"TVS-5101","Kamera IP TruVision Multi-imager 360 stopni, rozdzielczość 20MPX/4x5MPX, obiektywy moto zoom 2.8-12 mm, True D/N, 30m IR, Audio, Wejścia/Wyjścia alarmowe, IP67, IK10, grzałka, Hi-PoE/12VDC",11783.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.11.1","Akcesoria montażowe do kamer  IP o kącie widzenia 360°","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVF-BBM","Puszka montażowa do kamer TruVision 360° sufitowa, wbudowany przepust kablowy, metalowa, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych",88.0,"MTS"]
[null,"TVF-WBM","Puszka montażowa kątowa do kamer TruVision 360° naścienna, wbudowany przepust kablowy, metalowa, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych",88.0,"MTO"]
[null,"TVF-CBM","Pierścień montażowy TruVision 360 ° (do użytku z TVD-PPB do montażu wiszącego lub TVD-SNB do montażu na ścianie)",105.0,"MTS"]
[null,"TVMI-WM","Uchwyt naścienny kamery TruVision Multi-imager",374.0,"MTS"]
[null,"TVMI-PM","Uchwyt sufitowy do montażu kamery TruVision Multi-imager, 57 mm/2,24 \"",152.0,"MTO"]
[null,"TVMI-PM2","Uchwyt sufitowy do montażu kamery TruVision Multi-imager, 200 mm/7,87”",253.0,"MTO"]
[null,"TVMI-PM3","Uchwyt sufitowy do montażu kamery TruVision Multi-imager, 500 mm/19.7”",334.0,"MTO"]
[null,"TVMI-PMA","Rura przedłużająca do montażu podwieszanego kamery TruVision Multi-imager, 500 mm/19,68 cala",295.0,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.12","Kamery TruVision™ IP w obudowach dyskretnych","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVL-0101","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, pinhole, 3.7mm@ F2.3, przewód 2m",538.0,"EOL"]
[null,"TVL-0102","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 3.7mm@ F2.3, przewód 2m",538.0,"EOL"]
[null,"TVL-0105","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 3.7mm@ F2.3, przewód 8m",615.0,"EOL"]
[null,"TVL-0109","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 2.0mm, przewód  8m",666.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.13","Kamery termowizyjne TruVision™ IP","",""]
[null,null,"Kompresja H.265","",""]
[null,null,"Niechłodzony czujnik termiczny","",""]
[null,null,"Duży zasięg detekcji obiektów","",""]
[null,null,"Klasa środowiskowa IP66 do instalacji zewnętrznej","",""]
[null,null,"Wbudowana analityka do ochrony obwodowej","",""]
[null,null,"Wyjście video: 2x IP + 1 analogowe","",""]
[null,null,"Zasilanie PoE","",""]
[null,null,"Obsługa kart SD","",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVTH-S01-0001-BUL-G","Kamera TruVision Bispektralna Tubowa, rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 3.6mm (F1.0), doświetlenie światłem białym, zasilanie 12VDC/PoE+,  -40°C to 65°C, kolor szary",4638.0,"MTS"]
[null,"TVTH-S01-0001-TUR-G","Kamera TruVision Bispektralna Kopułowa (turret), rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 3.6mm (F1.0), doświetlenie światłem białym, zasilanie 12VDC/PoE+,  -40°C to 65°C, kolor szary",4638.0,"MTS"]
[null,"TVTH-S01-0002-BUL-G","Kamera TruVision Bispektralna Tubowa, rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 7mm (F1.0),  doświetlenie światłem białym, zasilanie 12VDC/PoE+,  -40°C to 65°C, kolor szary",4638.0,"MTS"]
[null,"TVTH-S01-0002-TUR-G","Kamera TruVision Bispektralna Kopułowa (turret), rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 3.6mm (F1.0),  doświetlenie światłem białym, zasilanie 12VDC/PoE+,  -40°C to 65°C, kolor szary",4638.0,"MTS"]
[null,"TVTH-S01-0003-BUL-G","Kamera TruVision Bispektralna Tubowa, rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 10mm (F1.0),  doświetlenie światłem białym, zasilanie 12VDC/PoE+, -40°C to 65°C, kolor szary",4722.0,"MTS"]
[null,"TVTH-S01-0003-TUR-G","Kamera TruVision Bispektralna Kopułowa (turret), rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 7mm (F1.0), doświetlenie światłem białym,  zasilanie 12VDC/PoE+, -40°C to 65°C, kolor szary",4638.0,"MTO"]
[null,"TVTH-S01-0004-BUL-G","Kamera TruVision Bispektralna Tubowa, rozdzielczość termowizyjna 256 x 192, rozdzielczość 1280 × 720 @ 25 fps, H.264/H.265, obiektyw o stałej ogniskowej 15mm (F1.0),  doświetlenie światłem białym, zasilanie 12VDC/PoE+, -40°C to 65°C, kolor szary",18822.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.14","Kamery ANPR TruVision™ IP","",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVLP-S01-0401-BUL-G","Kamera ANPR TruVision tubowa, obiektyw 2.8-12mm, 4 Mpx, H.264(+)/H.265(+), Super Low Light, WDR, true D/N, wyjście Wieganda, podświetlenie IR 50m,  Audio, Alarm, BNC, port karty SD/SHDC, analiza obrazu oparta o algorytmy uczenia maszynowego, zasilanie POE+ (802.3-at) /12VDC, IP67, IK10 ",5625.0,"MTS"]
[null,"TVLP-S01-0402-BUL-G","Kamera ANPR TruVision tubowa, obiektyw 8-32mm, 4 Mpx, H.264(+)/H.265(+),  Super Low Light, WDR, true D/N, wyjście Wieganda, podświetlenie IR 100m,  Audio, Alarm, BNC, port karty SD/SHDC, analiza obrazu oparta o algorytmy uczenia maszynowego, zasilanie POE+ (802.3-at) /12VDC, IP67, IK10",6171.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.1.15","Kamery Liczące TruVision™","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVS-PC1","TruVision kamera licząca, zewnętrzna, 2 MP, obiektyw 2 mm, IP67",5424.0,"EOL"]
[null,"TVS-PC2","TruVision kamera licząca, wewnętrzna, 2 MP, obiektyw 2 mm",5122.0,"EOL"]
[null,"TVC-C200","Regulowany wspornik do montażu sufitowego TruVision",306.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2","REJESTRATORY CYFROWE ZGODNE Z TruVision Navigator™i AKCESORIA","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.1","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN12","",""]
[null,null,"Obsługa kodowania H.264, H.265 i H.265+, w zależności od zastosowanych kamer","",""]
[null,null,"Szesnaście portów Plug & Play PoE (obsługa PoE-af i PoE-at) (dla wybranych modeli)","",""]
[null,null,"Automatyczna konfiguracja adresu IP przez porty Plug&Play PoE","",""]
[null,null,"Przepustowość nagrywania do 160 Mb/s dla modelu o szesnastu kamerach IP","",""]
[null,null,"Do 6 TB wbudowanej pamięci masowej","",""]
[null,null,"Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym","",""]
[null,null,"Nagrywanie dwustrumieniowe, konfigurowalne dla każdej kamery","",""]
[null,null,"Wyjście monitora HDMI/VGA","",""]
[null,null,"Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision","",""]
[null,null,"Import/eksport konfiguracji kamery IP","",""]
[null,null,"Obsługa kamer Termowizyjnych (Seria S)","",""]
[null,null,"Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez konieczności przekierowania portów","",""]
[null,null,"Wykrywanie ruchu i obsługa VCA, w zależności od kamer","",""]
[null,null,"Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami","",""]
[null,null,"Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)","",""]
[null,null,"Integracja central włamaniowych Carrier IP poprzez raportowanie SIA/XSIA","",""]
[null,null,"Obsługa klawiatury IP TVK-600","",""]
[null,null,"Obsługa nagrywarki DVD USB","",""]
[null,null,"Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do podglądu na żywo, nagranego wideo i konfiguracji","",""]
[null,null,"Aplikacja TVRMobile na iOS i Androida do zdalnego podglądu","",""]
[null,null,"Obsługa TruVision Navigator","",""]
[null,null,"Integracja zewnętrzna poprzez SDK","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://pl.firesecurityproducts.com/pl/products/video/recorders",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-1204C-1T","Rejestrator TruVision NVR12, 4 kanły IP, pasmo wejściowe 40 Mbps, 1TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1U",1911.0,"MTS"]
[null,"TVN-1204C-2T","Rejestrator TruVision NVR12, 4 kanały IP, pasmo wejściowe 40 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2288.0,"MTS"]
[null,"TVN-1204CS-1T","Rejestrator TruVision NVR12, 4 kanały IP, 4 gniazda PoE, pasmo wejściowe 40 Mbps, 1TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1U",2495.0,"MTS"]
[null,"TVN-1204CS-2T","Rejestrator TruVision NVR12, 4 kanały IP, 4 gniazda PoE, pasmo wejściowe 40 Mbps, 2TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1U",2871.0,"MTS"]
[null,"TVN-1208-2T","Rejestrator TruVision NVR12, 8 kanałów IP, pasmo wejściowe 80 Mbps, 2TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",2909.0,"MTS"]
[null,"TVN-1208-4T","Rejestrator TruVision NVR12, 8 kanałów IP, pasmo wejściowe 80 Mbps, 4TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4368.0,"MTS"]
[null,"TVN-1208S-2T","Rejestrator TruVision NVR12, 8 kanałów, 8 gniazd PoE, pasmo wejściowe 80 Mbps, 2TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3954.0,"MTS"]
[null,"TVN-1208S-4T","Rejestrator TruVision NVR12, 8 kanałów, 8 gniazd PoE, pasmo wejściowe 80 Mbps, 4TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",5413.0,"MTS"]
[null,"TVN-1216-2T","Rejestrator TruVision NVR12, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 2TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3229.0,"MTS"]
[null,"TVN-1216-4T","Rejestrator TruVision NVR12, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 4TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4660.0,"MTO"]
[null,"TVN-1216-6T","Rejestrator TruVision NVR12, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 6TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",6072.0,"MTO"]
[null,"TVN-1216S-2T","Rejestrator TruVision NVR12, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 2TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4274.0,"MTS"]
[null,"TVN-1216S-4T","Rejestrator TruVision NVR12, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 4TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",5705.0,"MTO"]
[null,"TVN-1216S-6T","Rejestrator TruVision NVR12, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 6TB HDD, H.264/H.265/H.265+, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",7117.0,"MTS"]
[null,"TVN-1204C-PSU-EU","Zapasowy zasilacz, 12V, 1,5 A, EU (F) PLUG",137.0,"MTO"]
[null,"TVN-1204CS-PSU","Zapasowy zasilacz, 48V, 1,35 A",231.0,"MTO"]
[null,"TVN-1208/16-PSU","Zapasowy zasilacz, 12V, 3,33 A",221.0,"MTO"]
[null,"TVN-1208S-PSU","Zapasowy zasilacz, 48V, 2.5A",518.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.2","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN22/TVN22P H.265","",""]
[null,null,"Możliwość zapisu obrazów w czsie rzeczywistym w rozdzielczościach SD i HD","",""]
[null,null,"Obsługa do 8/16/32/64 strumieni IP wideo; wydajność 80/160/256/320 Mbps dla strumieni przychodzących","",""]
[null,null,"Dyski do 24TB (TVN 22/TVN 22S) oraz do 48TB (TVN 22P) ","",""]
[null,null,"Obsługa RAID 0,1,5,6,10","",""]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP","",""]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowychdo 8Mpx (4K)","",""]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF","",""]
[null,null,"Dwa niezalezne interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet","",""]
[null,null,"Zapis w trybie ciągłym lub zdarzeń z kamer IP sterowany poprzez detekcję ruchu w kamerze lub wejścia alarmowe rejestratora ","",""]
[null,null,"Modele z PoE: TVN 22S (8 lub 16 portów PoE+  max. 30W dla portu) ","",""]
[null,null,"8/16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe","",""]
[null,null,"Złącza do podłączenia 3 niezależnych monitorów HDMI/VGA/BNC","",""]
[null,null,"Wejście/wyjście audio (mozliwość podłączenia głośników i mikrofonu)","",""]
[null,null,"Współpraca z pulpitem KTD-405U i TVK-800","",""]
[null,null,"Standardowa wielkość umożliwiająca montaż w szafie rakowej (19”- 2U)","",""]
[null,null,"Współpraca z aplikacją truVision Navigator 6.0 SP1 lub nowszą oraz TVRmobile Software na Android i iPhone","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://pl.firesecurityproducts.com/pl/products/video/recorders","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2208-2T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5643.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208-4T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",6679.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208-8T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",8749.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208-12T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",10820.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208-16T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",12891.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208-18T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",15324.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208-24T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",18896.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVN-2216-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",6264.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",7300.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",9371.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",11441.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",13512.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",15945.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",19517.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVN-2232-2T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",7144.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232-4T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",8179.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232-8T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",10250.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232-12T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",12321.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232-16T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",14392.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232-18T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",16825.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232-24T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",20397.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVN-2208S-2T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",6088.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-4T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",7123.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-8T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",9194.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-12T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",11265.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-16T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",13335.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-18T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",15769.0,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-24T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",19341.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVN-2216S-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",7714.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",8749.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",10820.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",12891.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",14962.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",17394.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",20966.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVN-2216P-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",8749.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",9784.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11855.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",13926.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 2U",15996.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",18430.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",20138.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-32T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",24280.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-36T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",29147.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-42T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",32719.0,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-48T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",36290.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVN-2232P-2T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11286.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-4T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",12321.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-8T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",14392.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-12T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",16463.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-16T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",18534.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-18T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",20966.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-24T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",22675.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-32T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",26817.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-36T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",31683.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-42T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",35255.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-48T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",38827.0,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-64T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 64TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",54876.0,"MTO"]
[null,null,null,null,""]
[null,"TVN-2264P-4T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",13512.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-8T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",15276.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-12T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",17653.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-16T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",19724.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-18T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",22157.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-24T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",23866.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-32T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",28007.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-36T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",32873.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-42T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",36445.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-48T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",40018.0,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-64T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 64TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",55824.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.3","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN71","",""]
[null,null,"Sieciowy rejestrator IP","",""]
[null,null,"Obsługa 128 kanałów","",""]
[null,null,"Pasmo wejściowe do 576Mbps","",""]
[null,null,"Obsługa RAID 0/1/5/6/10","",""]
[null,null,"Cztery interfejsy sieciowe 1Gbps (2x RJ45 + 2x SFP)","",""]
[null,null,"Wbudowana pojemność w zależności od modelu i obsługi RAID od 16 do 96TB","",""]
[null,null,"Wsparcie dla kamer IP  produkcji UTC i innych producentów","",""]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP","",""]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowych do12 Mpix","",""]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF","",""]
[null,null,"Dwa redundantne zasilacze","",""]
[null,null,"16 wejść alarmowyc, 4 wyjścia przekaźnikowe","",""]
[null,null,"Praca w trybie hot-spare","",""]
[null,null,"Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku eSATA","",""]
[null,null,"Możliwość obslugi zewnętrznych repozytoriów SAN/NAS","",""]
[null,null,"Możliwość montażu w szafie RACK (3U)","",""]
[null,null,"Brak licencjonowania kanałów IP","",""]
[null,null,"Integracja z OnGuard, Advisor Management, Mastermind","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-7101-16T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 16TB HDD, obudowa 3U",33132.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-32T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 32TB HDD, obudowa 3U",41415.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-48T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 48TB HDD, obudowa 3U",49698.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-64T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 64TB HDD, obudowa 3U",57982.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-72T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 72TB HDD, obudowa 3U",62124.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-96T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 96TB HDD, obudowa 3U",74548.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-16T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 16T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",35617.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-32T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 32T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",46385.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-48T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 48T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",57154.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-64T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 64T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",67922.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-72T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 72T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",73306.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-96T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 96T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",89458.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.4","Akcesoria do Rejestratorów IP z serii TVN11/TVN22/TVN71","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,"Akcesoria do rejestratorów","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-HDD-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB dla rejestratorów Truvision",3072.0,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-6TB-2","TruVision recorder HDD expansion kit, 6TB",4608.0,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-8TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 8TB dla rejestratorów Truvision",4137.0,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-4TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 4 TB dedykowane do wersji RAID",3216.0,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-6TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 6 TB dedykowane do wersji RAID",3802.0,"MTO"]
[null,"TVN-HDDR-8TB-1","Rozszerzenie pojemności HDD o 8 TB dedykowane do wersji RAID",4710.0,"MTO"]
[null,"TVR-RK-1","Zestaw uchwytów 'rack' dla rejestratorów",517.0,"MTO"]
[null,"TVN-PSU1","Zasilacz 12VDC/3.33A do TVR11 (4/8ch), TVR12 (4/8ch), TVR15HD (4/8ch), TVN10(Non-PoE), TVN11 (Non-PoE)",316.0,"MTS"]
[null,"TVN-1X04CS-PS","Zasilacz do TVN-1104cS i TVN-1004cS",325.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-FAN","TRUVISION NVR 71, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WENTYLATOR",1228.0,"MTO"]
[null,"TVN-7101-PS","TRUVISION NVR 71, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WEWNĘTRZNY ZASILACZ",2151.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.5","Pulpit sterujący do rejestratorów i kamer PTZ Truvsion","",""]
[null,null,"Współpraca z rejestratorami rodzin NVR i DVR, dekoderami i kamerami IP","",""]
[null,null,"Sterowanie PTZ","",""]
[null,null,"Wyświetlanie obrazu z kamer IP na wbudowanym ekranie LCD ","",""]
[null,null,"Wyświeltanie OSD rejestratorów ","",""]
[null,null,"Sterowanie wyjściami monitorów w rejestratorach ","",""]
[null,null,"Pełne zarządzanie presetami i trasami","",""]
[null,null,"7” wyświetlacz dotykowy ","",""]
[null,null,"4-osiowy joystick","",""]
[null,null,"Wsparcie dla zasilania \tPoE-","",""]
[null,null,"W komplecie z piórkiem dotykowym","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.6","Pulpit sterujący do rejestratorów i kamer PTZ","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,"Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVK-600","Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, RS485, RJ45, 12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów. ",4153.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.2.7","Pulpit sterujący wspierany przez oprogramowanie TruVision Navigator","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TruVision Navigator","Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji rejestratorów z rodziny Truvision. Konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obsługa do 10 dowolnie zdefiniowanych widoków (niezależnych okien ze zdefiniowanym podziałem), które mogą być wyświetlane na dowolnej kombinacji monitorów stacji PC (max do 10 monitorów). Inegracja z przełącznikami sieciowymi IFS. Możliwość tworzenia wielopoziomowych map. Obsługa algorytmw analizy wideo min. liczenie ludzi oraz rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.","",""]
[null,"TVK-400-USB","Klawiatura USB do programu TruVision Navigator ",6989.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://firesecurityproducts.com/en/product/video/TruVision%20Navigator%208_0/79266","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.3","Sprzętowe kodery/dekodery H.264","",""]
[null,null,"Koder:pozwala na podłączenie kamer analogowych do systemu z kamerami IP","",""]
[null,null,"Dekoder:pozwala na podłączenie dodatkowych monitorów/stanowisk obserwacyjnych do systemu z kamerami IP","",""]
[null,null,"Kompatybilne z serią urządzeń TruVision i oprogamowaniem TruVision Navigator","",""]
[null,null,"Rozdzielczość dla wejść kamer zgodna z 960H, 4CIF, 2CIF, CIF oraz QCIF","",""]
[null,null,"Dekoder:obsługa monitorów o rodzielczości Full HD, podział na 16, funkcje quad i sekwencja","",""]
[null,null,"Wielopoziomowy system zabezpieczeń","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVE-120","Enkoder Truvision IP, 1 kanał, 960H lub HD-TVI (maks. 5MP), audio, alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12VDC, kompaktowy",1118.0,"MTS"]
[null,"TVE-420","Enkoder Truvision IP, 4 kanały, 960H lub HD-TVI (maks. 5MP), audio, alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12VDC, kompaktowy",1758.0,"MTS"]
[null,"TVE-820","Enkoder Truvision IP, 8 kanałów, 960H lub HD-TVI (maks. 8MP), audio, alarm, RS-485, 12VDC, 19-calowy wolnostojący lub do szafy rack",2502.0,"MTS"]
[null,"TVE-1620","Enkoder Truvision IP, 16 kanałów, 960H lub HD-TVI (maks. 8 MP), Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, 19-calowy wolnostojący lub do szafy rack",4207.0,"MTS"]
[null,"TVE-DEC12","Dekoder TruVision do 16 strumieni Full HD, H265, 3 wyjścia (HDMI, VGA, BNC), 12 VDC",4361.0,"MTS"]
[null,"TVE-RMB","Uchwyt d montażu w szafie RACK, kompatybilny z koderami TVE-410/810",256.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.4","MONITORY I AKCESORIA","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"1.4.1","Monitory LED serii Truvision, aktywne matryce TFT, format ekranu 5:4 i 16:10","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVM-2413","Monitor Truvision 24” FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowany głośnik, pobór mocy 30W, zasilacz w komplecie",1789.0,"MTS"]
[null,"TVM-2403","Monitor Truvision 24\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, BNC, wbudowane głośniki 2x2W, pobór mocy 30W, zasilacz w komplecie",2259.0,"MTS"]
[null,"TVM-2713","Monitor Truvision 27\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x2W, pobór mocy 40W, zasilacz w komplecie",2589.0,"MTO"]
[null,"TVM-3213","Monitor Truvision 32\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x5W, pobór mocy 55W, zasilacz w komplecie",3295.0,"MTS"]
[null,"TVM-4313","Monitor Truvision 43\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x5W, pobór mocy 75W, zasilacz w komplecie",5178.0,"MTO"]
[null,"TVM-2733","Monitor Truvision 27\" 4K (3840 x 2160) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x2W, pobór mocy 56W, zasilacz w komplecie",4613.0,"MTO"]
[]
[null,"1.4.2","Akcesoria montażowe do monitorów LCD","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"FPMA-W25","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 10-30\"",120.0,"MTS"]
[null,"FPMA-W830","Uchwyt ścienny  (3 przeguby),srebrny, 10-24\" ",311.0,"MTS"]
[null,"FPMA-C100","Uchwyt sufitowy (długość :79-129 cm),czarny,10-26\" ",578.0,"MTS"]
[null,"LED-W560","Uchwyt ścienny  (3 przeguby), czarny, 32-60\" ",673.0,"MTS"]

{"sheet":"CCTV Analog","index":11,"n_rows":295,"n_cols":5,"rows_kept":295,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ"]
[]
[null,2.0,"KOMPONENTY SYSTEMÓW TELEWIZJI ANALOGOWEJ (PAL)"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"AI - Auto Iris"]
[null,"HLC - kompensacja światła padającego z naprzeciwka (Back Light Compensation)"]
[null,"C,CS - typ gniazda obiektywu"]
[null,"DD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu Direct Drive"]
[null,"ES - elektroniczna migawka"]
[null,"IR - możliwość obserwacji w podczerwieni"]
[null,"IR LED - doświetlenie pola obserwacji w podczerwieni wbudowanymi diodami IR LED"]
[null,"P/T/Z - Pan/Tilt/Zoom"]
[null,"VD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu VideoDrive"]
[null,"XP4 (WDR) - Wide Dynamic Range: kamery XP4 dynamika do max 120dB"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[]
[null,"2.1","KAMERY ZINTEGROWANE SZYBKOOBROTOWE  P/T/Z  I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.1.1","Kamery zintegrowane serii TruVision PTZ HD-TVI"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-6101","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 32X, WDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66",4473.0,"MTS"]
[null,"TVP-6102","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI,  PAL, 1080P, 32X, WDR, montaż ścienny / w suficie podwieszanym, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP54, PAL",4473.0,"MTS"]
[null,"TVP-6103","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 32X, IR LED 150m, WDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66",5218.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.1.2","Akcesoria do kamer zintegrowanych serii TruVision PTZ","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-WMB","Uchwyt ścienny do kamer TruVision PTZ",666.0,"MTS"]
[null,"TVP-WM-CM","Adapter kątowy (narożny) do wspornika  TVP-WMB",512.0,"MTS"]
[null,"TVP-WM-PM","Uchwyt na rurę do wspornika  TVP-WMB",512.0,"MTS"]
[null,"ATD-6814-PSU","Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer PTZ w wersji zewnętrznej",790.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.2","AKCESORIA DO KAMER STANDARDOWYCH","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.2.1","Obiektywy do kamer standardowych (SD)","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"YV2.8x2.8SA-SA2L","Obiektyw do kamer 3Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.2, Auto Iris DC",703.0,"EOL"]
[null,"YV10x5HR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 1.3 Mpx 1/3\" 5-50mm F1.6, Auto Iris DC, IR",1034.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.2.2","Obudowy i uchwyty do kamer standardowych","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-OH2-H","Obudowa zewnętrzna, odchylana pokrywa,długość 445mm-maks.długość kamery 300mm,uchwyt ścienny,grzałka 24Vac,IP67",1004.0,"EOL"]
[null,"TVC-OH3-HT","Obudowa zewnętrzna kamery TruVision z oświetlaczami podczerwieni i grzejnikiem, klasa IK10 i IP67",2747.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3","KAMERY ANALOGOWE DYSKRETNE, KOPUŁKOWE, TUBOWE I AKCESORIA","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.1","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach tubowych","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-6101","Analogowa kamera tubowa TruVision HD-TVI, 720P, obiektyw z moto zoom 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 80m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC/24AC, IP67",713.0,"MTS"]
[null,"TVB-6102","Analogowa kamera tubowa TruVision HD-TVI, 2MPX, obiektyw 3,6 mm, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Wyjście, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC, IP67",468.0,"MTS"]
[null,"TVB-6103","Analogowa kamera tubowa TruVision HD-TVI, 2MPX, obiektyw z moto zoom 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 80m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC/24AC, IP67",1012.0,"MTS"]
[null,"TVB-6104","Analogowa kamera tubowa TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw 3,6 mm, True D/N, WDR, 30m IR HD-TVI Wyjście, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC, IP67",522.0,"MTS"]
[null,"TVB-6105","Analogowa kamera tubowa TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw z moto zoom 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 80m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC/24AC, IP67",1086.0,"MTS"]
[null,"TVB-6106","Analogowa kamera tubowa TruVision HD-TVI, 8MPX, obiektyw z moto zoom 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 80m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC/24AC, IP67",1384.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.2","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach kopułkowych","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-6101","Analogowa kamera kopułowa TruVision HD-TVI, 720P, obiektyw zmotoryzowany 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 60 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC / 24AC, IP67",830.0,"MTS"]
[null,"TVD-6102","Analogowa kamera kopułkowa TruVision HD-TVI, 2MPX, obiektyw 2,8 mm, True D/N, WDR, 30 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC, IP67",533.0,"MTS"]
[null,"TVD-6103","Analogowa kamera kopułowa TruVision HD-TVI, 2MPX, obiektyw zmotoryzowany 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 60 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC / 24AC, IP67",1055.0,"MTS"]
[null,"TVD-6104","Analogowa kamera kopułowa TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw zmotoryzowany 2,7 ~ 13,5 mm, True D/N, WDR, 60 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, 12VDC / 24AC, IP6766,IK10",1225.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.3","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach typu turret","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVT-6101","Analogowa kamera turret TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw 2.8 mm, True D/N, WDR, wyjście IR HD-TVI, 30m IR, sterowanie przez kabel koncentryczny, IP67",586.0,"MTS"]
[null,"TVT-6102","Analogowa kamera turret TruVision HD-TVI, 5MPX, zmotoryzowany obiektyw 2,7 ~ 13MM, True D/N, WDR, 30 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, IP67",1001.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.4","Uchwyty do kamer kopułowych","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-CB3","Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP",85.0,"MTS"]
[null,"TVD-CB5A","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowie zewnętrznej wzmocnionej",116.0,"MTO"]
[null,"TVD-PPB","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5A, TVD-CB3 lub TVD-CB2",238.0,"MTS"]
[null,"TVD-SNB","Uchwyt typu \"łabędzia szyja\" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5A, TVD-CB3 lub TVD-CB2",184.0,"MTS"]
[null,"TVD-M2-WM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny",165.0,"MTS"]
[null,"TVD-M2-FM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (do sufitu podwieszanego)",220.0,"MTO"]
[null,"DR-RWM-AD","Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)",41.0,"MTS"]
[null,"TVD-SNB-BB","Puszka montażowa do uchwytu TruVision TVD-SNB",317.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB1","Puszka montażowa do kamer kopułowych TruVision (zgodna z TVD-11/31)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB3","Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-BB3A","Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-1","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/ IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-2","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32)",103.0,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-S","Osłona przeciwdeszczowa do uchwytu TruVision  TVD-LWB",67.0,"MTS"]
[null,"TVB-BB1","Puszka montażowa do kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",67.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.5","Uchwyty do kamer niskoprofilowych z rodziny TruVision™","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVW-DVM","Uchwyt dwukierunkowy do kamer niskoprofilowych TruVision",329.0,"EOL"]
[null,"TVW-AWB-1","Puszka montażowa zewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",205.0,"MTO"]
[null,"TVW-AWB-2","Puszka montażowa wewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",128.0,"MTS"]
[null,"TVW-2G-AD","Adapter montażowy uchwytu dwukierunkowego do kamer niskoprofilowych TruVision",252.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.6","Zasilacze uniwersalne do kamer 12Vdc","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"PSU-3.5A","Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/3.5A",154.0,"MTS"]
[null,"PSU-5.0A","Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/5A",177.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.4","REJESTRATORY CYFROWE ZGODNE Z TruVision Navigator™","",""]
[null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,"2.4.1","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR16HD",null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,null,"Rejestrator hybrydowy z kompresją H.264 i H.265 do 4/8/16 kanałów analogowych / IP (w zależności od modelu)",null,""]
[null,null,"Możliwość zapisu sygnału wideo z kamer analogowych, 960H, HD-TVI (720P, 1080P, 3MPx, 5MPx, 8Mpx (4K) ) oraz IP",null,""]
[null,null,"Zapis w czasie rzeczywistym do rozdzielczości Full HD",null,""]
[null,null,"Analityka wideo dla kamer analogowych: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, wyjątek audio, zmiana scenerii, detekcja ruchu",null,""]
[null,null,"Pojemność wewnętrzna do 6 TB",null,""]
[null,null,"\tMożliwość odtwarzania w tył dla łatwiejszego wyszukiwania zdarzeń  ",null,""]
[null,null,"\tWyjścia wideo w formacie HDMI, VGA oraz BNC",null,""]
[null,null,"Możliwość odtwarzania wstecz do 8 kanałów",null,""]
[null,null,"\tSystem powiadomień e-mail",null,""]
[null,null,"Archiwizacja USB",null,""]
[null,null,"\tSterowanie PTZ poprzez panel przedni, mysz, pilota oraz pulpit TVK-800",null,""]
[null,null,"\tW pełni kompatybilny z TruVision Navigator",null,""]
[null,null,"Znak wodny w zapisanym materiale wideo",null,""]
[null,null,"Technologia 'dual streaming' w celu optymalizacji pracy w sieciach IP",null,""]
[null,null,"W komplecie: pilot zdalnego sterowania i mysz optyczna do obsługi rejestratora",null,""]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-800",null,""]
[null,null,"Zaawasowane funkcje diagnostyczne",null,""]
[null,null,"Tryb wykrywania sabotażu wideo w postaci: odłączenia kamery, przecięcia przewodów, zamalowania, zakrycia obiektywu, zmiany ostrości obrazu, nagłej zmiany położenia kamery",null,""]
[null,null,"Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ-45",null,""]
[null,null,"Wsparcie funkcji V-stream",null,""]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video",null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,null,"Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR16HD",null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-1604C-1T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 1 TB HDD",2004.0,"EOL"]
[null,"TVR-1604C-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 2 TB  HDD",2637.0,"EOL"]
[null,"TVR-1608-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 4 TB  HDD",4853.0,"EOL"]
[null,"TVR-1616-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 2 TB  HDD",5485.0,"EOL"]
[null,"TVR-1616-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 4 TB  HDD",6752.0,"EOL"]
[null,"TVR-1616-6T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 6 TB  HDD",7543.0,"EOL"]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.4.2","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR17HD","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,"Rejestrator hybrydowy z kompresją H.264, H.265, H.264+ i H.265+ do 4/8/16 kanałów analogowych / IP (w zależności od modelu)","",""]
[null,null,"Możliwość zapisu sygnału wideo z kamer analogowych, 960H, HD-TVI, HD-CVI, HD-AHD oraz IP","",""]
[null,null,"Maksymalne rozdzielczości zapisu: 4K/8Mpx dla HD-TVI i IP, 4MPx dla HD-CVI oraz 5Mpx dla HD-AHD","",""]
[null,null,"Obsługa chmury UltraSync","",""]
[null,null,"Rozpoznawanie samochodów i osób przy detekcji dla kamer analogowych i IP","",""]
[null,null,"Pełna swoboda przydziału kanałaów analogowych i IP ","",""]
[null,null,"Pojemność wewnętrzna do 16 TB","",""]
[null,null,"\tMożliwość odtwarzania w tył dla łatwiejszego wyszukiwania zdarzeń  ","",""]
[null,null,"\tWyjścia wideo w formacie HDMI, VGA oraz BNC","",""]
[null,null,"Wsparcie kamer w standardzie ONVIF profil S","",""]
[null,null,"\tSystem powiadomień e-mail","",""]
[null,null,"Archiwizacja USB","",""]
[null,null,"\tSterowanie PTZ poprzez  mysz, pilota oraz pulpit TVK-800","",""]
[null,null,"\tW pełni kompatybilny z TruVision Navigator i TVRMobile","",""]
[null,null,"Znak wodny w zapisanym materiale wideo","",""]
[null,null,"Pełna kompatybilność z różnymi przeglądarkami (IE, Firefox, Chrome, Edge)","",""]
[null,null,"Technologia 'dual streaming' w celu optymalizacji pracy w sieciach IP","",""]
[null,null,"Technologia \"over-the-coax control\" umożliwiające sterowanie kamerami PTZ TruVision ","",""]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-600","",""]
[null,null,"Zaawasowane funkcje diagnostyczne","",""]
[null,null,"Tryb wykrywania sabotażu wideo w postaci: odłączenia kamery, przecięcia przewodów, zamalowania, zakrycia obiektywu, zmiany ostrości obrazu, nagłej zmiany położenia kamery","",""]
[null,null,"Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ-45","",""]
[null,null,"Wsparcie funkcji V-stream","",""]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://pl.firesecurityproducts.com/pl/home","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,"Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR17HD","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-1704C-1T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 1 TB HDD",2090.0,"MTS"]
[null,"TVR-1704C-2T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 2 TB  HDD",2749.0,"MTS"]
[null,"TVR-1708-2T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 2 TB  HDD",3643.0,"MTS"]
[null,"TVR-1708-4T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 4 TB  HDD",5055.0,"MTS"]
[null,"TVR-1716-2T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 2 TB  HDD",5714.0,"MTS"]
[null,"TVR-1716-4T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 4 TB  HDD",7032.0,"MTS"]
[null,"TVR-1716-6T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 6 TB  HDD",7861.0,"MTS"]
[null,"TVR-1716-8T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 8 TB  HDD",9179.0,"MTO"]
[null,"TVR-1716-12T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 12TB  HDD",11815.0,"MTO"]
[null,"TVR-1716-16T","Rejestrator hybrydowy z obsługą UltraSync TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 16 TB  HDD",14450.0,"MTO"]
[]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.4.3","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR46HD","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,"Obsługuje standardowe kamery analogowe, HD-TVI i IP","",""]
[null,null,"Do 32 kamer (HD-TVI, IP lub analogowe)","",""]
[null,null,"Do 32 kamer IP (przy wyłączaniu wszystkich kanałów analogowych)","",""]
[null,null,"Obsługa rozdzielczości do 4K (8 MPX) HD-TVI i kamer IP","",""]
[null,null,"Obsługa kamer IP ONVIF Profile S.","",""]
[null,null,"Sterowanie over-the-coax do konfiguracji lub sterowania kamer PTZ TruVision HD-TVI","",""]
[null,null,"Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym","",""]
[null,null,"Do 32 TB pamięci wewnętrznej","",""]
[null,null,"Rozszerzalna pamięć: wewnętrznie (w zależności od modelu) i przez NAS","",""]
[null,null,"Kreator rozruchu dla szybkiej i łatwej instalacji","",""]
[null,null,"Wyjścia wideo HDMI, VGA i BNC (tylko zdarzenie)","",""]
[null,null,"Operacje za pomocą OSD / przeglądarki / oprogramowania","",""]
[null,null,"Integracja paneli włamaniowych IP UTC poprzez raportowanie SIA / XSIA","",""]
[null,null,"Obsługiwane przez TruVision Navigator bez licencji klienta / hosta lub samodzielną aplikację","",""]
[null,null,"Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida","",""]
[null,null,"Integracja z różnymi platformami oprogramowania UTC","",""]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-800","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-4616-2T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  2TB (1x2TB)",6815.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-4T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  4TB (2x2TB)",8018.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-6T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  6TB (3x2TB)",9221.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-8T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  8TB (4x2TB)",10424.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-12T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  12TB (3x4TB)",12828.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-16T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  16TB (4x4TB)",15234.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-18T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  18TB (3x6TB)",16437.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-24T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  24TB (4x6TB)",20045.0,"MTO"]
[null,"TVR-4616-32T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  32TB (4x8TB)",24855.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"TVR-4632-2T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  2TB (1x2TB)",10856.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-4T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  4TB (2x2TB)",12059.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-6T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  6TB (3x2TB)",13261.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-8T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  8TB (4x2TB)",14463.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-12T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  12TB (3x4TB)",16869.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-16T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  16TB (4x4TB)",19275.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-18T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  18TB (3x6TB)",20477.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-24T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  24TB (4x6TB)",24085.0,"MTO"]
[null,"TVR-4632-32T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  32TB (4x8TB)",28896.0,"MTO"]
[null,null,"Akcesoria do rejestratorów","",""]
[null,"TVR-RK-1","Zestaw uchwytów 'rack' dla rejestratorów",517.0,"MTO"]
[null,"TVN-HDD-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB dla rejestratorów Truvision",3072.0,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-4TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 4 TB dedykowane do wersji RAID",3216.0,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-6TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 6 TB dedykowane do wersji RAID",3802.0,"MTO"]
[null,"TVN-HDDR-8TB-1","Rozszerzenie pojemności HDD o 8 TB dedykowane do wersji RAID",4710.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.4.4","Oprogramowanie TruVision Navigator","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TruVision Navigator","Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji rejestratorów z rodziny TVR, TVN, DVSR, SymDec/Symsafe, DVMRe, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obsługa do 10 dowolnie zdefiniowanych widoków (niezależnych okien ze zdefiniowanym podziałem), które mogą być wyświetlane na dowolnej kombinacji monitorów stacji PC (max do 10 monitorów)","",""]
[null,"TVK-400-USB","Klawiatura USB do programu TruVision Navigator ",6989.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://firesecurityproducts.com/en/product/video/TruVision%20Navigator%208_0/79266","",""]
[null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,""]
[null,"2.4.5","Pulpity sterujące do rejestratorów / kamer PTZ","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVK-600","Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, RS485, RJ45, 12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów. ",4153.0,"MTS"]
[null,null,null,"",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3","MONITORY I AKCESORIA","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"2.3.1","Monitory LED serii Truvision, aktywne matryce TFT, format ekranu 5:4 i 16:10","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVM-2413","Monitor Truvision 24” FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowany głośnik, pobór mocy 30W, zasilacz w komplecie",1789.0,"MTS"]
[null,"TVM-2403","Monitor Truvision 24\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, BNC, wbudowane głośniki 2x2W, pobór mocy 30W, zasilacz w komplecie",2259.0,"MTS"]
[null,"TVM-2713","Monitor Truvision 27\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x2W, pobór mocy 40W, zasilacz w komplecie",2589.0,"MTO"]
[null,"TVM-3213","Monitor Truvision 32\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x5W, pobór mocy 55W, zasilacz w komplecie",3295.0,"MTS"]
[null,"TVM-4313","Monitor Truvision 43\" FullHD (1920x1080) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x5W, pobór mocy 75W, zasilacz w komplecie",5178.0,"MTO"]
[null,"TVM-2733","Monitor Truvision 27\" 4K (3840 x 2160) LED, VGA, HDMI, wbudowane głośniki 2x2W, pobór mocy 56W, zasilacz w komplecie",4613.0,"MTO"]
[null,null,null,"",""]
[]
[null,"2.3.2","Akcesoria montażowe do monitorów LCD","",""]
[null,null,null,"",""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"FPMA-W25","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 10-30\"",120.0,"MTS"]
[null,"FPMA-W830","Uchwyt ścienny  (3 przeguby),srebrny, 10-24\" ",311.0,"MTS"]
[null,"FPMA-C100","Uchwyt sufitowy (długość :79-129 cm),czarny,10-26\" ",578.0,"MTS"]
[null,"LED-W560","Uchwyt ścienny  (3 przeguby), czarny, 32-60\" ",673.0,"MTS"]

{"sheet":"Network","index":12,"n_rows":123,"n_cols":6,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"URZĄDZENIA SIECIOWE"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS/VMI - Make to Stock - szybsza dostępność towaru"]
[null,"MTO - Make to Order - dostępność towaru ok. 8 tygodni"]
[null,"EOL - End of Life - dostępność towaru do wyczerpania zapasów magazynowych"]
[]
[null,1.0,"Przełączniki przemysłowe i montowane na szynę DIN"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"NS2052-8P-2C","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy PoE+ 10/100Base-T RJ45 z dwoma portami SFP 10/100/1000, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48-56V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",3405.0,"MTS","PS48VDC240W-DIN"]
[null,"NS2052-4P-1T","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 5-portowy 10/100Base-TX w tym 4 porty PoE+ (802.3at) i 1-port RJ45",1999.0,"MTS","PS48VDC240W-EU"]
[null,"NS3050-8T","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy 10/100/1000Base-T, temp pracy -40 -75°C, zasilanie 12-48VDC lub 24VAC",1486.0,"MTS","613P-EU, PS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3550-2T-8S","Zarządzalny przełącznik 8-portowy 100/1000 SFP + 2porty 10/100/1000Base-T RJ45, temp pracy -40-75°C, zasilanie 12-48V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",3515.0,"EOL","613P-EU, PS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3550-8T-2S-V2","Zarządzalny przełącznik 8-Portowy 10/100/1000 Base-T RJ45 + 2 porty 100/1000 SFP, temp pracy -40-75°C, zasilanie 12-48VDC lub 24VAC, akceptuje SFP serii S25, S35",3664.0,"MTS","613P-EU, PS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3552-8P-2S-V2","Zarządzalny przełącznik 8-portowy 10/100/1000Base-T RJ45, w tym 8 x 30W PoE+ (802.3af/at) + 2porty 100/1000 SFP, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",6328.0,"MTS","PS48VDC480W-DIN"]
[null,"NS3553-4P-1T-2S-V2","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 4-Porty 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE Ultra 60W, dwa porty SFP 10/100/1000Base-X, jeden port uplink 10/100/1000Base-T RJ-45, temp. -40~75℃, zasilanie 52 do 56 VDC",4890.0,"MTS","PS48VDC480W-DIN"]
[null,"NS3562-8P-2S-V2","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE+ (IEEE802.3af/at), 2-Porty 100/1000 SFP, temp. pracy -40-75°C, zasilanie 52 do 56 VDC, płaska obudowa naścienna",5540.0,"MTS","PS48VDC240W-DIN"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,2.0,"Przełączniki serii Ekonomicznej",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"ES2402-8P-2C-V3","Przełącznik zarządzalny (przeglądarka), 8 portów 100Base-T, PoE 802.3at, 2 porty combo 1000Base-T/SFP, zasilacz 160W",2109.0,"MTS"]
[null,"ES2402-16P-2C-V3","Przełącznik zarządzalny (przeglądarka), 16 portów 100Base-T, 16*PoE 802.3af lub 7*PoE 802.3at, 2 porty combo 1000Base-T/SFP, zasilacz 274W",3540.0,"MTS"]
[null,"ES2402-24P-2C-V3","Przełącznik zarządzalny (przeglądarka), 24 porty 100Base-T, 24*PoE 802.3af lub 12*PoE 802.3at, 2 porty combo 1000Base-T/SFP, zasilacz 400W",4315.0,"MTS"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,3.0,"Przełączniki 16 portowe",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"NS3502-8P-2T-2S-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet. 8 portów 10/100/1000BaseT z PoE+ (IEEE802.3af/at) + 4-porty 100/1000Base-T SFP, temp. pracy 0~50℃, zasilanie 48V DC, akceptuje SFP serii S20, S30",3706.0,"EOL","zasilacz wewnętrzny"]
[null,"NS3503-16P-4C-V2","Zarządzalny przełącznik 16-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE Ultra 60W (IEEE802.3af/at/POE Ultra), 2-Porty 100/1000 SFP, temp. 0~50℃",8266.0,"MTS"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,4.0,"Przełączniki szkieletowe 24 portowe",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"NS3500-24T-4C-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T  i 4 współdzielone porty SFP,  temp. pracy 0~50℃, pobór mocy 30W, konstrukcja bezwentylatorowa",2408.0,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[null,"NS3702-24P-4S-V3","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty SFP, w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 12 x30W PoE+ (802.3at), funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃",6069.0,"MTS"]
[null,"NS4702-24P-4X-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty 1/10GBase SFP/SFP+ ; w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub do 13 x 30W PoE+ (802.3at), funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃, dotykowy wyświetlacz do konfiguracji i monitorowania.",7924.0,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[null,"NS4750-24S-4T-4X-V2","24-portowy gigabitowy przełącznik SFP, 4 10Gig SFP + i routing statyczny",6960.0,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,5.0,"Media konwertery",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"MC250-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, 10/100-T RJ45 + 1-Port SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",733.0,"MTS","613P-EU "]
[null,"MC250-4T/2S","Mediakonwerter 4 porty Fast Ethernet do modułu SFP,  4x10/100Base-Tx RJ45+ 2 Porty  SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż naścienny lub na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",867.0,"MTS","613P-EU "]
[null,null,null,0.0,""]
[null,6.0,"Media konwertery do montażu w obudowie RACK lub stand alone",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"MCR300-1T-1S-V2","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, zasilanie 5Vdc",463.0,"MTS","MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MCR-R15","Obodowa rack  (2,4 U) 15 slotów z zasilaczem",2664.0,"MTS"]
[null,"MCR-RPS","Zasilacz redundantny do obudowy RACK - 130W",1198.0,"MTO"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,7.0,"Media konwertery z PoE",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"MC352-1P/1S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP,  10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at RJ45 + 1-Port SFP, w tym 1 x30W PoE+ (802.3at), temp pracy -40~75℃, zasilanie 24-48V DC lub 24V AC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25, S30, S35",1598.0,"MTS","PS48VDC100W-DIN\nPS48VDC240W-EU"]
[null,"MC352-4P-2S-V2","Niezarządzalny przemysłowy mediakonwerter 1G, 4-Porty 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at + 2-Porty SFP, PoE 4x 30W, \n(-40~75℃), zasilanie  48V DC, montaż DIN lub ścienny",2930.0,"MTS"]
[null,"MC252-4P-1S","Mediakonwerter 4 porty Fast Ethernet do modułu SFP, 4x RJ45 PoE+ (802.3at) + 1 Port SFP",1999.0,"MTS","613P-EU, PS48VDC240W-DIN"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,8.0,"Media konwertery dla przewodów COAX",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"POC252-1CX-1P","Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony kamery), zasilanie PoC (Power over COAX)",1301.0,"MTS"]
[null,"POC252-1CXP-1T","Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W",1301.0,"MTS"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,9.0,"POE splitery i adaptery zasilania (injectory)",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"POE302-MS","Adapter zasilania PoE+ (802.3-at), 1 port 0/100/1000Base-T",348.0,"MTS","PS56VDC65W-EU "]
[null,"POE302-EX","Ekstender sygnału Gigabit Ethernet + POE-AF (1x 30W PoE do 300m); 1-Port 10/100/1000Base-Tx, temp pracy 0~50℃, wersja stand alone lub montaż naścienny",732.0,"MTS"]
[null,"POE304-MS","Injector 1-portowy 10/100/1000Base-T Copper do 1-portowego 10/100/ 1000Base-T IEEE802.3af/at/ POE-bt (wstrzykuje dane z budżetem PoE 54V DC/60W)\n(0 ~ 50 ℃) - wersja stand alone lub montaż naścienny",776.0,"MTS","PS54VDC65W-EU "]
[null,"POE304-EX-4P-V2","Wzmacniacz sygnału z 1-portu 10/100/1000Base-Tx (ze źródłem POE-bt - np. NS3503-16P-4C) na 4-porty 10/100/ 1000Base-Tx IEEE802.3at (Budżet PoE maks. 60 W - do 300m)\n(-40 ~ 75 ℃) - montaż DIN lub ścienny",1570.0,"MTS"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,10.0,"Zasilacze",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"ESP-300","Zabezpieczenie przepięciowe dla portu Ethernet (10/100/1000Base-T)",326.0,"MTS"]
[null,"PS5VDC2A-EU","zasilacz media konwertera, 5VDC, 2A",147.0,"MTS"]
[null,"PS48VDC.38A-EU","zasilacz media konwertera, 48VDC, 0.38A",147.0,"MTS"]
[null,"PS48VDC100W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 100W ",533.0,"MTS"]
[null,"PS48VDC240W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 240W ",1331.0,"MTS"]
[null,"PS48VDC480W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 480W ",3329.0,"MTS"]
[null,"PS54VDC72W-EU","zasilacz media konwertera, 54VDC, 72W",298.0,"MTO"]
[null,"VRS122000EBA","Zasilacz, wejście 100-253VAC, wyjście 12VDC 2A, wtyczka EU (adapter UK w zestawie)",200.0,"MTS"]
[null,"HEP-240-48A","Zasilacz, wejście 100-240VAC, wyjście 48VDC 5AMP (240WATTS) (bez wtyczki)",973.0,"MTO"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,11.0,"Moduły SFP wielomodowe",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S20-2MLC-2","Port SFP Fast Ethernet 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km, (100BASE-FX)",467.0,"MTS"]
[null,"S25-2MLC-2","Port SFP Fast Ethernet 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km, temp. pracy -40~+75°C",700.0,"MTS"]
[null,"S25-1MLC-A-2","SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'A' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1310/1550nm, temp. pracy -40~+75°C",659.0,"MTO"]
[null,"S25-1MLC-B-2","SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'B' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1550/1310nm,  temp. pracy -40~+75°C",659.0,"MTO"]
[null,"S30-2MLC","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX)",402.0,"MTS"]
[null,"S30-2MLC-2","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km (1000BASE-SX)",467.0,"MTS"]
[null,"S35-2MLC","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX), temp. pracy -40~+75°C",700.0,"MTS"]
[null,null,null,0.0,""]
[null,12.0,"Moduły SFP jednomodowe",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S20-2SLC-20","Port SFP-Fast Ethernet, 2xFiber Mini GBIC SM -20km. 1310nm (100BASE-LX)",700.0,"MTS"," "]
[null,"S25-2SLC-20","Port SFP-Fast 2xFiber Mini GBIC SM 1310nm-20km (100BASE-LX), temp pracy -40~+85°C",799.0,"MTO"," "]
[null,"S30-2SLC-10","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX)",500.0,"MTS"," "]
[null,"S30-1SLC/A-20","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -20km TX 1310nm RX 1490nm  (1000BASE-BX20-U)",1198.0,"MTO","Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/B-20","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -20km  TX 1490nm RX 1310nm (1000BASE-BX20-D)",2084.0,"MTO","Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S35-2SLC-10","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX), temp pracy -40~+85°C",799.0,"MTS"," "]
[null,null,null,0.0,""]
[null,13.0,"SFP+ Multimode & Single Mode 10BaseG",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S40-2MLC","Port SFP+ 10BaseG-SR SFP+ - 2 nitki światłwodu Multimode Mode (OM3 Fiber) - zasięg 300m - okno 850nm; temp pracy 0~70℃",799.0,"MTS"," "]
[null,"S40-2SLC-10","Port SFP+ 10BaseG-LR SFP+ - 2 nitki światłowodu Single-Mode - zasoęg 10km - okno 1310nm; temp pracy 0~70℃",1466.0,"MTO"," "]
[null,null,null,0.0,""]
[null,14.0,"Moduły SFP RJ45",0.0,""]
[null,null,null,0.0,""]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S30-RJ","Moduł adaptera RJ45 do slotów SFP-Gigabit Mini GBIC",599.0,"MTS"]